Copyright CANON INC. 2000-2006. Tüm Hakları Saklıdır.

____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Canon iP4300
Canon IJ Yazıcı Sürücüsü Sürüm 1.95 TR
Yönergeler
____________________________________________________________________

"Windows" Microsoft Corporation’ın ABD ve diğer
ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.
Bu kılavuzda söz edilen diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili 
şirketlerin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
____________________________________________________________________

< İçindekiler >

Giriş
  Önsöz
  Yükleme Bileşenleri
  Sistem Gereksinimleri
  Yazıcı Sürücüsünü Silme

Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Belirleme
  Yazıcı Sürücüsü Kurulumu Penceresini Açma
  Yazıcı Sürücüsünü Kullanma

====================================================================
Giriş
====================================================================

< Önsöz >

Bu Benioku dosyası, birlikte verildiği Canon IJ Yazıcı Sürücüsünü 
kurma ve kullanma hakkında önemli bilgiler sunar. Canon IJ Yazıcı 
Sürücüsü, Microsoft (R) Windows (R) XP veya Microsoft (R)
Windows (R) 2000 üzerinde çalışan uygulamalardan Canon IJ yazıcınızda 
yazdırmanıza olanak tanır. Yazıcınızı kullanmadan önce, yazıcı 
sürücüsünü bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

< Yükleme Bileşenleri >

Yükleme paketinde aşağıdaki bileşenler yer almaktadır:

  - Yükleyici (Setup.exe)
    Canon IJ Yazıcı Sürücüsünü bilgisayarınıza yükler.

  - Canon IJ Yazıcı Sürücüsü (bu belgede "yazıcı sürücüsü" olarak 
    anılacaktır)
    Yazıcınızda yazdırabilmenize olanak tanıyan yazılım.

  - Yüklemeyi Kaldırıcı
    Yazıcı sürücüsünü bilgisayarınızdan kaldırır.

  - Benioku (readme_turkish.txt)
    Bu belge. Yazıcı sürücüsüyle ilgili önemli bilgiler içerir. 
    Sürücüyü yükledikten sonra, Benioku dosyasını [Başlat] 
    menüsünü tıklatıp [Programlar]-[Canon iP4300]-[Benioku] 
    öğesini seçerek görüntüleyebilirsiniz.

< Sistem Gereksinimleri >

Bu yazılım aşağıdaki sistem yapılandırmasını gerektirir:

     Bilgisayar:        Yalnızca yerleşik USB veya USB 2.0 Hi-Speed
                        bağlantı noktası olan ve Windows XP veya 
                        2000 yüklü bilgisayarlarda çalışma garanti
                        edilebilir. 
                        
  - USB 2.0 High-Speed arabirimi

     İşletim Sistemi:   Windows XP SP1,SP2,
                        Windows 2000 Professional SP4
     CPU:               Pentium III (veya uyumlu işlemci) veya 
                        üstü (Celeron 566MHz veya üstü)
     Bellek:            128MB veya üstü
     Sabit disk:        Sürücüyü yüklemeden önce en az 100MB boş 
                        alan
     Diğer sürücü:      CD-ROM sürücüsü
     Ekran:             800x600 veya üstü
                        Renkli 16bit veya üstü
     Tarayıcı:          Microsoft Internet Explorer 5.0 - 6.x

  - USB arabirimi

     İşletim Sistemi:   Windows XP SP1,SP2,
                        Windows 2000 Professional SP2,SP3,SP4
     CPU:               Pentium II (veya uyumlu işlemci)
                        300MHz veya üstü
     Bellek:            128MB veya üstü
     Sabit disk:        Sürücüyü yüklemeden önce en az 100MB boş 
                        alan
     Diğer sürücü:      CD-ROM sürücüsü
     Ekran:             800x600 veya üstü
                        Renkli 16bit veya üstü
     Tarayıcı:          Microsoft Internet Explorer 5.0 - 6.x

  Notlar:
  - İşletim sisteminiz bundan yüksek olduğunda işletim 
    sisteminizin gereksinimlerine uyun.
  - Bu ürün özel olarak Windows'un 32 bit sürümleri için 
    tasarlanmıştır.
  - İşletim sisteminize veya Internet Explorer sürümünüze bağlı 
    olarak yardım düzgün görüntülenemeyebilir.
    Windows Update'i kullanarak sisteminizi güncel tutmanız 
    önerilir.
               
< Yazıcı Sürücüsünü Silme >

Gereksiz yazıcı sürücüsünü aşağıdaki yordamı uygulayarak 
silin:
  1.  [Başlat] menüsünden [Programlar]'ı ve sonra da 
      [Canon iP4300]’ü seçin.

  2.  [Kaldır]’ı tıklatın.

  3.  [Yazıcı Sürücüsü Yüklemeyi Kaldırıcı] iletişim kutusu 
      görünürse, [Yürüt] düğmesini tıklatın.

     Not:
     - [Başlat] menüsünde [Kaldır] seçeneği yoksa, aşağıdaki 
       yordamı uygulayarak gereksiz yazıcı sürücüsünü silin:

     1) [Başlat] menüsünden, aşağıdaki öğeleri seçin:.
        Windows XP için:  [Denetim Masası]-[Yazıcı ve Diğer 
        Donanım]-[Yazıcı ve Fakslar]
        Windows 2000 için:  [Ayarlar]-[Yazıcılar]
     2) Silinecek yazıcı adını seçip [Dosya] menüsünden [Sil] 
        komutunu seçin.
     3) [Dosya] menüsünden [Sunucu Özellikleri] 
        seçeneğini belirleyin.
     4) [Sürücüler] sekmesini tıklatın. [Yüklü yazıcı sürücüleri]
        listesinden silinecek yazıcı sürücüsünü seçin.
     5) [Kaldır] seçeneğini tıklatın. Onay mesajı göründüğünde,
        [Tamam]'ı tıklatın.

====================================================================
Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Belirleme
====================================================================

< Yazıcı Sürücüsü Kurulumu Penceresini Açma >

  - Pencereyi uygulamanızdan açma
    Yazıcı sürücüsünü uygulamanızdan açmanın normal yolu [Dosya]-
    [Sayfa Yapısı]'nı seçmek ve [Yazıcı] öğesini tıklatmak veya 
    [Dosya]-[Yazdır...] seçeneğini belirlemek ve [Özellikler]'i 
    tıklatmaktır.

  - Pencereyi doğrudan açma
    Sık kullanılan bir kurulum belirtmek veya yazıcınızın bakım 
    işlevlerine erişmek için aşağıdaki yordamı kullanın. 

    1) [Başlat] menüsünden aşağıdaki öğeleri seçin::
       Windows XP için:  [Denetim Masası]-[Yazıcılar ve Diğer 
       Donanım]-[Yazıcılar ve Fakslar]
       Windows 2000 için:  [Ayarlar]-[Yazıcılar]
    2) Kullanılacak yazıcı modelinin simgesini tıklatın.
    3) [Dosya] menüsünden, [Yazdırma Tercihleri]'ni seçin.

     Not:
     Yazıcı kurulumu ekranı [Özellikler]’den açıldığında 
     görüntülenen [Gelişmiş] sekmesindeki ayarları değiştirmeyin.
     Buradaki ayarları değiştirirseniz, bazı işlevler devre dışı 
     kalabilir ve bunları kullanamayabilirsiniz.

< Yazıcı sürücüsünü kullanma >

  - Resim verileri düzgün yazdırılmıyorsa, [Sayfa Yapısı]
    sekmesinden [Yazdırma Seçenekleri] işletişim kutusunu açın ve
    [Uygulama yazılımından gerekli olan ICM'yi devre dışı bırak] 
    ayarını değiştirin. Bu sorunu çözebilir.