Opphavsrett CANON INC. 2000-2006. Med enerett.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Canon IJ Skriverdriver Canon iP2200, versjon 1.90d NO
Instruksjoner
_____________________________________________________________________

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for
Microsoft Corporation i USA og andre land.

Intel og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation.

Alle andre navn og merker som omtales her, kan være varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive eiere.
_____________________________________________________________________

< Innhold >

Innledning
  Forord
  Installeringskomponenter
  Systemkrav
  Forsiktighetsregler ved installering
  Installeringsmetode
  Advarsler som vises under installeringen
  Slette skriverdriveren

Angi innstillinger for skriverdriver
  Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper
  Merknader til programmer
  Bruke skriverdriveren

Om nettverksutskrift
  Forord
  Versjon av skriverdriveren som skal brukes
  Installerings- og innstillingsmetoder
  Begrensninger forbundet med nettverk

=====================================================================
Innledning
=====================================================================

< Forord >

Denne Viktig-filen inneholder viktig informasjon som er til hjelp
når du skal installere og bruke skriverdriveren som denne
Viktig-filen leveres sammen med. Med Canon IJ Skriverdriver kan du
skrive ut på en Canon IJ-skriver fra programmer som kjører under
Microsoft (R) Windows (R) XP eller Microsoft (R) Windows (R) 2000.
Før du kan bruke skriveren, må du installere skriverdriveren
på datamaskinen.

< Installeringskomponenter >

Installeringspakken består av følgende komponenter:

  - Installeringsprogram (Setup.exe)
    Installerer Canon IJ Skriverdriver på datamaskinen.

  - Canon IJ Skriverdriver (omtales som "skriverdriveren" i dette
    dokumentet) Programvaren som gjør at du kan skrive ut
    på skriveren.

  - Avinstalleringsprogram
    Dette programmet bruker du hvis du vil fjerne skriverdriveren
    fra datamaskinen.

  - Viktig (readme_norwegian.txt)
    Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om
    skriverdriveren. Hvis du vil vise dette dokumentet etter
    installeringen, velger du [Start]-[Programmer]-
    [Canon iP2200]-[Viktig].

< Systemkrav >

Denne programvaren krever følgende systemkonfigurasjon:

Operativsystem
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional eller
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Merk:
    - Dette produktet er utformet spesielt for 32-biters versjoner
      av Windows.
    - Det kan hende at hjelpen ikke vises ordentlig, avhengig av 
      operativsystemet ditt eller Internet Explorer-versjonen.
      Vi anbefaler at du holder systemet oppdatert ved hjelp av
      Windows Update. 

Maskinvare
  Datamaskin:    Må fungere normalt under operativsystemet som
                 benyttes. (Prosessor: Intel Pentium
                 mikroprosessor eller tilsvarende mikroprosessor)
  Minne:         Må fungere normalt under operativsystemet som
  		         benyttes.
  Harddisk:      Minst 100 MB ledig plass før driveren installeres
  Annen stasjon: CD-ROM-stasjon
  Grensesnitt:   USB-grensesnitt
  Skriverkabel:  USB-kabel
  Skjerm:        VGA eller bedre

< Forsiktighetsregler ved installering >

Før du installerer denne skriverdriveren, bør du lese følgende
forsiktighetsregler.

- Før du begynner installeringen, kobler du skriveren til
  datamaskinen.
  Du finner mer informasjon i skriverhåndboken.

- Du må ha full styringstilgang til skriverinnstillingene for å
  gjøre en installering. Før du starter installeringen, må du logge
  deg på som medlem av administratorgruppen (eller som en
  datamaskinadministrator i Windows XP).

- Lukk eventuelle åpne programmer.

- Hvis en eldre versjon av skriverdriveren er installert på
  datamaskinen, må du fjerne den med avinstalleringsprogrammet før
  du installerer den nye driveren. Du fjerner den eldre versjonen
  i henhold til instruksjonene under "Slette skriverdriveren".

- Alt etter hvilket miljø du bruker, kan en Windows-skriverdriver
  fra Microsoft være installert automatisk på datamaskinen. Det
  anbefales likevel at du bruker denne skriverdriveren fra Canon.

- Installeringsprogrammet installerer automatisk skriverdriveren
  på språket som tilsvarer innstillingene i Kontrollpanel på
  datamaskinen. Hvis Kontrollpanel-innstillingene ikke støttes
  av skriverdriveren, vises et skjermbilde for språkvalg når
  Setup.exe startes. Her velger du språkversjonen du vil bruke.

  Kontrollpanel-innstillinger
   * Windows XP
  Velg [Kontrollpanel] - [Innstillinger for dato, tid, språk og
  region] og angi [Språk for ikke-Unicode-programmer] i kategorien
  [Avansert].

   * Windows 2000
  Velg [Kontrollpanel] - [Regionale innstillinger] og klikk på
  [Bruk standard] under [Språkinnstillinger for systemet] i
  kategorien [Generelt], og angi deretter språk i dialogboksen
  [Velg nasjonal systeminnstilling].

< Installeringsmetode >

Installeringsmetoden som er beskrevet nedenfor, er for å bruke
skriveren som en lokal skriver. Når du bruker skriveren som
nettverksskriver, bruker du installeringsmetoden som er beskrevet
under "Om nettverksutskrift".

Du kan laste ned skriverdriveren fra Canons Web-områder.
(http://www.canon.com/)

     Merk:
     Når du pakker ut den komprimerte filen du har lastet ned,
     lagrer du filen i en mappe som for eksempel [C:\temp].
     Bruk bare engelske tegn i mappenavnet, ellers installeres
     ikke skriverdriveren.

  1. Slå av skriveren.

     Merk:
     Hvis du slår på datamaskinen mens skriveren er slått på,
     vil veiviseren for [Fant ny maskinvare] i Plug and Play
     i Windows vises automatisk når du starter datamaskinen.
     Hvis dette skjer, klikker du på [Avbryt].

  2. Åpne mappen som inneholder dette programmet.

  3. Dobbeltklikk på [Setup.exe] og start installeringsprogrammet.

  4. Klikk på [Neste] i skjermbildet [Velkommen].

  5. Les teksten [Lisensavtale].  Hvis du godtar vilkårene, klikker
     du på [Ja].

     Filkopieringen begynner.

  6. Når skjermbildet [Skriverport] vises, slår du på skriveren og
      venter til porten registreres.

     Merk:
     Hvis du vil velge skriverporten selv, merker du av for 
     [Velg skriverport] og klikker på [Manuelt valg]. I skjermbildet 
     [Velg port] velger du porten, og deretter klikker du på [Neste].

  7. Klikk på [Fullfør] når skjermbildet [Installeringen er
     fullført] vises.

     Merk:
     I enkelte miljøer vises en melding der du blir bedt om å
     starte datamaskinen på nytt, etter at du har klikket på
     [Avslutt]. Det anbefales at du starter datamaskinen på
     nytt og fullfører installeringen på riktig måte.

< Advarsler som vises under installeringen >

  - I enkelte miljøer viser systemet en melding der du blir
    spurt om å erstatte skriverdriveren som allerede er installert,
    med denne skriverdriveren. Klikk på [Ja] hvis denne meldingen
    vises.

  * Windows XP
  Hvis meldingen om at programvaren ikke bestod Windows
  Logo-testingen vises under installeringen, klikker du på
  [Continue Anyway] og fortsetter installeringen.

  * Windows 2000
  Hvis meldingen [Finner ikke digital signatur] vises under
  installeringen, klikker du på [Ja] og fortsetter installeringen.

< Slette skriverdriveren >

Følg denne fremgangsmåten når du skal slette den overflødige
skriverdriveren:

  1.  På [Start]-menyen velger du [Programmer]. Deretter velger
      du [Canon iP2200].

  2.  Klikk på [Avinstaller].

  3.  Hvis dialogboksen for bekreftelse av filsletting vises,
      klikker du på [OK].

     Merk:
     - Skriverdriveren har ikke et avinstalleringsprogram hvis det 
       ikke er installert av installeringsprogrammet. Slett den 
       unødvendige skriverdriveren i henhold til følgende 
       fremgangsmåte:

     1)  På [Start]-menyen velger du [Innstillinger]. Deretter
         klikker du på [Skrivere].
     2)  Velg skrivernavnet som skal slettes, og velg [Slett] på
         [Fil]-menyen.
     3)  Velg [Egenskaper for server] på [Fil]-menyen.
     4)  Klikk på kategorien [Drivere], og velg et skrivernavn som
         skal slettes fra [Installerte skriverdrivere].
     5)  Klikk på [Fjern], [OK].

=====================================================================
Angi innstillinger for skriverdriver
=====================================================================

< Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper >

  - Åpning fra programmet
    En vanlig metode for åpning av skriverdriveren fra programmet,
    er å velge [Fil]-[Utskriftsformat] og klikke på [Skriver] eller
    velge [Fil]-[Skriv ut...] og klikke på [Egenskaper].

  - Åpne direkte
    Hvis du vil angi et hyppig brukt oppsett eller ha tilgang til
    skriverens vedlikeholdsfunksjoner, bruker du fremgangsmåten
    nedenfor. Unngå å bruke vedlikeholdsfunksjonene under utskrift.

    1) Velg følgende fra startmenyen:       
       For Windows XP: [Kontrollpanel]-[Skrivere og annen
       maskinvare]-[Skrivere og telefakser]
       For Windows 2000:  [Innstillinger]-[Skrivere]
    2) Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal brukes.
    3) Velg [Utskriftsinnstillinger] på [Fil]-menyen.

< Merknader til programmer >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Hvis du angir en verdi større enn én for innstillingen
    [Sider per ark] i dialogboksen [Skriv ut] i Word, må du ikke
    bruke innstillingen [Sideoppsettutskrift] i driverens
    [Utskriftsformat]-kategori.
    Hvis du angir verdier større enn én for begge innstillingene,
    vil ikke utskriften bli utført på riktig måte.
    Når du vil skrive ut mer enn én side per ark, angir du dette
    ved hjelp av en av disse innstillingene.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Når du bruker innstillingen [Skaler til papirstørrelse] i
    dialogboksen [Skriv ut], må du ikke bruke innstillingen
    [Skalert utskrift] i skriverdriverens [Utskriftsformat]-
    kategori. Hvis den brukes, vil innstillingen [Skaler til
    papirstørrelse] i Word bli overstyrt av driverinnstillingen
    [Skrivepapirstørrelse] i [Utskriftsformat]-kategorien ved
    skalering til papirstørrelse.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Når funksjonen [Tillat angivelse av papirstørrelsen A4 eller
    Letter] i Word er aktivert, [Papirretning] i dialogboksen
    [Utskriftsformat] i Word er angitt til [Stående] og driverens
    innstilling for [Papirretning] er angitt til [Liggende],
    blir ikke utskriften utført på riktig måte. Du unngår dette
    problemet ved å deaktivere [Tillat angivelse av papirstørrelsen
    A4 eller Letter] før utskrift. Du får tilgang til denne
    funksjonen ved å åpne dialogboksen [Alternativer] fra
    [Verktøy]-menyen i Word og klikke på kategorien [Skriv ut].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Når du endrer [Papirstørrelse] og [Papirretning], gjør du
    det ved hjelp av innstillingene i Word, ikke i skriverdriveren.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Gjør følgende når du velger [Skalert utskrift], [Tilpass til 
    side-utskrift] eller [Sideoppsettutskrift] under [Utskriftstype]
    i kategorien [Utskriftsformat]:

    1. Åpne dialogboksen [Skriv ut] i Word.
    2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper. I
       [Utskriftsformat]-kategorien velger du [Utskriftstype] og
       klikker på [OK].
    3. Lukk dialogboksen [Skriv ut] uten å starte utskriften.
    4. Åpne dialogboksen [Skriv ut] på nytt.
    5. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper og klikk på [OK]
       på nytt.
    6. Start utskriften.

  - Microsoft Excel 2002/ Microsoft Corporation
    Hvis innstillingen for å tillate endringer i størrelsen på
    A4- og Letter-papir er aktivert i Excel 2002 og papirstørrelsen
    som ble angitt i kategorien Utskriftsformat i skjermbildet
    Skriveregenskaper er forskjellig fra papirstørrelsen som ble
    angitt i Excel (én er angitt til A4, den andre til Letter),
    skrives dataene ut i henhold til papirstørrelsen i
    Skriveregenskaper. Hvis det oppstår et problem, må du få
    papirstørrelsen i Skriveregenskaper til å samsvare med den som
    ble angitt i Excel. Du kan også velge [Alternativer] på
    [Verktøy]-menyen i Excel, fjerne merket for innstillingen for
    å tillate endringer i størrelsen på A4-og Letter-papir i
    kategorien Internasjonal, og deretter skrive ut dataene.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Du kan ikke skrive ut hvis du ikke har tilgang som
    systemadministrator.
    Hvis du vil skrive ut, må du logge deg på som
    systemadministrator.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    Systemet kan låse seg under enkelte utskriftsjobber. Kontroller
    at [Sideoppsett] i Notes har innstillinger for øvre og nedre
    marg på 22,86 mm eller 27,94 mm.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    Hvis du avbryter utskriften fra programmet, vil den neste
    utskriftsjobben krasje. Velg spoling for utskriftsdokumentet i
    kategorien [Avansert] i Egenskaper for skriver.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    Det hender at det oppstår problemer hvis du forsøker å åpne
    vinduet for skriverdriveregenskaper fra CorelDraw 8.0.
    Utskriften kan for eksempel krasje, eller tegn kan bli ødelagt.
    Dette unngår du ved å åpne vinduet for skriverdriveregenskaper
    fra mappen [Skrivere], angi de innstillingene du ønsker og
    deretter skrive ut fra programmet. Dette problemet oppstår ikke
    med CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Hvis punktgrafikkutskrift foregår, vil utskriften ta tid, og
    det kan hende at enkelte data ikke skrives ut. Skriv ut etter
    at du har fjernet merket for [Punktgrafikkutskrift] i
    dialogboksen [Skriv ut].

< Bruke skriverdriveren >

Av og til møter du visse begrensninger når du skriver ut med denne
skriverdriveren. Når du skriver ut, bør du være oppmerksom på
følgende:

  - Med enkelte programmer fungerer ikke innstillingen
    [Eksemplarer] når du prøver å bruke den fra skriverdriveren.
    I slike tilfeller angir du innstillingen i programmets
    [Skriv ut]-dialogboks.

  - I noen programmer vil utskrift ikke fungere riktig hvis du
    forsøker å skrive ut flere eksemplarer av et dokument når
    det er merket av for [Sorter] i skriverdriverens
    [Utskriftsformat]-kategori eller i programmets [Skriv ut]-
    dialogboks. Du unngår dette problemet ved å fjerne merket
    for [Sorter] før utskrift.
    
  - Ved kant til kant-utskrift blir dokumentet forstørret til det 
    går utenfor siden, slik at dokumentet blir skrevet ut uten 
    marger. Hvis [P 89 x 254 mm] er valgt for [Sidestørrelse] 
    i kategorien [Utskriftsformat], blir den delen som går utenfor 
    siden, noen steder stor i forhold til når det er valgt en annen 
    sidestørrelse. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av kant 
    til kant-utskrift, kan du redusere utvidelsen for å øke området 
    av dokumentet som skal skrives ut.

  - Med enkelte programmer vil utskriften ikke bli utført på
    riktig måte hvis [Utskriftstype] eller [Rastrering] er
    satt til [Automatisk]. Hvis dette er tilfellet, starter du
    [Utskriftsveiviser] i kategorien [Hoved] og kontrollerer
    at du har valgt [Skrive ut foto med beste kvalitet] eller
    [Skrive ut tabeller og diagrammer]. Du kan også sette
    [Utskriftskvalitet] i kategorien [Hoved] til [Egendefinert]
    og velge en annen innstilling enn [Automatisk] for [Rastrering].
    Angi deretter [Manuell] for [Farge/Intensitet] og velg en annen
    innstilling enn [Automatisk] for [Utskriftstype].

  - Når du skriver ut graderte dokumenter eller dokumenter med mye
    grafikk, kan det hende at enkelte utskriftsdata ikke skrives ut.
    Dette skjer hvis det ikke er nok ledig plass på harddisken for
    midlertidig lagring av dataene. Dette kan du rette på ved å
    sørge for at det er 40-50 MB ledig plass på stasjonen der
    Windows XP eller Windows 2000 er installert.
    Du kan også flytte mappen for utskriftskø til en disk med
    tilstrekkelig plass. Slik endrer du plasseringen av denne mappen:
    1) Velg følgende fra startmenyen:       
       For Windows XP: [Kontrollpanel]-[Skrivere og annen
       maskinvare]-[Skrivere og telefakser]
       For Windows 2000: [Innstillinger]-[Skrivere]
    2. Velg [Serveregenskaper] på [Fil]-menyen.    
    3. Klikk på kategorien [Avansert], endre stasjonsnavnet i
       [Spool Folder] og klikk deretter på [OK].

  - Hvis du avbryter utskriftsjobben fra skrivermappen under
    utskrift, vil det oppstå en forsinkelse før utskriften faktisk
    stopper.

  - I enkelte tilfeller vil det oppstå feil med utskriften hvis det
    ikke er nok tilgjengelig virtuelt minne. Dette kan du rette på
    ved å øke størrelsen på sidevekslingsfilen. Hvis du vil gjøre
    dette, åpner du dialogboksen [Systemegenskaper] ved å
    dobbeltklikke på [System] i kontrollpanelet, eller ved å
    høyreklikke på [Min datamaskin] og velge [Egenskaper]. Deretter
    velger du kategorien [Avansert], klikker på [Alternativer for
    ytelse...], klikker på [Endre...], angir den nye størrelsen på
    sidevekslingsfilen, klikker på [Angi] og klikker på [OK].
    
  - Hvis valgte [Språk] i dialogboksen [Om] ikke samsvarer med 
    språket i grensesnittet for operativsystemet, kan det hende at 
    driverskjermen ikke vises ordentlig.

  - Du endrer ikke innstillingen for [Utskriftsprosessor...] i
    kategorien [Avansert] i dialogboksen for Egenskaper for skriver.
    Hvis innstillingen endres, kan følgende funksjoner ikke brukes:
    - [Forhåndsvisning før utskrift] i kategorien [Hoved]
    - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift]
      og [Dupleksutskrift] i kategorien [Utskriftsformat]
    - Alle funksjoner for stempel- og bakgrunnsutskrift

  - Følgende funksjoner kan ikke brukes hvis du fjerner avmerkingen
    for [Aktiver avanserte utskriftsfunksjoner] i kategorien    
    [Avansert] i dialogboksen for utskriftsegenskaper:    
    - [Forhåndsvisning før utskrift] i  kategorien [Hoved]    
    - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift],
      [Dupleksutskrift], [Skriv ut fra siste side] og [Sorter] 
      i kategorien [Utskriftsformat]    
    - [Reduser spolingsdatastørrelse] i dialogboksen      
      [Utskriftsalternativer]    
    - Alle funksjoner for stempel- og bakgrunnsutskrift
   
  - Følgende funksjoner kan ikke brukes når du bruker et program
    som ikke tillater EMF-spoling (for eksempel Adobe PhotoShop LE
    og MS Photo Editor):
    - [Forhåndsvisning før utskrift] i  kategorien [Hoved]    
    - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift],
      [Dupleksutskrift], [Skriv ut fra siste side] og [Sorter] 
      i kategorien [Utskriftsformat]       
    - Alle funksjoner for stempel- og bakgrunnsutskrift 

  - Følgende funksjoner kan ikke brukes hvis du fjerner merket for
    [Skriv til fil] i programmets [Skriv ut]-dialogboks:
    - [Forhåndsvisning før utskrift] i  kategorien [Hoved]    
    - [Sideoppsettutskrift], [Plakatutskrift], [Hefteutskrift],
      [Dupleksutskrift], [Skriv ut fra siste side] og [Sorter] 
      i kategorien [Utskriftsformat]       
    - Alle funksjoner for stempel- og bakgrunnsutskrift

  - I enkelte programmer er det slik at når du skriver ut med
    [Sideoppsettutskrift] i kategorien [Utskriftsformat] satt til
    å skrive ut to eller flere sider på hvert ark, kan det hende at
    enkelte bilder blir beskåret. Hvis dette inntreffer, bruker du
    programmet til å justere oppsettet på de sidene det går ut over.

  - Ved plakatutskrift eller utskrift av stempel/bakgrunn, er
    antall dokumentsider som vises i utskriftskøen større enn
    antallet sider i dokumentet.

  - Fargene i skjermvisningen i programvaren kan være forskjellige
    fra fargene i forhåndsvisningen.

  - Fargene i forhåndsvisningen kan være forskjellige fra fargene
    på utskriften.

  - Siden oppløsningen i forhåndsvisningen avviker fra
    utskriftsoppløsningen, kan tekst og linjer i forhåndsvisningen
    se forskjellig fra den faktiske utskriften.

  - I noen programmer deles utskriften i flere jobber. I slike
    tilfeller kan forhåndsvisningen bare vise jobben som skrives ut,
    og visningen kan være forskjellig fra visningen brukeren ønsket.

  - Forhåndsvisningen kan ikke brukes i følgende tilfeller:
    - Under utskrift når skriverikonet høyreklikkes og [Bruk
      skriver frakoblet] er valgt
    - Under utskrift utenom angitte tider, når [Tilgjengelig fra]
      er angitt i kategorien [Avansert] i dialogboksen Egenskaper
      for skriver

  - Du får informasjon om funksjoner som gjelder Windows XP eller
    Windows 2000 i brukerhåndbøkene til disse programmene.


=====================================================================
Om nettverksutskrift
=====================================================================

< Forord >

I Windows kan to eller flere brukere dele en skriver via et nettverk.
Når flere brukere skal dele en skriver, må enkelte innstillinger
settes på datamaskinene som er koblet til nettverket.

Datamaskinen som skriveren er fysisk tilkoblet, kaller vi en
utskriftsserver (heretter kalt server). Datamaskinen som bruker
skriveren som er koblet til serveren via et nettverk, kaller vi
en klientmaskin (heretter kalt klient).

Server og klient trenger ikke å bruke samme operativsystem. 
Installeringsmetoden varierer imidlertid avhengig av operativsystem,
og begrensningene for bruk varierer avhengig av hvilken 
operativsystemkombinasjon som brukes for server og klient.

< Versjon av skriverdriveren som skal brukes >

- Skaff deg skriverdriveren som samsvarer med operativsystemene som
  brukes på serveren og klientene.

- Det er ikke alltid at kombinasjonen av skriverdriveren
  (fra Microsoft) som leveres med Windows og en skriverdriver fra
  Canon, tillater nettverksutskrift. Bruk Canons skriverdrivere
  både på servere og klienter.

- Du må bruke samme versjon av skriverdriverne på serveren og
  klientene. Når Windows XP brukes i kombinasjon med Windows 2000,
  installerer du denne skriverdriveren (versjon 1.90d) både på
  server og klient.

 Merk:

- Denne skriveren har ikke skriverdriveren for Windows NT 4.0.

- Når en server eller klient bruker Windows Me eller Windows 98, 
  installerer du den nyeste skriverdriveren som samsvarer
  med operativsystemet.

< Installerings- og innstillingsmetoder >

Bruk en installeringsmetode som samsvarer med operativsystemet
som brukes på serveren.

  - Windows XP eller Windows 2000 ----- (1), (2)
    Merk:
    Bruk en fremgangsmåte som samsvarer med typen operativsystem
    som brukes på klienten.

  - Windows Me eller Windows 98 ----- (3)

(1) Når både server og klient bruker samme operativsystem
    Server: Windows XP eller Windows 2000 
    klient: Windows XP eller Windows 2000

  1. På serveren installerer du en skriverdriver som passer for
     operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer
     eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

  2. Angi skriveren som er koblet til utskriftsserveren som en
     delt skriver. Hjelp i Windows inneholder informasjon om
     hvordan du gjør dette.

     Pek og skriv ut-installering (metode for å lagre en
     skriverdriver for klienter på utskriftsserveren ved hjelp av
     funksjonen [Flere drivere] i Windows XP eller Windows 2000)
     kan utføres her. (Hopp over trinn 3 hvis du gjør dette.)

  3. På klienten installerer du en skriverdriver som passer for
     operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer eller
     mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

     Merk:
     - Alle porter kan velges under installeringen. Når du har
       valgt en port, fullfører du installeringen.
     - Når du installerer skriverdriveren ved hjelp av
       installeringsprogrammet, vises en melding der du blir
       bedt om å slå på skriveren. Overse denne meldingen.

  4. Åpne nettverksmaskinen på klienten, høyreklikk på ikonet til
     den delte serverskriveren du vil bruke, og velg følgende
     menyvalg:

     - [Koble til...] for Windows XP eller Windows 2000

  På denne måten oppretter du et ikon for delt skriver på klienten.
  Siden det ikke lenger er behov for ikonet for skriveren som fikk
  installert driver i trinn 3, kan du slette det.

(2) Når klienten bruker et annet operativsystem
    Server: Windows XP, Windows 2000
    Klient: Windows Me, Windows 98

  1. Installer en skriverdriver på serveren som passer til
     operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer 
     eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

  2. Angi skriveren som er koblet til utskriftsserveren som en
     delt skriver. Hjelp i Windows inneholder informasjon om
     hvordan du gjør dette.

  3. På klienten installerer du en skriverdriver som passer for
     operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer
     eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

     Merk:
     - Alle porter kan velges under installeringen. Når du har
       valgt en port, fullfører du installeringen.
     - Når du installerer skriverdriveren ved hjelp av
       installeringsprogrammet, vises en melding der du blir
       bedt om å slå på skriveren. Overse denne meldingen.

  4. På klienten velger du [Start]-[Innstillinger]-[Skrivere].

  5. Høyreklikk på ikonet for skrivertypen du vil bruke, og velg
     [Egenskaper].

  6. Klikk på kategorien [Detaljer], og klikk på [Legg til port...].

  7. Velg [Nettverk] og klikk på [Bla gjennom].

  8. I skriverlisten velger du hvilken type delt skriver du vil
     bruke og klikker på [OK].

  På denne måten oppretter du et ikon for delt skriver på klienten.

(3) Når serveren bruker Windows Me eller Windows 98
    Server: Windows Me eller Windows 98
    Klient: Windows XP, Windows 2000

  1. Installer en skriverdriver på serveren som passer til
     operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer 
     eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

  2. Angi skriveren som er koblet til utskriftsserveren som en delt
     skriver. Hjelp i Windows inneholder informasjon om hvordan du
     gjør dette.

  3. På klienten installerer du en skriverdriver som passer for
     operativsystemet som brukes. Installeringsmetoden er mer
     eller mindre den samme som for en vanlig lokal skriver.

   Merk:
   - Alle porter kan velges under installeringen. Når du har valgt
     en port, fullfører du installeringen.
   - Når du installerer skriverdriveren ved hjelp av
     installeringsprogrammet, vises en melding der du blir bedt
     om å slå på skriveren. Overse denne meldingen.

  4. På klienten åpner du dialogboksen [Utskriftsegenskaper], velger
     [Legg til port...] i kategorien [Porter] og skriver inn navnet
     på serverskriveren sammen med et nettverksbanenavn.

     
  På denne måten oppretter du et ikon for delt skriver på klienten.
  Siden det ikke lenger er behov for ikonet for skriveren som fikk
  installert driver i trinn 3, kan du slette det.
  Med denne kombinasjonen av operativsystemer, vil ikke
  toveiskommunikasjon kunne utføres på vanlig måte. Les "Når
  serveren bruker Windows Me eller Windows 98" i
  "Begrensninger forbundet med nettverk".

< Begrensninger forbundet med nettverk >

- Hvis du bruker en nettverksskriver, og klientens Canon IJ
  Statusovervåker er aktivert, sendes en kommando til skriveren
  (for å hente inn skriverstatusen). Hvis du har merket av for
  [Varsle når eksterne dokumenter skrives ut] i kategorien
  [Avansert] i dialogboksen [Egenskaper for server] på
  utskriftsserveren, vises en melding om at utskriften er fullført
  på klienten som svar hver enkelt kommando. Hvis du ikke vil at
  disse meldingene skal vises, fjerner du merket for [Varsle når
  eksterne dokumenter skrives ut] i kategorien [Avansert] i
  dialogboksen [Egenskaper for server] på utskriftsserveren.
  Deretter aktiverer du innstillingen ved å starte
  utskriftsserveren på nytt.

- Når serveren bruker Windows Me eller Windows 98

  Toveiskommunikasjon med skriveren kan ikke utføres på vanlig
  måte, så det vises en advarsel, og av og til hender det at
  utskriften stanser eller ikke kan utføres i det hele tatt.
  Du løser dette problemet ved å velge [Egenskaper] på
  skriverdriveren som er installert på serveren, klikker på
  [Utskriftskøinnstillinger...] i kategorien [Detaljer].
  Merk av for [Deaktiver støtte for toveiskommunikasjon for
  denne skriveren].

- Når klienten bruker Windows XP eller Windows 2000

  Når Pek og Skriv ut-installering er utført, deaktiveres støtten
  for innstillingen for toveiskommunikasjon på klienten.
  Hvis klientbrukeren, etter å ha åpnet [Egenskaper] på
  skriverdriveren, klikker på [OK] uten å merke av for
  [Aktiver støtte for toveiskommunikasjon], deaktiveres funksjonen
  for toveiskommunikasjon på serveren også.
  Du unngår dette problemet ved å installere skriverdriveren på
  klienten på forhånd, i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet
  under "(1) Når både server og klient bruker samme operativsystem".
  Du kan også unngå dette problemet ved å begrense
  tilgangsrettighetene til klientbrukeren når du oppretter en
  innstilling for sikkerhet for delt skriver.

- Når du skriver ut via Internett (IPP-miljø), kontrollerer du
  hvilken versjon av skriverdriveren som er installert på serveren.
  Deretter installerer du den samme skriverdriveren på klienten som
  en lokal skriver. Legg merke til at klienten ikke kan starte
  statusovervåkeren, da skriverstatus ikke kan hentes inn via
  Internett.

- Når samme skriverdriver er installert både på server og klient
  som en lokal skriver, kan en nettverksfunksjon automatisk
  opprette et ikon for nettverksskriver på klientsiden.

_____________________________________________________________________
