Copyright CANON INC. 2000-2006. Tous droits réservés.

____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Pilote d'imprimante Canon IJ Canon iP1200 version 1.90d FR
Instructions
____________________________________________________________________

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées
de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation.

Les autres marques et noms de produits mentionnés ici peuvent être 
des marques ou des marques déposées de leur société respective.
____________________________________________________________________

< Table des matières >

Introduction
  Avant-propos
  Composants d'installation
  Exigences système
  Précautions d'installation
  Mode d'installation
  Messages d'avertissement affichés pendant l'installation
  Suppression du pilote d'imprimante

Spécification des paramètres du pilote d'imprimante
  Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
  Facteurs à prendre en compte en fonction des applications
  Utilisation du pilote d'imprimante

À propos de l'impression en réseau
  Introduction
  Version du pilote d'imprimante à utiliser
  Modes d'installation et de configuration
  Restrictions liées au réseau

=====================================================================
Introduction
=====================================================================

< Avant-propos >

Fourni avec le pilote d'imprimante Canon IJ, ce fichier Lisezmoi 
donne des informations importantes sur la configuration et 
l'utilisation du pilote.
Le pilote d'imprimante Canon IJ vous permet d'imprimer des documents
sur une imprimante Canon IJ à partir d'applications exécutées sous
Microsoft (R) Windows (R) XP ou Microsoft (R) Windows (R) 2000.
Avant d'utiliser l'imprimante, vous devez installer le
pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

< Composants d'installation >

Le package d'installation est constitué des composants suivants :

  - Programme d'installation (Setup.exe)
    Installe le pilote d'imprimante Canon IJ sur l'ordinateur.

  - Pilote d'imprimante Canon IJ (appelé "pilote d'imprimante" dans 
    ce document)
    Logiciel vous permettant d'imprimer des documents sur votre
    imprimante.

  - Programme de désinstallation
    Vous permet de désinstaller le pilote d'imprimante de
    l'ordinateur.

  - Lisezmoi (readme_french.txt)
    Le présent document. Il contient des informations importantes sur
    le pilote d'imprimante. Pour l'afficher après l'installation,
    sélectionnez [Démarrer]-[Programmes]-[Canon iP1200]-
    [Lisezmoi].

< Exigences système >

Ce logiciel nécessite la configuration système suivante :

Système d'exploitation
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional ou
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Remarque :
    - Ce produit est spécifiquement destiné aux versions 32 bits de 
      Windows.
    - L’aide peut être affichée incorrectement selon le système 
      d’exploitation et la version d’Internet Explorer. Nous vous 
      recommandons de tenir votre système à jour avec Windows Update.

Matériel
  Ordinateur :         Doit fonctionner sous le système
                       d'exploitation utilisé. (UC : microprocesseur
                       Intel Pentium ou équivalent)
  Mémoire :            Doit fonctionner sous le système
                       d'exploitation utilisé.
  Disque dur :         Au moins 100 Mo d'espace disponible avant
                       l'installation du pilote
  Autre lecteur :      Lecteur de CD-ROM
  Interface :          USB
  Câble d'imprimante : Câble USB
  Écran :              Résolution VGA ou supérieure

< Précautions d'installation >

Avant d'installer ce pilote d'imprimante, lisez les instructions
suivantes.

- Avant de commencer l'installation, connectez l'imprimante à
  l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de
  l'imprimante.

- Pour effectuer l'installation, vous devez disposer de tous les
  privilèges nécessaires au paramétrage de l'imprimante. Avant de
  commencer l'installation, connectez-vous en tant que membre du 
  groupe d'administrateurs (ou qu'administrateur d'ordinateur sous
  Windows XP).

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution.

- Si une version antérieure du pilote d'imprimante est installée
  sur l'ordinateur, vous devez la désinstaller à l'aide du programme
  prévu à cet effet avant d'installer le nouveau pilote. Désinstallez
  la version antérieure conformément aux instructions de la section
  "Suppression du pilote d'imprimante".

- En fonction de l'environnement que vous utilisez, un pilote
  d'imprimante Windows fourni par Microsoft peut être installé
  automatiquement sur l'ordinateur.
  Il est toutefois recommandé d'utiliser le pilote d'imprimante
  fourni par Canon.
 
- Le programme d'installation installe automatiquement la version
  du pilote d'imprimante correspondant à la langue configurée dans le
  Panneau de configuration. Si celle-ci n'est pas prise en charge par
  le pilote, un écran de sélection de la langue apparaît
  dès le lancement du fichier Setup.exe. Dans ce cas, sélectionnez la
  langue de votre choix.

  Paramètre du Panneau de configuration
    * Windows XP
    Sélectionnez [Panneau de configuration]-[Date et heure, Options
    régionales et linguistiques]-[Options régionales et Langues],
    puis indiquez la [langue pour les programmes non-Unicode] dans
    l'onglet [Options avancées].

    * Windows 2000
    Sélectionnez [Panneau de configuration]-[Options régionales].
    Dans la zone [Paramètres de langue pour le système] de l'onglet
    [Général], cliquez sur [Valeurs par défaut]. Faites ensuite votre
    choix dans la boîte de dialogue [Sélection des paramètres
    régionaux système].

< Mode d'installation >

Le mode d'installation décrit ci-dessous concerne l'utilisation de
l'imprimante en mode local.
Lorsque vous utilisez l'imprimante en réseau, reportez-vous
au mode d'installation décrit dans la section "À propos de
l'impression en réseau".

Vous pouvez télécharger le pilote d'imprimante à partir
d'un site Web Canon.
(http://www.canon.com/)

    Remarque :
    Lorsque vous décompressez le fichier téléchargé, enregistrez-le
    dans un dossier tel que [C:\temp].
    N'utilisez pas de caractères spéciaux dans le nom du dossier.
    Sinon, le pilote d'imprimante risque d'être installé de manière
    incorrecte.

  1. Mettez l'imprimante HORS tension.

     Remarque :
     Si vous allumez l'ordinateur alors que l'imprimante est sous
     tension, l'Assistant [Nouveau matériel détecté] de la
     fonction Plug and Play de Windows apparaît automatiquement
     lorsque vous démarrez l'ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur
     [Annuler].

  2. Ouvrez le dossier contenant ce programme.

  3. Double-cliquez sur [Setup.exe] pour lancer le programme
     d'installation.

  4. Dans l'écran de [bienvenue], cliquez sur [Suivant].

  5. Lisez l'[accord de licence]. Si vous acceptez les conditions,
     cliquez sur [Oui].

     La copie du fichier commence.

  6. Lorsque l'écran du [port d'imprimante] apparaît, mettez
     l'imprimante sous tension et attendez que le port soit reconnu.

     Remarque :
     Pour sélectionner vous?même le port d'imprimante, cochez
     [Sélectionner le port de l'imprimante], puis cliquez sur 
     [Sélection manuelle]. Dans l'écran prévu à cet effet, 
     choisissez le port. Cliquez sur [Suivant].

  7. Lorsque l'écran de [fin d'installation] apparaît, cliquez sur
     [Terminer].

     Remarque :
     Dans certains environnements, un message vous demandant de
     redémarrer l'ordinateur apparaît une fois que
     vous avez cliqué sur [Quitter]. Il est recommandé de
     redémarrer l'ordinateur pour achever correctement 
     l'installation.

< Messages d'avertissement affichés pendant l'installation >

  - Dans certains environnements, le système affiche un message vous
    demandant si vous souhaitez remplacer le pilote d'imprimante
    installé par ce pilote d'imprimante. Si ce message apparaît,
    cliquez sur [Oui].

  * Windows XP
  Si le message indiquant que le logiciel n'a pas réussi le test
  Logo Windows apparaît pendant l'installation, cliquez sur l'option
  permettant de poursuivre l'installation.

  * Windows 2000
  Si le message [Signature numérique non trouvée] apparaît pendant
  l'installation, cliquez sur [Oui] pour continuer l'installation.

< Suppression du pilote d'imprimante >

Supprimez le pilote d'imprimante inutile à l'aide de la procédure
suivante :

  1.  Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Programmes], puis
      cliquez sur [Canon iP1200].

  2.  Cliquez sur l'option de [désinstallation].

  3.  Si la boîte de dialogue de [confirmation de
      suppression de fichier] apparaît, cliquez sur [Oui].

     Remarque :
     - Le pilote d'imprimante ne comportera pas de désinstallateur 
       s'il n'est pas installé par l'installateur. Pour supprimer le
       pilote d'imprimante quand il est devenu superflu, procédez 
       comme suit :

     1)  Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis
         cliquez sur [Imprimantes].
     2)  Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer, puis
         cliquez sur [Supprimer] dans le menu [Fichier].
     3)  Sélectionnez [Propriétés du serveur] dans le menu [Fichier].
     4)  Cliquez sur l'onglet [Pilotes], puis sélectionnez le nom de
         l'imprimante à supprimer dans [Pilotes d'imprimante
         installés].
     5)  Cliquez sur [Supprimer], puis sur [OK].

=====================================================================
Spécification des paramètres du pilote d'imprimante
=====================================================================

< Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante >

  - Ouverture à partir de votre application
    Pour ouvrir le pilote d'imprimante à partir de votre application,
    sélectionnez [Fichier]-[Mise en page], puis cliquez sur
    [Imprimante], ou sélectionnez [Fichier]-[Imprimer] et cliquez sur
    [Propriétés].

  - Ouverture directe
    Pour spécifier une configuration régulièrement utilisée ou pour
    accéder aux fonctions de maintenance de l'imprimante, utilisez la
    procédure ci-dessous. N'essayez pas d'utiliser
    les fonctions d'entretien au cours d'une impression.

    1) Dans le menu [Démarrer], sélectionnez les éléments suivants :
       Pour Windows XP :  [Panneau de configuration]-      
       [Imprimantes et autres matériels]-[Imprimantes et
       télécopieurs]
       Sous Windows 2000 : [Paramètres]-[Imprimantes]
    2) Cliquez sur l'icône du modèle d'imprimante à utiliser.
    3) Dans le menu [Fichier], sélectionnez [Options d'impression].

< Facteurs à prendre en compte en fonction des applications >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Si vous spécifiez une valeur supérieure à un pour le paramètre
    [Pages par feuille] dans la boîte de dialogue [Imprimer] de Word,
    désactivez l'option [Impr. mise en page] de l'onglet
    [Configuration de la page] du pilote. Si vous spécifiez
    des valeurs supérieures à un pour les deux paramètres,
    l'impression ne s'effectue pas correctement. Si vous souhaitez
    imprimer plusieurs pages par feuille, utilisez l'un des deux
    paramètres pour indiquer votre choix.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Lorsque vous utilisez le paramètre [Mettre à l'échelle du papier]
    dans la boîte de dialogue [Imprimer], n'utilisez pas l'option
    [Impression proportionnée] dans l'onglet [Configuration de la
    page] du pilote d'imprimante. Si vous l'utilisez, le paramètre
    [Mettre à l'échelle du papier] de Word est remplacé
    par le paramètre [Format papier imprimante] de l'onglet
    [Configuration de la page] du pilote d'imprimante lors de la mise
    à l'échelle.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Lorsque l'option Word [Redimensionner A4/papier à lettres] est
    activée, l'impression ne s'effectue pas correctement si
    l'option [Orientation] est paramétrée sur [Portrait] dans la
    boîte de dialogue [Mise en page] de Word et si le paramètre
    [Orientation] du pilote a pour valeur [Paysage]. Pour éviter ce
    problème, désactivez l'option [Redimensionner A4/papier à
    lettres] avant d'imprimer. Pour accéder à cette option, ouvrez la
    boîte de dialogue [Options] à partir du menu [Outils] de Word,
    puis cliquez sur l'onglet [Impression].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Pour modifier les paramètres [Format du papier] et
    [Orientation], effectuez l'opération à partir de Word,
    et non à partir du pilote d'imprimante.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Lorsque vous sélectionnez [Impr. proportionnée], 
    [Impr. à l'échelle du papier] ou [Impr. mise en page] comme 
    [Type d'impression] dans l'onglet [Configuration de la page], 
    procédez comme suit :

    1. Dans Word, ouvrez la boîte de dialogue [Imprimer].
    2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante,
       sélectionnez [Type d'impression] dans l'onglet [Configuration
       de la page], puis cliquez sur [OK].
    3. Fermez la boîte de dialogue [Imprimer] sans lancer
       l'impression.
    4. Dans Word, rouvrez la boîte de dialogue [Imprimer].
    5. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante,
       puis cliquez de nouveau sur [OK].
    6. Lancez l'impression.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Si le paramètre qui autorise la modification des formats A4 et
    Lettre est activé dans Excel 2002 et que le format de papier
    défini dans l'onglet Configuration de la page de la fenêtre des
    propriétés de l'imprimante diffère de celui configuré dans Excel
    (l'un est A4, l'autre Lettre), le paramètre des propriétés de
    l'imprimante est prioritaire. En cas de problème, modifiez le
    format des propriétés de l'imprimante afin de le faire
    correspondre au format défini dans Excel. Vous pouvez également
    sélectionner [Options] dans le menu [Outils] d'Excel,
    désélectionner l'option de modification des formats A4 et Lettre
    dans l'onglet International et imprimer les données.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Vous ne pouvez pas imprimer si vous ne disposez pas des
    privilèges administrateur système. Pour imprimer, connectez-vous
    avec les privilèges administrateur système.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    Certains travaux d'impression peuvent entraîner le verrouillage
    du système. Veillez à spécifier, dans les paramètres [Mise en
    page] de Lotus Notes, des marges supérieure et inférieure de
    22,86 mm ou 27,94 mm.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    L'annulation de l'impression à partir de l'application entraîne
    l'échec du travail d'impression suivant. Dans l'onglet des
    propriétés [avancées] de l'imprimante, sélectionnez la mise en
    file d'attente du document à imprimer.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    Dans certaines instances, des problèmes surviennent lorsque vous
    essayez d'ouvrir la fenêtre de configuration du pilote
    d'imprimante à partir de CorelDraw 8.0. Par exemple, un incident
    peut survenir ou des caractères peuvent être endommagés. Pour
    éviter ce problème, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote
    d'imprimante à partir du dossier des [imprimantes], spécifiez les
    paramètres souhaités, puis imprimez à partir de l'application.
    Ce problème ne se pose pas avec CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Si l'option d'impression des bitmaps est activée, l'impression
    peut être longue ou des données risquent de ne pas être
    imprimées. Lancez l'impression après avoir désactivé la case
    d'[impression des bitmaps] dans la boîte de dialogue
    d'[impression].

< Utilisation du pilote d'imprimante >

Lorsque vous imprimez un document avec ce pilote d'imprimante,
des restrictions liées à certaines opérations peuvent s'appliquer.
Tenez compte des points suivants lorsque vous imprimez :

  - Dans certaines applications, le paramètre [Copies] ne prend pas
    effet lorsque la tentative de configuration est effectuée à
    partir du pilote d'imprimante. Dans ce cas, indiquez ce
    paramètre dans la boîte de dialogue d'[impression] de
    l'application.

  - Dans certaines applications, l'impression ne s'effectue
    pas correctement si vous essayez d'imprimer plusieurs copies d'un
    document et que l'option [Assembler] est sélectionnée dans
    l'onglet [Configuration de la page] du pilote d'imprimante ou
    dans la boîte de dialogue d'[impression] de l'application. Pour
    éviter ce problème, désactivez l'option d'[assemblage] avant
    d'imprimer.
    
  - Avec la fonction d'impression à bord perdu, le document à 
    imprimer est agrandi de façon à ce qu'il déborde légèrement de
    la feuille. En sélectionnant [P 89 x 254 mm] pour [Format page]
    sur l'onglet [Configuration de la page], la partie qui déborde de
    la page devient plus importante dans certaines sections par 
    rapports à ce qui se produit quand un autre format de page est 
    sélectionné. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, réduisez 
    la grandeur de dépassement de façon à accroître la plage du 
    document à imprimer.

  - Dans certaines applications, l'impression risque de ne
    pas s'effectuer correctement si l'une des options
    [Type d'image] ou [Demi-teintes] a la valeur [Auto]. Dans ce cas,
    lancez le [Conseiller d'impression] à partir de l'onglet
    [Principal], puis sélectionnez l'option [Imprimer des photos de
    qualité optimale] ou [Imprimer des tableaux et des graphiques].
    Vous pouvez aussi paramétrer l'option [Qualité d'impression] de
    l'onglet [Principal] sur [Personnalisée] et attribuer au
    paramètre [Demi-teintes] une valeur autre que [Auto].
    Paramétrez ensuite [Couleur/Intensité] sur [Manuel] et 
    sélectionnez un paramètre autre que [Auto] pour 
    [Type d'impression].

  - Si une impression comprend des couleurs dégradées ou un grand
    nombre de graphiques, certaines données peuvent ne pas être
    imprimées. Ce problème survient lorsque l'espace disponible du
    disque dur est insuffisant pour enregistrer temporairement les
    données. Pour remédier à ce problème, vérifiez que l'espace
    disponible sur le disque où est installé Windows XP ou Windows
    2000 est de 40-50 Mo. Vous pouvez également placer le dossier 
    de spouleur sur le disque disposant de suffisamment d'espace. 
    Pour modifier l'emplacement du dossier de spouleur, procédez 
    comme suit.    
    1) Dans le menu [Démarrer], sélectionnez les éléments suivants :
       Pour Windows XP :  [Panneau de configuration]-       
       [Imprimantes et autres matériels]-[Imprimantes et
       télécopieurs]
       Pour Windows 2000 : [Paramètres]-[Imprimantes]
    2. Dans le menu [Fichier], sélectionnez [Propriétés du serveur]. 
    3. Cliquez sur l'onglet [Avancé], modifiez le nom du lecteur dans
       [Dossier du spouleur] et cliquez sur [OK].

  - Si, au cours de l'impression, vous annulez le travail à
    partir du dossier des imprimantes, l'arrêt nécessite un certain
    délai.

  - Dans certains cas, l'impression échoue si la mémoire virtuelle
    disponible est insuffisante. Pour remédier à ce problème,
    augmentez la taille du fichier d'échange. Pour ce faire, ouvrez
    la boîte de dialogue [Propriétés système] en double-cliquant sur
    [Système] dans le Panneau de configuration, ou en cliquant avec
    le bouton droit de la souris sur [Poste de travail] et en
    sélectionnant [Propriétés]. Cliquez ensuite sur l'onglet 
    [Avancé], choisissez [Options de performances], puis [Modifier]. 
    Spécifiez la nouvelle taille du fichier d'échange, cliquez sur 
    [Définir], puis sur [OK].
    
  - Si la [Langue] sélectionnée dans la boîte de dialogue 
    [À propos de] ne correspond pas à l'interface du système 
    d'exploitation, l'écran du pilote peut ne pas s'afficher 
    correctement.

  - Ne modifiez pas le paramètre [Processeur d'impression] de
    l'onglet [Avancé] dans la boîte de dialogue des propriétés de
    l'imprimante. Si vous modifiez ce paramètre, les fonctions
    suivantes ne peuvent pas être utilisées :
    - La fonction d'[aperçu avant impression] de l'onglet [Principal]
    - Les fonctions [Impr. mise en page], [Impr. d'affiche],
      [Impr. de brochure], [Impression recto/verso] 
      de l'onglet [Configuration de la page]
    - Toutes les fonctions d'impression de cachet et d'arrière-plan

  - Vous ne pourrez plus utiliser les fonctions suivantes
    si vous désactivez l'option [Activer les fonctionnalités 
    d'impression avancées] dans l'onglet [Avancé] de la boîte de 
    dialogue des propriétés de l'imprimante :    
    - [Aperçu avant impression] dans l'onglet [Principal].    
    - [Impr. mise en page], [Impr. d'affiche], 
      [Impr. format brochure], [Impression recto verso],       
      [Ordre inverse] et [Assembler] dans l'onglet       
      [Configuration de la page].    
    - [Réduire la taille des données de spouleur] dans la
      boîte de dialogue [Options d'impression]    
    - Toutes les fonctions d'impression de cachet et d'arrière-plan

  - Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lorsque vous
    utilisez une application ne permettant pas la mise en file
    d'attente EMF (par exemple, Adobe PhotoShop LE et MS Photo
    Editor) :
     - [Aperçu avant impression] dans l'onglet [Principal].    
     - [Impr. mise en page], [Impr. d'affiche], 
       [Impr. format brochure], [Impression recto verso],       
       [Ordre inverse] et [Assembler] dans l'onglet       
       [Configuration de la page].       
     - Toutes les fonctions d'impression de cachet et d'arrière-plan

  - Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes si vous
    cochez la case [Imprimer dans un fichier] dans la boîte de
    dialogue d'[impression] de votre application :
    - [Aperçu avant impression] dans l'onglet [Principal].    
    - [Impr. mise en page], [Impr. d'affiche], 
      [Impr. format brochure], [Impression recto verso],       
      [Ordre inverse] et [Assembler] dans l'onglet       
      [Configuration de la page].       
    - Toutes les fonctions d'impression de cachet et d'arrière-plan

  - Dans certaines applications, si vous imprimez alors que l'option
    [Impr. mise en page] de l'onglet [Configuration de la page]
    est paramétrée sur [2 pages par feuille] ou une valeur
    supérieure, certaines images peuvent être coupées. Dans ce cas,
    utilisez l'application pour régler la mise en page des pages
    concernées.

  - Lorsque vous imprimez une affiche ou un cachet/arrière plan, le
    nombre de pages affiché, relatif au document qui est dans la file
    d'attente, est supérieur au nombre de pages du document réel.

  - Les couleurs de l'application affichées à l'écran
    peuvent être différentes de celles de l'aperçu.

  - Les couleurs de l'aperçu peuvent être différentes de celles du
    document imprimé.

  - La résolution de l'aperçu étant différente de celle de
    l'impression, les lignes et le texte de l'aperçu peuvent être
    différents de ceux du document imprimé.

  - Dans certaines applications, l'impression comprend plusieurs
    travaux. Dans ce cas, l'aperçu peut uniquement afficher le
    travail en cours d'impression, et l'affichage peut être différent
    de celui escompté par l'utilisateur.

  - Vous ne pouvez pas utiliser l'aperçu dans les cas suivants :
    - Pendant l'impression, lorsque vous cliquez avec le bouton droit
      de la souris sur l'icône de l'imprimante et que vous
      sélectionnez l'option [Utiliser l'imprimante hors connexion]
    - Pendant l'impression, en dehors des heures indiquées, lorsque
      vous sélectionnez l'option [Disponible de] dans l'onglet
      [Avancé] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante

  - Pour plus d'informations sur les fonctions liées à Windows XP ou
    à Windows 2000, reportez-vous au manuel utilisateur 
    correspondant.

=====================================================================
À propos de l'impression en réseau
=====================================================================

< Introduction >

Windows permet à deux utilisateurs ou plus de partager une
imprimante via un réseau. Pour partager une imprimante entre
plusieurs utilisateurs, il est nécessaire de configurer les
ordinateurs connectés au réseau.

L'ordinateur auquel une imprimante est connectée est appelé
"serveur d'impression" (ci-après le serveur). L'ordinateur qui
utilise l'imprimante connectée au serveur via un réseau est appelé
"ordinateur client" (ci-après le client).

Il n'est pas obligatoire que le serveur et le client utilisent 
le même système d'exploitation. Toutefois, la méthode d'installation
dépend du système d'exploitation et les restrictions d'utilisation 
diffèrent selon les systèmes d'exploitation en présence sur le 
serveur et sur le client.

< Version du pilote d'imprimante à utiliser >

- Utilisez le pilote d'imprimante qui correspond au système
  d'exploitation utilisé sur le serveur et les clients.

- L'association du pilote d'imprimante (fabriqué par Microsoft) qui
  est fourni avec Windows et d'un pilote d'imprimante Canon ne permet
  pas l'impression en réseau. Utilisez des pilotes d'imprimante Canon
  sur les serveurs et sur les clients.

- Les pilotes d'imprimante utilisés sur le serveur et les clients
  doivent être de version identique. Lorsque vous utilisez Windows XP
  avec Windows 2000, installez ce pilote d'imprimante (version 1.90d)
  sur le serveur et le client.

    Remarque :

    - Cette imprimante ne dispose pas du pilote requis pour Windows 
      NT4.0.

    - Lorsqu'un serveur ou un client utilise Windows Me ou Windows 98,
      installez le dernier pilote d'imprimante correspondant au
      système d'exploitation.

< Modes d'installation et de configuration >

Le mode d'installation dépend du type de système d'exploitation
utilisé sur le serveur.

  - Windows XP ou Windows 2000 ----- (1), (2)
    Remarque :
    Utilisez une procédure correspondant au type de système
    d'exploitation utilisé sur le client.

  - Windows Me ou Windows 98 ----- (3)

(1) Lorsque le serveur et le client utilisent le même système
    d'exploitation
    Serveur : Windows XP ou Windows 2000,
    Client : Windows XP ou Windows 2000

  1. Installez sur le serveur un pilote d'imprimante adapté au
     système d'exploitation utilisé. Le mode d'installation est quasi
     identique à celui d'une imprimante locale ordinaire.

  2. Spécifiez l'imprimante connectée au serveur d'impression en tant
     qu'imprimante partagée. Pour plus d'informations sur cette
     opération, reportez-vous à l'aide Windows.

     Vous pouvez effectuer ici une installation pointer-imprimer
     (méthode permettant d'enregistrer un pilote d'imprimante pour
     les clients du serveur d'impression, à l'aide de la fonction
     [Pilotes supplémentaires], sous Windows XP ou Windows 2000).
     (Pour ce faire, ignorez l'étape 3.)

  3. Installez sur le client un pilote d'imprimante adapté au
     système d'exploitation utilisé. Le mode d'installation est quasi
     identique à celui d'une imprimante locale ordinaire.

     Remarque :
     - Vous pouvez sélectionner n'importe quel port au cours de
       l'installation. Une fois le port sélectionné, terminez
       l'installation.
     - Lorsque vous installez le pilote d'imprimante à l'aide du
       programme d'installation, un message vous indique de mettre
       l'imprimante sous tension. Ignorez ce message.

  4. Ouvrez l'ordinateur réseau sur le client. Cliquez avec le bouton
     droit de la souris sur l'icône de l'imprimante partagée à 
     utiliser et sélectionnez l'option suivante :

     - [Se connecter] sous Windows XP ou Windows 2000

  L'icône de l'imprimante partagée est ainsi créée sur le client.
  L'icône de l'imprimante dont le pilote a été installé à l'étape 3
  n'étant plus nécessaire, vous pouvez la supprimer.

(2) Si le client utilise un autre système d'exploitation
    Serveur : Windows XP, Windows 2000
    Client : Windows Me, Windows 98

  1. Sur le serveur, installez un pilote d'imprimante approprié au 
     système d'exploitation utilisé. La méthode d'installation est 
     similaire à celle d'une imprimante locale standard.

  2. Spécifiez l'imprimante connectée au serveur d'impression en tant
     qu'imprimante partagée. Pour plus d'informations sur cette
     opération, reportez-vous à l'aide Windows.

  3. Installez sur le client un pilote d'imprimante adapté au
     système d'exploitation utilisé. Le mode d'installation est quasi
     identique à celui d'une imprimante locale ordinaire.

     Remarque :
     - Vous pouvez sélectionner n'importe quel port au cours de
       l'installation. Une fois le port sélectionné, terminez
       l'installation.
     - Lorsque vous installez le pilote d'imprimante à l'aide du
       programme d'installation, un message vous indique de mettre
       l'imprimante sous tension. Ignorez ce message.

  4. Sur le client, sélectionnez [Démarrer]-[Paramètres]-
     [Imprimantes].

  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du type
     d'imprimante à utiliser, puis sélectionnez [Propriétés].

  6. Cliquez sur l'onglet [Détails], puis sur [Ajouter un port].

  7. Sélectionnez [Réseau], puis cliquez sur [Parcourir].

  8. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez le type
     d'imprimante partagée à utiliser, puis cliquez sur [OK].

  L'icône de l'imprimante partagée est ainsi créée sur le client.

(3) Lorsque le serveur utilise Windows Me ou Windows 98
    Serveur : Windows Me ou Windows 98
    Client : Windows XP, Windows 2000

  1. Sur le serveur, installez un pilote d'imprimante approprié au 
     système d'exploitation utilisé. La méthode d'installation est 
     similaire à celle d'une imprimante locale standard.

  2. Spécifiez l'imprimante connectée au serveur d'impression en tant
     qu'imprimante partagée.
     Pour plus d'informations sur cette opération, reportez-vous à
     l'aide Windows.

  3. Installez sur le client un pilote d'imprimante adapté au
     système d'exploitation utilisé. Le mode d'installation est quasi
     identique à celui d'une imprimante locale ordinaire.

   Remarque :
   - Vous pouvez sélectionner n'importe quel port au cours de
     l'installation. Une fois le port sélectionné, terminez
     l'installation.
   - Lorsque vous installez le pilote d'imprimante à l'aide du
     programme d'installation, un message vous indique de mettre
     l'imprimante sous tension. Ignorez ce message.

  4. A partir de l'ordinateur client, ouvrez la boîte de dialogue
     [Propriétés de l'imprimante], sélectionnez [Ajouter un port...]
     dans l'onglet [Ports], puis saisissez le nom du serveur
     d'imprimante et celui du chemin d'accès réseau.

  L'icône de l'imprimante partagée est ainsi créée sur le client.
  L'icône de l'imprimante dont le pilote a été installé à l'étape 3
  n'étant plus nécessaire, vous pouvez la supprimer.
  Cette combinaison de systèmes d'exploitation ne permet pas
  le déroulement normal des communications bidirectionnelles. Lisez
  la section "Lorsque le serveur utilise Windows Me ou Windows 98" 
  dans les restrictions liées au réseau.

< Restrictions liées au réseau >

- Lorsque vous utilisez une imprimante réseau et que l'écran d'état
  Canon IJ du client est activé, une commande est envoyée à 
  l'imprimante pour obtenir son état. Si vous avez sélectionné 
  l'option [Avertir lorsque les documents distants sont imprimés] 
  dans l'onglet [Avancé] de la boîte de dialogue [Propriétés du 
  serveur] du serveur d'impression, un message indiquant la fin de
  l'impression apparaît sur le client en réponse à chaque commande. 
  Pour que ces messages n'apparaissent plus, désélectionnez l'option
  [Avertir lorsque les documents distants sont imprimés] dans 
  l'onglet [Avancé] de la boîte de dialogue [Propriétés du serveur]
  du serveur d'impression, puis redémarrez le serveur d'impression 
  pour que ce paramétrage prenne effet.

- Lorsque le serveur utilise Windows Me ou Windows 98
  Les communications bidirectionnelles avec l'imprimante ne peuvent
  pas s'effectuer normalement. Un message d'avertissement apparaît,
  et l'impression peut être interrompue ou annulée.
  Pour résoudre ce problème, sélectionnez l'option [Propriétés] du
  pilote d'imprimante installé sur le serveur, cliquez sur
  [Paramètres du spouleur] dans l'onglet [Détails], puis sélectionnez
  l'option [Désactiver le support bidirectionnel pour cette
  imprimante].

- Lorsque le client utilise Windows XP ou Windows 2000
  Lorsque vous avez installé la fonctionnalité Point and Print,
  le paramètre de support bidirectionnel sur le client
  n'est plus applicable.
  Si l'utilisateur client ouvre la fenêtre [Propriétés] du pilote
  d'imprimante, puis clique sur [OK] sans avoir sélectionné l'option
  [Activer le support bidirectionnel], la fonction serveur de
  communication bidirectionnelle est également désactivée.
  Pour éviter ce problème, vous pouvez installer à l'avance le pilote
  d'imprimante sur le client, à l'aide de la procédure
  "(1) Si le serveur et le client utilisent le même système
  d'exploitation". Vous pouvez également restreindre les droits
  d'accès de l'utilisateur client lorsque vous configurez la sécurité
  liée à l'imprimante partagée.

- Lorsque vous imprimez via Internet (environnement IPP), vérifiez
  la version du pilote d'imprimante installé sur le serveur, puis
  installez le même pilote sur le client en tant qu'imprimante 
  locale. Notez que le client ne peut pas lancer l'écran d'état, 
  étant donné qu'il est impossible d'obtenir l'état de l'imprimante 
  via Internet.

- Lorsque le même pilote d'imprimante est installé sur le serveur et
  le client en tant qu'imprimante locale, la fonction d'analyse
  réseau peut automatiquement créer une icône d'imprimante réseau
  sur le client.

____________________________________________________________________
