ลิขสิทธิ์ CANON INC. 2000-2006. สงวนสิทธิทุกอย่าง

________________________________________________________________________

Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2000
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon IJ iP1200 เวอร์ชั่น 1.90d
บทนำ
________________________________________________________________________

Microsoft Windows และ Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Intel และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Intel Corporation

ชื่อและยี่ห้ออื่นๆ ที่พูดถึงในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ 
________________________________________________________________________

< สารบัญ >

บทนำ
  คำนำ
  ส่วนประกอบในการติดตั้ง
  ความต้องการของระบบ
  คำแนะนำก่อนติดตั้ง
  วิธีการติดตั้ง
  ข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นระหว่างทำการติดตั้ง
  การลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การกำหนดการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  เปิดวินโดว์การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  ให้ดูที่แอพพลิเคชั่นหมายเหตุ
  การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เกี่ยวกับการพิมพ์ระบบเน็ทเวิร์ค
  บทนำ 
  เวอร์ชั่นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่จะเลือกใช้
  การติดตั้งและวิธีการตั้งค่า
  ข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับเน็ทเวิร์ค


==============================================================
บทนำ
==============================================================

< คำนำ >

Readme นี้จะให้ข้อความสำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง และ
การใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon IJ ซึ่งได้จำแนกไว้แล้วใน Readme
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon IJ อนุญาตให้ท่านพิมพ์เอกสารบนเครื่องพิมพ์ 
Canon IJ  จากแอพพลิเคชั่นที่ทำงานกับ Microsoft (R) Windows (R) XP 
หรือ Microsoft (R) Windows (R) 2000 ก่อนท่านสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้ 
ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน

< ส่วนประกอบในการติดตั้ง >

ผลิตภัณฑ์นี้จะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้รวมอยู่ในชุด

  - ตัวติดตั้ง (Setup.exe)
    ท่านจะต้องติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Canon IJ  ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน

  - ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Canon IJ  (อ้างอิงถึง 'ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์' ในเอกสารนี้)
    ซอฟต์แวร์นี้จะทำให้ท่านสามารถพิมพ์งานบนเครื่องพิมพ์ได้

  - ตัวลบการติดตั้ง
    ทำให้ท่านสามารถทำการลบไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์
    ของท่านได้

  - Readme (Readme_Thai.txt)
    เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อความสำคัญที่เกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 
    สำหรับการตรวจสอบหลังจากติดตั้ง ให้เลือก [Start] - [Programs] - 
    [Canon iP1200] - [Readme]

< ความต้องการของระบบ >

ชอฟต์แวร์ นี้ต้องการค่าที่ตั้งไว้ในระบบดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ
  Windows XP Home Edition (อังกฤษ)
  Windows XP Professional (อังกฤษ)
  Windows 2000 Professional (อังกฤษ) หรือ
  Windows 2000 Server/Advanced Server (อังกฤษ)

    หมายเหตุ:
    - ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบสำหรับ Windows ที่เป็นเวอร์ชั่น 32-bit อย่างชัดแจง
    - วิธีใช้นี้อาจไม่สามารถแสดงอย่างถูกต้องได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการหรือ
      เวอร์ชั่น Internet Explorer เราแนะนำให้ระบบของท่านทันสมัยด้วย
      Windows Update

ฮาร์ดแวร์
  คอมพิวเตอร์:    จำเป็นต้องทำงานอย่างปกติได้ภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ใช้
       (ซีพียู: Intel Pentium ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ที่คล้ายกัน )
  หน่วยความจำ:จำเป็นต้องทำงานอย่างปกติภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ใช้
  ฮาร์ดไดรฟ์:     ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 100 MB เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  ไดรฟ์ อื่นๆ:     ไดรฟ์ CD-ROM
  อินเทอร์เฟซ:   อินเทอร์เฟซ USB
สายเครื่องพิมพ์: สาย USB
แสดง: การ์ด VGA หรือ ดีกว่า

< คำแนะนำก่อนติดตั้ง >
 
ก่อนที่จะทำการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ควรอ่านคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ก่อนที่จะเริ่มทำการติดตั้ง ควรจะติดต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน
  โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์ของท่าน

- ท่านจำเป็นต้องมีลู่ทางควบคูมครบถ้วนสำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบัติ
  การติดตั้ง ก่อนที่จะเริ่มติดตั้ง ล็อกเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ของกลุ่มผู้ดูแลระบบ
  (หรือเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ใน Windows XP)

- ปิดทุกแอพพลิเคชั่นที่กำลังทำงานอยู่

- หากท่านมีไดรเวอร์เเครื่องพิมพ์ที่มีวอร์ชั่นเก่ากว่าติดตั้ง
  อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว ท่านจะต้องลบนี้ออกก่อน
  ที่จะติดตั้งเวอร์ชั่นที่ ใหม่กว่าลงลบเวอร์ชั่นเก่าตามบทนำ
  'ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์'

- ขึ้นอยู่กับสภาพที่ท่านใช้ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์วินโดว์
  ซึ่งจัดทำโดย Microsoft อาจจะถูกติดตั้งโดยอัติโนมัติ
  ในคอมพิวเตอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่จัดทำโดย Canon

- ตัวติดตั้งจะติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของภาษาที่ตรงกับ
  การตั้งค่า Control Panel ของเครื่องพิมพิ์ของท่านโดยอัตโนมัติ
  หากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนการตั้งค่า Control Panel
  หน้าจอสำหรับเลือกภาษาจะแสดงออกมาทันทีหลังจาก
  Setup.exeเริ่มต้น ในกรณีเช่นนี้ให้เลือกเวอร์ชั่นภาษา
  ที่ท่านต้องการจะใช้

  การตั้งค่า Control Panel
    * Windows XP
    เลือก [Control Panel]-[Date,Time,Language,and Regional Options]-
    [Regional and Language Options] และกำหนด
    [Language for non-Unicode programs] บนแท็บ [Advanced]

    * Windows 2000
     เลือก [Control Panel]-[Regional Options] และคลิก [Set Default] 
     บน    [Language settings for the system]ของแท็บ [General] 
    และกำหนดบนไดอะลอกบ็อกซ์ [Select System Locale]

< วิธีการติดตั้ง >

วิธีการติดตั้งที่ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้เป็นวิธีสำหรับการใช้เครื่องพิมพ์ของท่าน
ให้เป็นแบบภายใน
เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ของท่านในระบบเน็ทเวิร์ค ให้อ่านคำอธิบายวิธีการติดตั้งใน
'เกี่ยวกับการพิมพ์ระบบเน็ทเวิร์ค'

ท่านสามารถดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้จากเว็บไซด์ Canon
(http://www.canon.com/)

     หมายเหตุ:
     ในกรณีที่ท่านขยายข้อมูลที่ดาวน์โหลดแบบบีบขนาดมา ให้จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์
     อย่างเช่น [C:\temp] ไม่สามารถใช้ตัวอักษรอื่นนอกจากตัวอักษรอังกฤษในการตั้งชื่อ
     โฟลเดอร์ มิฉะนั้น ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถติดตั้งอย่างถูกต้อง

  1. ปิดเครื่องพิมพ์

     หมายเหตุ:
     หากท่านเปิดคอมพิวเตอร์ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ 
     ตัวแนะนำ [Found New Hardware] ของความสามารถ Plug and Play
     ใน Windows จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเริ่มทำงาน
     กับคอมพิวเตอร์ของท่าน ในกรณีที่เป็นสภาพนี้ คลิก [ยกเลิก]

  2. เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมนี้ไว้

  3. ดับเบิ้ล คลิก [Setup.exe] เพื่อเริ่มโปรแกรมการติดตั้ง

  4. บนหน้าต่าง [ยินดีต้อนรับ] คลิก [ต่อไป]

  5. กรุณาอ่าน [ข้อตกลงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์]ถ้าท่านยอมรับหัวข้อเหล่านี้
     คลิก [ใช่]

     กระบวนการลอกไฟล์เริ่มทำงาน

  6. เมื่อหน้าจอ [พอร์ตเครื่องพิมพ์] ปรากฏขึ้น กรุณาเปิดเครื่องพิมพ์ และรอจนกว่า
     โปรแกรมจะมองเห็นพอร์ตนั้น

     หมายเหตุ:
     หากท่านต้องการเลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์โดยตัวท่านเอง กาเครื่องหมายเลือก
     [เลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์] และคลิก [เลือกด้วยตัวเอง] ในหน้าต่าง [พอร์ตเครื่องพิมพ์]
     เลือกพอร์ตและคลิก [ถัดไป]

  7. เมื่อข้อความ [การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คลิก [เสร็จสิ้น]

     หมายเหตุ:
     ในสภาพบางสภาพ จะมีข้อความที่จะให้ท่านเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ 
     ปรากฏขึ้นหลังจากท่าน คลิก [ยกเลิก] เป็นการแนะนำให้ท่าน
     เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อความสมบูรณ์ของการติดตั้ง

< ข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นระหว่างทำการติดตั้ง >

  - ในสภาพบางสภาพ ระบบจะแสดงข้อความถาม 
    ว่าท่านต้องการคัดลอกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่นี้
    แทนที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เก่าที่ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่
    ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้น คลิก [ใช่]

  * Windows XP
   ในกรณีที่มีข้อความบอกว่าซอฟต์แวร์ ไม่สามารถผ่านการทดสอบ ตราวินโดว์
   ปรากฏขึ้นในเมื่อทำการติดตั้งอยู่ คลิกเลือก [เริ่มต่อในทุกกรณี] เพื่อทำการติดตั้งต่อ

  * Windows 2000
   ถ้าข้อความ [ลายเซ็นดิจิตอลไม่พบ] ปรากฏขึ้นในเมื่อทำการติดตั้งอยู่ คลิกเลือก
   [ใช่] เพื่อทำการติดตั้งต่อ

< การลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ >

ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1.  เลือก [Programs] จากเมนู [Start] แล้วเลือก [Canon iP1200]

  2.  คลิก [ลบการติดตั้ง]

  3.  ถ้าไดอะลอกบ็อกซ์ [การลบไฟล์ขอการยืนยัน]ปรากฏขึ้น คลิกเลือกปุ่ม [OK]

     หมายเหตุ:
     - ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ไม่มีตัวลบการติดตั้งหากไม่ได้ติดตั้งด้วยตัวติดตั้ง
       ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

     1)  เลือก [Settings] จาก เมนู [Start] แล้วคลิกเลือก [Printers]
     2)  เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการลบทิ้ง แล้วเลือก [Delete] จาก เมนู [File]
     3)  เลือก [Server Properties] จากเมนู [File]
     4)  คลิก แท็บ [Drivers] และเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการลบทิ้งจาก [Installed printer drivers]
     5)  คลิก [Remove] แล้วคลิก [OK] 

================================================================
การกำหนดการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
================================================================

< เปิดวินโดว์การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ >

  - เปิดแอพพลิเคชั่นของท่าน
    ทางการพิมพ์ให้เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นของท่านคือเลือก 
    [File] - [Page Setup] และคลิก [Printer] หรือ เลือก [File] - [Printer...] และคลิก [Properties]

  - การเปิดโดยตรง
    เพื่อกำหนดการตั้งค่าอย่างสม่ำเสมอ หรือ การจัดการฟังก์ชั่นบำรุงรักษา
    เครื่องพิมพ์ กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ อย่าลองใช้ฟังก์ชั่น
    การบำรุงรักษาในขณะที่ทำการพิมพ์อยู่

    1) จาก เมนู [Start] เลือกรายการดังต่อไปนี้ 
       สำหรับWindows XP: [Control Panel]-[Printers and Other
       Hardware]-[Printers and Faxes]
       สำหรับ Windows 2000: [Settings] - [Printers]
    2) คลิกเลือกไอคอนของรุ่นเครื่องพิมพ์ที่จะใช้
    3) จาก เมนู [File] เลือก [Printing Preferences]

< ให้ดูที่แอพพลิเคชั่นหมายเหตุ >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    หากท่านกำหนดจำนวนหน้ากระดาษมากกว่าหนึ่งหน้าสำหรับการตั้งค่า
    [จำนวนหน้าต่อหน้ากระดาษ] ในไดอะลอกบ็อคซ์ [การพิมพ์] ใน Word กรุณาอย่าใช้งาน
    การตั้งค่า [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] ของ
    ไดรเวอร์ หากท่านกำหนดจำนวนหน้ากระดาษมากกว่าหนึ่งหน้าสำหรับ
    การตั้งค่าทั้งสอง การพิมพ์จะไม่ปฏบัติอย่างถูกต้อง เมื่อท่านต้องการพิมพ์
    มากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษต่อแผ่น ให้เลือกการตั้งค่าเดียวหรือกำหนดค่าอื่นๆ แทน 

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    เมื่อใช้งานการตั้งค่า [ปรับเท่าขนาดกระดาษ] ในไดอะลอกบ็อกซ์ [การพิมพ์] 
    กรุณาอย่าใช้งานการตั้งค่า [การพิมพ์เปลี่ยนขนาด] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]
    ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ถ้าถูกใช้งานอยู่ การตั้งค่า [ปรับเท่าขนาดกระดาษ] 
    ใน Word จะถูกทับ โดยการตั้งค่า [ขนาดหน้ากระดาษเครื่องพิมพ์] ของไดรเวอร์
    เครื่องพิมพ์บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] เมื่อเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเหมาะสม

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    ในกรณีที่ความสามารถ [ยอมให้เปลี่ยนขนาดของกระดาษ A4/letter] ใน word ใช้งานอยู่ 
    ถ้า [การวางแนว] ในไดอะล็อกบ็อกซ์ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] ใน word ถูกตั้งค่าเป็น 
    [แนวตั้ง] และการตั้งค่า [การวางแนว] ของไดรเวอร์ได้ถูกกำหนดเป็น [แนวนอน] 
    การพิมพ์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ เลือกไม่ใช้งาน [ยอมให้เปลี่ยน
    ขนาดของกระดาษ A4/letter] ก่อนจะพิมพ์ เพื่อใช้ความสามารถนี้ เปิดไดอะลอกบ็อกซ์
    [ตัวเลือก] จากเมนู [เครื่องมือ] ใน Word และคลิกแท็บ [พิมพ์]

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน [ขนาดกระดาษ] และ [การวางแนว] 
    ให้เปลี่ยนการตั้งค่าใน Word ไม่ใช่ในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    เมื่อเลือก [การพิมพ์เปลี่ยนขนาด] [การพิมพ์ตามขนาดหน้า] หรือ 
    [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ] ใน [ชนิดการพิมพ์]บนแท็บ 
    [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] กรุณาปฏิบัติตามนี้

    1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ [การพิมพ์] ใน Word
    2. เปิดวินโดว์ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และเลือก [ชนิดการพิมพ์]
       บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] จากนั้นคลิก [OK]
    3. หากไม่มีการเริ่มพิมพ์แต่อย่างใด ให้ปิดไดอะลอกบ็อกซ์ [การพิมพ์]
    4. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ [การพิมพ์] ใน Word อีกครั้ง
    5. เปิดวินโดว์ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก [OK] อีกครั้ง
    6. เริ่มการพิมพ์

  - Microsoft Ecxel 2002/Microsoft Corporation
    หากได้ใช้งานการตั้งค่า 'อนุญาตเปลี่ยนหน้ากระดาษA4/จดหมาย'
    ใน Excel 2002 และ 'ขนาดกระดาษ' ที่ตั้งไว้ในแท็บ 'ตั้งค่าหน้ากระดาษ' 
    ของหน้าจอคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แตกต่างกันกับขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ใน
    Excel (อันหนึ่งตั้งเป็น A4 และอีกอันหนึ่งตั้งเป็น Letter) ข้อมูลจะถูกพิมพ์
    ตามขนาดกระดาษของคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ 
    หากมีปัญหาเกิดขึ้น ขอปรับขนาดกระดาษของคุณสมบัติให้ตรงกับ
    ขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ใน Excel หรือว่าเลือก [ตัวเลือก] จากเมนู [เครื่องมือ]
    ของ Excel ลบการตั้งค่า 'อนุญาตเปลี่ยนหน้ากระดาษ A4/จดหมาย' 
    บนแท็บ 'International' และพิมพ์ข้อมูล

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    การพิมพ์จะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าท่านไม่มีระบบตัวบริหารที่มีลักษณะพิเศษ
    บันทึกด้วยระบบตัวบริหารที่มีลักษณะพิเศษเพื่อพิมพ์   

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    ระบบนี้สามารถล็อคการใช้งานพิมพ์นี้ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
    การตั้งค่า [เค้าโครงหน้ากระดาษ]ในหมายเหตุ ท่านได้กำหนดขอบกระดาษ
    บนและล่างไว้เป็น 22.86 มิลลิเมตร (0.9 นิ้ว) หรือ 27.94 มิลลิเมตร (1.1 นิ้ว)

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    ถ้าท่านยกเลิกการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น การพิมพ์งานต่อไปจะเสียหายได้
    ในแท็บ [Advanced] ของคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ เลือกเก็บข้อมูลเพื่อการพิมพ์เอกสาร  

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    ตัวอย่างของการเกิดปัญหาที่พบคือ ถ้าท่านพยายามเปิดวินโดว์ตั้งค่า
    ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โปรแกรม CorelDraw 8.0 ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาอาจจะ
    เกิดขึ้นหรือตัวอักษรอาจจะเสียหายได้   เพื่อแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เปิดวินโดว์
    ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์ [Printers] กำหนดการตั้งค่าที่ท่าน
    ต้องการ จากนั้นทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับ CorelDraw 9.0

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
   ในกรณีที่มีผลต่อการพิมพ์บิทแม็พ การพิมพ์อาจจะต้องเสียเวลาหรือบาง
   ข้อมูลจะไม่ได้รับการพิมพ์ พิมพ์หลังจากลบเช็คบ็อกซ์ [การพิมพ์บิทแม็พ] 
   ในไดอะลอกบ็อกซ์ [พิมพ์]   

< การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ >

เมื่อบางครั้งทำการพิมพ์ด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้ มีข้อจำกัดบางประการที่
บางเวลาท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาทำตามที่ได้กล่าวมาเมื่อทำการพิมพ์

  - ด้วยแอพพลิเคชั่นบางอย่าง การตั้งค่า [จำนวนชุด] นั้นจะไม่มีเอฟเฟ็ก 
    เมื่อท่านพยายามตั้งค่าจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ในกรณีนี้ กำหนดการตั้งค่า
    ในไดอะล็อกบ็อกซ์ [พิมพ์] ของแอพพลิเคชั่น

  - ด้วยแอพพลิเคชั่นบางอย่าง ถ้าท่านพยายามทำการพิมพ์คัดลอกหลายๆหน้า
     ของเอกสารด้วย้เลือก [เรียงชุด] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]  
     ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือในไดอะลอก บ็อกซ์ [พิมพ์] ของแอพพลิเคชั่น
     การพิมพ์จะไม่สามารถทำอย่างถูกต้องได้ เพื่อทำงานสิ่งนี้ ไม่ เลือก[เรียงชุด] 
     ก่อนทำการพิมพ์

  - ในการพิมพ์ไร้ขอบ เอกสารจะถูกขยายไปจนกว่ายื่นออกหน้า
    ดังนั้น เอกสารจะถูกพิมพ์ไร้ขอบ หาก [P 89x254mm] ได้ถูกเลือกสำหรับ [ขนาดหน้า] 
    บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] เมื่อเปลียบเทียวกับการเลือกขนาดหน้าอื่นๆ
    บริเวณที่ยื่นออกหน้าจะโตขึ้นไปในบางส่วน หากท่านไม่พอใจกับผลการพิมพ์
    ที่เหลือขอบน้อยที่สุด ให้ลดปริมาณการขยายลงเพื่อขยายช่วงการพิมพ์เอกสาร

  - ด้วยแอพพลิเคชั่นบางอย่าง การพิมพ์อาจจะไม่สำเร็จ ถ้า [ชนิดการพิมพ์]
     หรือ [การทำแม่พิมพ์สกรีน] ถูกตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] ในกรณีนี้ เริ่ม 
     [ตัวแนะนำการพิมพ์] บนแท็บ[หลัก]และให้แน่ใจว่า ได้เลือก [พิมพ์รูปคุณภาพ
     สูงสุด] หรือ [พิมพ์ตารางและแผนภูมิ]อีกวิธีหนึ่ง คือตั้งค่า [คุณภาพการพิมพ์]
     บนแท็บ [หลัก] เป็น [กำหนดเอง] และเลือกการตั้งค่าอื่นที่แตกต่างไป
     [อัตโนมัติ] สำหรับ [การทำแม่พิมพ์ สกรีน]และต่อไป ตั้งค่า[สี/ความเข้ม] 
     เป็น [ด้วยตัวเอง] และเลือกตั้งค่าอื่นที่แตกต่างไป [อัตโนมัติ] สำหรับ [ชนิดการพิมพ์]

  - เมื่อการพิมพ์ที่เสร็จหรือข้อมูลการพิมพ์ภาพกราฟฟิกที่ละเอียด บางครั้งอาจจะ
     ไม่พิมพ์ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของท่านไม่เพียงพอ
      สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อการแก้ไข กรณีนี้ท่านต้องแน่ใจว่ามีเนื้อที่ว่าง
      ประมาณ 40-50 MB บนไดร์เวอร์ที่ติดตั้ง Windows XP หรือ Windows 2000 ไว้
      อีกวิธีการหนึ่งคือ ปรับตั้งให้โฟลเดอร์การพิมพ์ในขณะทำงานอย่างอื่นที่บนดิสก์นั้น
      มีพื้นที่ว่างพอเพียง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์การพิมพ์ในขณะทำงานอย่างอื่น
      ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
    1. จากเมนู [Start] เลือกรายการดังต่อไป
       สำหรับ Windows XP:  [Control Panel]-[Printers and Other
                                               Hardware]-[Printers and Faxes]
       สำหรับ Windows 2000:  [Settings]-[Printers]
    2. เลือก [Server Properties] จากเมนู [File]
    3. คลิกแท็บ [Advanced] เปลี่ยนชื่อไดรฟ์ของ [Spool Folder] แล้วคลิก [OK]

  - ถ้าขณะทำการพิมพ์ ท่านยกเลิกงานพิมพ์จากโฟลเดอร์ของเครื่องพิมพ์
     นั่นจะทำให้งานพิมพ์ล่าช้าก่อนที่งานพิมพ์จะหยุดการทำงาน

  - ในบางกรณี การพิมพ์จะล้มเหลวถ้าเครื่องพิมพ์ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอ
    ท่านสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการเพิ่มขนาดความจำไฟล์ สำหรับทำวิธีนี้
    เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ [System Properties] โดยดับเบิ้ลคลิก [System] ใน Control Panel
    หรือ คลิกขวาที่ [My Computer] และเลือก [Properties] จากนั้นคลิกแท็บ [Advanced] 
    คลิก [Performance Options...] คลิก [Change...] กำหนดขนาดความจำข้อมูล คลิก [Set] 
    และคลิก [OK]

  - หากท่านได้เลือก [ภาษา] ในไดอะลอกบ็อกซ์ [เกี่ยวกับ] ที่ไม่ตรงกับภาษา
    ส่วนติดต่อของระบบปฏิบัติการ หน้าจอไดรเวอร์อาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง

  - อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า [Print Processor] บนแท็บ [Advanced] ในไดอะลอกบ็อกซ์
    คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
    - [ตรวจสอบก่อนเริ่มพิมพ์] บนแท็บ [หลัก]
    - [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ] [การพิมพ์โปสเตอร์]  [การพิมพ์หนังสือ] และ 
      [การพิมพ์ทั้งสองหน้า] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]
    - ฟังก์ชั่นทั้งหมดในการพิมพ์ตราประทับ และการพิมพ์พื้นหลัง

  -  ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าท่าน ไม่เลือก[เปิดใช้ความสามารถ
    การพิมพ์ระดับสูง] ในแท็บ [Advanced] ในไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
    - [ตรวจสอบก่อนเริ่มพิมพ์] บนแท็บ [หลัก]
    - [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ] [การพิมพ์โปสเตอร์] [การพิมพ์หนังสือ] 
      [การพิมพ์ทั้งสองหน้า] [พิมพ์จากหน้าสุดท้าย] และ [เรียงชุด] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]
    - [ลดขนาดข้อมูลที่กำลังรอพิมพ์] ในไดอะลอกบ็อกซ์ [ตัวเลือกการพิมพ์]
    - ฟังก์ชั่นทั้งหมดในการพิมพ์ตราประทับ และการพิมพ์พื้นหลัง

  - ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชั่นที่ไม่มีเครื่องเก็บข้อมูล 
    EMF (ตัวอย่างเช่น Adobe PhotoShop LE และ MS Photo  Editor )
    - [ตรวจสอบก่อนเริ่มพิมพ์] บนแท็บ [หลัก]
    - [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ] [การพิมพ์โปสเตอร์] [การพิมพ์หนังสือ] 
      [การพิมพ์ทั้งสองหน้า] [พิมพ์จากหน้าสุดท้าย] และ [เรียงชุด] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]
    - ฟังก์ชั่นทั้งหมดในการพิมพ์ตราประทับ และการพิมพ์พื้นหลัง

  - ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าท่านเลือก [พิมพ์สำหรับไฟล์] ใน
   ไดอะลอกบ็อกซ์ [พิมพ์] ของแอพพลิเคชั่นของท่าน
    - [ตรวจสอบก่อนเริ่มพิมพ์] บนแท็บ [หลัก]
    - [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ]  [การพิมพ์โปสเตอร์]  [การพิมพ์หนังสือ]  
      [การพิมพ์ทั้งสองหน้า]  [พิมพ์จากหน้าสุดท้าย]  และ [เรียงชุด] บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]
    - ฟังก์ชั่นทั้งหมดในการพิมพ์ตราประทับ และการพิมพ์พื้นหลัง

  - ด้วยแอพพลิเคชั่นบางอย่าง เมื่อทำการพิมพ์กับ การตั้งค่า [การพิมพ์เค้าโครงหน้ากระดาษ]
    บนแท็บ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] เป็น [พิมพ์ 2-หน้า] หรือ ใหญ่กว่า
    ภาพอาจจะถูกตัด ในกรณีนี้ให้ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อปรับแต่งเค้าโครงของกระดาษ

  - เมื่อท่านทำการพิมพ์โปสเตอร์หรือการพิมพ์แบบตราประทับ/พื้นหลัง
     จำนวนหน้าเอกสารในคิวพิมพ์จะมากกว่าจำนวนหน้าเอกสารจริงๆ

  - สีที่แสดงในหน้าจอของแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์อาจจะแตกต่างกัน
     กับสีที่แสดงในการตรวจสอบ

  - สีที่แสดงในการตรวจสอบอาจจะแตกต่างกันกับสีในผลการพิมพ์

  - เนื่องจากความละเอียดที่แสดงในการตรวจสอบแตกต่างกันกับ
    ความละเอียดเมื่อทำการพิมพ์ ข้อความและเส้นที่แสดงในการตรวจสอบ
    จะปรากฏแตกต่างกันกับผลการพิมพ์จริงๆ
 
  - สำหรับแอพพลิเคชั่นบางตัว การพิมพ์จะถูกแบ่งเป็นหลายขั้นตอน
    ในกรณีเช่นนี้ การแสดงตรวจสอบจะแสดงงานที่ถูกพิมพ์แล้วเท่านั้น 
    และการแสดงนี้อาจจะแตกต่างกันกับการแสดงที่ผู้ใช้ต้องการ 

  - การแสดงตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้
    - ได้คลิกขวาไอคอนเครื่องพิมพ์และเลือก [ใช้เครื่องพิมพ์เมื่อสายหลุด]
       ในขณะที่กำลังพิมพ์อยู่
    - ได้เลือก [เก็บข้อมูลที่พิมพ์แล้ว] บนแท็บ [Advanced] ในไดอะลอกบ็อกซ์
       คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ในขณะที่พิมพ์นอกจากเวลาที่กำหนด

  - สำหรับรายละเอียดฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Windows XP หรือ Windows 2000
    กรุณาอ่านที่คู่มือของผู้ใช้

============================================================
เกี่ยวกับการพิมพ์ระบบเน็ทเวิร์ค
============================================================

< บทนำ >

Windows ให้ท่านสามารถมีผู้ใช้งานได้ 2 ท่านหรือมากกว่านั้น
ในการแชร์เครื่องพิมพ์ในระบบเน็ทเวิร์ค สำหรับแชร์เครื่องพิมพ์
ระหว่างผู้ใช้งานหลายๆคน จำเป็นต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ต่อ
กับระบบเน็ทเวิร์ค 

คอมพิวเตอร์ที่ต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงนั้นเรียกว่า เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
(หลังจากนี้เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์)คอมพิวเตอร์ที่อาศัยเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่
กับเซิร์ฟเวอร์นั้นเรียกว่าไคลเอ็นต์ (หลังจากนี้เรียกว่าลูกค้า) เซิร์ฟเวอร์
และลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
วิธีการติดตั้งและข้อจำกัดบางประการในการใช้จะแตกต่างกันนั้น
ขึ้นอยู่กับการจับคู่ของระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์กับลูกค้า 

< เวอร์ชั่นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่จะเลือกใช้ >

- ทำให้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับ OS ซึ่งใช้บนเครื่อง
  เซิร์ฟเวอร์และลูกค้า

- การจับคู่ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ผลิตโดยบริษัท Microsoft) 
  ที่มาด้วยกันกับวินโดว์ส และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon ไม่สามารถใช้
  การพิมพ์ เน็ทเวิร์คได้ ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon ในทั้ง
  เซิร์ฟเวอร์และลูกค้า

- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และลูกค้าจะ
  ต้องเป็นไดร์เวอร์รุ่นเดียวกัน เมื่อ Windows XP ถูกใช้ร่วมกับ
  Windows 2000 ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (เวอร์ชั่น 1.90d)
  ในทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และลูกค้า

 หมายเหตุ:
 เครื่องพิมพ์นี้ไม่มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ 
 Windows NT4.0

- ในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือลูกค้าใช้งานในระบบ Windows Meหรือ
  Windows 98  ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่สุดที่เหมาะสมกับ OS

< การติดตั้งและวิธีการตั้งค่า >

ใช้วิธีการติดตั้งตามชนิดของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

 -  Windows XP หรือ Windows 2000 ----- (1), (2)
    หมายเหตุ:
    ใช้วิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับชนิดของระบบปฏิบัติการที่ใช้บนลูกค้า

 -  Windows Me หรือ Windows 98  ----- (3)

(1) ในกรณีที่ทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และลูกค้าใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน
     เซิร์ฟเวอร์: Windows XP หรือ Windows 2000 
           ลูกค้า: Windows XP หรือ Windows 2000

  1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กรุณาติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับ
     ระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่วิธีการติดตั้งนั้นคล้ายกันกับเครื่องพิมพ์ปกติทั่วไป

  2. กำหนดเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เป็นแบบแชร์การพิมพ์
     สำหรับวิธีทำนี้ กรุณาดูที่วิธีใช้ใน Windows

     ปฏิบัติตามนี้และติดตั้งการพิมพ์ (วิธีการจัดเก็บไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ
     ลูกค้าบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ฟังก์ชั่นของ [Additional Drivers] บน
     Windows XP หรือ Windows 2000) สามารถปฏิบัติได้ในที่นี้ (เมื่อปฏิบัติเช่นนี้
     ให้ข้ามสเต็ป 3)

  3. ที่ลูกค้ากรุณาติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับระบบปฏิบัติการ
     ที่ใช้อยู่ วิธีการติดตั้งนั้นคล้ายกันกับเครื่องพิมพ์ปกติทั่วไป

     หมายเหตุ: 
     - พอร์ตใดก็ตามทีจะสามารถเลือกได้ขณะติดตั้งการติดตั้งจะสำเร็จ หลังจาก
       เลือกพอร์ตแล้ว
     - เมื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้โปรแกรมการติดตั้ง มีข้อความต้องการ
       ให้ท่านกลับไปที่เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นไม่ต้องสนใจ

  4. เปิดระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์คที่ลูกค้าและคลิกขวาที่
     ไอคอนแชร์เครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์และเลือก
     ข้อความต่อไปนี้จากเมนู

     - [Connect...] สำหรับWindows XP หรือ Windows 2000

  ด้วยเหตุนี้ ไอคอนแชร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกสร้างขึ้นที่ลูกค้า
  เนื่องจากไอคอนเครื่องพิมพ์ของไดรเวอร์ที่ได้ติดตั้งในขั้นที่ 3 นั้นไม่จำเป็น
  ต้องใช้อีกแล้ว ท่านสามารถลบทิ้งได้

(2) ในกรณีที่ลูกค้าใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างออกไป
    เซิร์ฟเวอร์: Windows XP , Windows 2000
    ลูกค้า: Windows Me, Windows 98, 

  1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กรุณาติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับ
     ระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ วิธีการติดตั้งนั้นคล้ายกันกับเครื่องพิมพ์ปกติทั่วไป

  2. กำหนดเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์เป็นแบบแชร์การพิมพ์
     สำหรับวิธีทำนี้ กรุณาดูที่วิธีใช้ใน Windows

  3. ที่ลูกค้ากรุณาติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับระบบปฏิบัติ
     การที่ใช้อยู่ วิธีการติดตั้งนั้นคล้ายกันกับเครื่องพิมพ์ปกติทั่วไป

     หมายเหตุ: 
     - พอร์ตใดก็ตามจะสามารถเลือกได้ขณะติดตั้ง การติดตั้งจะสำเร็จ
       หลังจากเลือกพอร์ตแล้ว
     - เมื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้โปรแกรมการติดตั้งมีข้อความ
       ต้องการให้ท่านกลับไปที่เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นไม่ต้องสนใจ

  4. ที่ลูกค้า ให้เลือก [Start] - [Settings] - [Printers]

  5. คลิกขวาที่ไอคอนเลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการใช้
     และเลือก [Properties]

  6. คลิกแท็บ [Details] และคลิก [Add port...]

  7. เลือก [Network] และคลิก [Browse]

  8. จากลิสต์เครื่องพิมพ์ ท่านสามารถเลือกชนิดการแชร์เครื่องพิมพ์
     ที่ท่านต้องการใช้ และคลิก [OK]

  ด้วยเหตุนี้ ไอคอนแชร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกสร้างขึ้นที่ลูกค้า

(3) ในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้ Windows Me หรือ Windows 98 
     เซิร์ฟเวอร์: Windows Me หรือ Windows 98 
     ลูกค้า: Windows XP Windows 2000

  1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กรุณาติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับระบบ
       ปฏิบัติการที่ใช้อยู่วิธีการติดตั้งนั้นคล้ายกันกับเครื่องพิมพ์ปกติทั่วไป

  2. กำหนดเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์เป็นแบบแชร์การพิมพ์
     สำหรับวิธีทำนี้ กรุณาดูที่วิธีใช้ใน Windows

  3. ที่ลูกค้ากรุณาติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับระบบ
     ปฏิบัติการที่ใช้อยู่วิธีการติดตั้งนั้นคล้ายกันกับเครื่องพิมพ์ปกติทั่วไป

   หมายเหตุ: 
   - พอร์ตใดก็ตามจะสามารถเลือกได้ขณะติดตั้ง การติดตั้งจะสำเร็จ
     หลังจากเลือกพอร์ตแล้ว
   - เมื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้โปรแกรมการติดตั้ง มีข้อความ
     ต้องการให้ท่านกลับไปที่เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นไม่ต้องสนใจ

  4. บนลูกค้า เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ [Printer Properties]  เลือก
     [Add port...] บนแท็บ [Ports] และป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์
     ด้วยชื่อลู่ทางเน็ทเวิร์

  ด้วยเหตุนี้ ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่แชร์ได้ถูกสร้างขึ้นที่ลูกค้า
  เนื่องจากไอคอนเครื่องพิมพ์ของไดรเวอร์ที่ได้ติดตั้งในขั้นที่ 3 นั้น
  ไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้ว ท่านสามารถลบทิ้งได้ระบบปฏิบัติการที่
  ใช้ร่วมกันนี้ไม่สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทางได้อย่างปกติ
  ที่เคยกระทำอยู่กรุณาอ่าน 'ในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ
  Windows Me หรือ Windows 98' ใน 'ข้อจำกัดเพิ่มเติม
  สำหรับเน็ทเวิร์ค'

< ข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับเน็ทเวิร์ค >

- ในกรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ในระบบเน็ทเวิร์ค ถ้าการตรวจดูแลสถานะ
  Canon IJ  ของเครื่องพิมพ์ลูกค้าเป็ดใช้งานอยู่ จะมีคำสั่งถูกส่งไปที่เครื่องพิมพ์
  เพื่อรับสภาพสถานะของเครื่องพิมพ์ ถ้าท่านได้เลือก [Notify when remote
  documents are printed] ที่แท็บ [Advanced] ในไดอะลอกบ็อกซ์ [Server Properties]
  ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะมีข้อความแสดงสถานะการพิมพ์สำเร็จ เพื่อ
  ตอบเครื่องลูกค้าในแต่ละคำสั่งข้อความเหล่านี้จะใม่ปรากฏขึ้น ไม่เลือก
  [Notify when remote documents are printed] ที่แท็บ [Advanced] ในไดอะล็อกบ็อกซ์
  [Server Properties] ของการพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นทำการเริ่มระบบพิมพ์ใน
  เซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพื่อให้การตั้งค่านี้เกิดผลการทำงาน

- เมื่อเซิร์ฟเวอร์ใช้ Windows Me หรือ Windows 98  

  การสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทางกับเครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ
  ฉะนั้นจะมีข้อความการเตือนปรากฏขึ้น และบางครั้งการพิมพ์จะหยุดหรือ 
  ไม่สามารถใช้ได้เลย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เลือก [Properties] ของไดรเวอร์
  เครื่องพิมพ์ที่ ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ คลิก [Spool Settings...] บนแท็บ [Details]
  และเลือก [Disable bi-directional support for this printer]

- เมื่อลูกค้าใช้ Windows XP หรือ Windows 2000
  
  เมื่อการติดตั้งเครื่องหมายและการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ การตั้งค่าให้
  สนับสนุนสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทางบนลูกค้าไม่สามารถ
  ใช้งานได้ถ้าลูกค้าได้เปิด [Properties] ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิก [OK]
  โดยไม่เลือก [Enable bi-directional support] ฟังก์ชั่นการสื่อสารข้อมูล
   แบบสองทิศทางของเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่สามารถใช้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
   ที่เกิดขึ้น ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนเครื่องก่อนตามขั้นตอนที่
   อธิบายใน '(1) ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์และลูกค้าใช้ระบบเดียวกัน'
   ท่านยังสามารถจำกัดสิทธิที่จะเข้าถึงของลูกค้าได้ในเมื่อทำการตั้งค่า
   รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ที่แชร์

- เมื่อทำการพิมพ์ผ่านอินเตอร์เน็ท (สภาพแวดล้อม IPP) ตรวจรุ่นของ
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์และทำการติดตั้ง 
  ได ร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมือนกันลงในลูกค้าเพื่อใช้เป็น
   เครื่องพิมพ์ปกติทั่วไปหมายเหตุเมื่อลูกค้าไม่สามารถเริ่มการตรวจ
   ดูแลสถานะได้เพราะสถานะเครื่องพิมพ์ไม่สามารถหาได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ท

- เมื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมือนกันถูกติดตั้งทั้งในเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง
   ลูกค้า ฟังก์ชั่นที่เคลื่อนที่ช้าๆของเน็ทเวิร์คสามารถสร้างไอคอนเครื่องพิมพ์
   เน็ทเวิร์คบนด้านลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ

________________________________________________________________________
