;
; USB Print bus driver for MFP
;
; InfID: {50D53FE5-4326-40a4-9336-27AB930A8AFD}
;
; Last Modified: 5-Apr-2006

[Version]
Signature="$Windows 95$"
Class=USB
Provider=%Canon.Prov%
DriverVer=08/23/2005, 6.0.3.085

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11

[Manufacturer]
%Canon.Mfg%=Canon.Section

[Canon.Section]
%MF4100_01_DeviceDesc%=MF4100_Func1,USB\VID_04A9&PID_26A3&MI_01
%MF4100_02_DeviceDesc%=MF4100_Func2,USB\VID_04A9&PID_26A3&MI_02

[MF4100_Func1]
CopyFiles=PPA.CopyList
AddReg=COMMON.AddReg,MF4100_Func1.AddReg

[MF4100_Func2]
CopyFiles=PPA.CopyList
AddReg=COMMON.AddReg,MF4100_Func2.AddReg

[PPA.CopyList]
MpUsbPrt.sys
MpUsbMon.dll
MpUsbAdd.dll

[COMMON.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,MpUsbPrt.sys
HKR,,SystemSoft2,,Printer
HKR,,Device,,MPUSBPRN
HKLM,\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\MpUsbMon,Driver,FLG_ADDREG_TYPE_SZ,MpUsbMon.dll
HKR,,Instance,,Multiple
HKLM,\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce,"MPUSBMON_SETUP",,"rundll32.exe MpUsbAdd.dll,Rundll_EntryPoint"

[MF4100_Func1.AddReg]
HKR,,ID,,VID_04A9&PID_26A3&MI_01
HKR,,DeviceDesc,,%MF4100_01_DeviceDesc%

[MF4100_Func2.AddReg]
HKR,,ID,,VID_04A9&PID_26A3&MI_02
HKR,,DeviceDesc,,%MF4100_02_DeviceDesc%

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[SourceDisksNames]
1 = %SYSF_DISK_1%,, 0001

[SourceDisksFiles]
MpUsbPrt.sys = 1,USBPRINT
MpUsbMon.dll = 1,USBPRINT
MpUsbAdd.dll = 1,USBPRINT

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
Canon.Mfg="Canon"
Canon.Prov="Canon"

MF4100_01_DeviceDesc="Canon MF4100 Series"
MF4100_02_DeviceDesc="Canon MF4100 Series"

SYSF_DISK_1 = "Canon MF4100 Series Setup Disk"
