|  | Configuration de l'environnement NetSpot Device Installer for TCP/IP
| Définition et référencement des informations d'intervalle d'acquisition des informations de périphérique

Cette section décrit la procédure de définition de l'intervalle de recherche des périphériques et de l'intervalle de mise à jour de leur état dans la liste des périphériques de l'écran principal. L'intervalle défini ici est utilisé lors de la procédure automatique de recherche de périphériques ou de mise à jour de leur état.

1. Sélectionnez l'option [Intervalles d'interrogation] du menu [Options].
2. Dans la boîte de dialogue [Paramètres d'intervalle d'interrogation], référencez ou définissez l'intervalle de recherche des périphériques et celui de mise à jour de leur état.

   | [Fréquence de lecture de l'état du périphérique] : Sélectionnez l'intervalle de mise à jour de l'état du périphérique dans la liste correspondante. [Fréquence de détection des périphériques] : Sélectionnez l'intervalle de recherche des périphériques.

   | Si [Non spécifié(e)] est sélectionné pour [Fréquence de lecture de l'état du périphérique], vous pouvez uniquement sélectionner [Non spécifié(e)] pour [Fréquence de détection des périphériques].

3. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].

   | Les paramètres sont désormais activés.