|  | Définition et référencement des informations de périphérique
| Référencement des informations de port

Cette section décrit la procédure de référencement des informations de port (LPD, RAW, IPP). (Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)

1. Dans la liste des périphériques, choisissez le périphérique, puis sélectionnez l'option [Informations sur port TCP/IP] du menu [Périphérique].
   Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).
2. Référencez les informations dans la boîte de dialogue [Informations sur port TCP/IP].

   | [Nom du produit] : Nom de produit du périphérique. [Nom du périphérique] : Nom du périphérique que vous pouvez référencer ou définir dans le champ [Nom du périphérique] de la boîte de dialogue [Informations sur le périphérique]. [LPD]
   | [État] : État actuel du port LPD. ([Activé] : utilisable/[Désactivé] : non utilisable)
   | [Adresse IP] : Adresse IP du périphérique.
   | [Nom de port] : Nom du port LPD.
   [BRUT]
   | [État] : État actuel du port RAW. ([Activé] : utilisable/[Désactivé] : non utilisable)
   | [Numéro de port] : Numéro du port RAW.
   | [Description] : Description du port RAW.
   [IPP]
   | [État] : État actuel du port IP. ([Activé] : utilisable/[Désactivé] : non utilisable)
   | [URI] : URI de l'IPP. L'URI affichée commence par [http://] si le numéro de port est 80, par [ipp://] si le numéro de port est 631, ou par [<adresse IP>:<numéro de port>//] dans tous les autres cas.

   | Les informations de port non prises en charge par le modèle sont laissées vierges.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

   | La boîte de dialogue se ferme.