|  | Geräteinformationen festlegen und darauf zugreifen
| Auf Anschlussinformationen zugreifen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie vorgehen müssen, um auf Geräteanschlussinformationen (LPD, RAW, IPP) zuzugreifen. (Diese Funktion kann nur mit Canon-Geräten verwendet werden.)

1. Wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus. Dann wählen Sie im Menü [Gerät] die Option [TCP/IP-Anschlussinformationen] aus.
   [TCP/IP-Anschlussinformationen] können Sie auch wählen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gerät in der Geräteliste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste) und die entsprechende Option im angezeigten Menü wählen.
2. Greifen Sie auf die Informationen im Dialogfeld [TCP/IP-Anschlussinformationen] zu.

   | [Produktname]: Der Produktname des Geräts. [Gerätebezeichnung]: Der Gerätename, den Sie im Feld [Gerätename] des Dialogfelds [Geräteinformationen] festlegen bzw. auf den Sie dort zugreifen können. [LPD]
   | [Status]: Der aktuelle Status des LPD-Anschlusses. ([Aktiviert]: verwendbar/[Deaktiviert]: nicht verwendbar)
   | [IP-Adresse]: Die IP-Adresse des Geräts.
   | [Anschlussname]: Der LPD-Anschlussname.
   [RAW]
   | [Status]: Der aktuelle Status des RAW-Anschlusses. ([Aktiviert]: verwendbar/[Deaktiviert]: nicht verwendbar)
   | [Anschlussnummer]: Die RAW-Anschlussnummer.
   | [Beschreibung]: Beschreibung des RAW-Anschlusses.
   [IPP]
   | [Status]: Der aktuelle Status des IP-Anschlusses. ([Aktiviert]: verwendbar/[Deaktiviert]: nicht verwendbar)
   | [URI]: Der URI des IPP. Der angezeigte URI beginnt mit [http://], wenn die Anschlussnummer 80 ist, mit [ipp://], wenn die Anschlussnummer 631 ist, und mit [<IP-Adresse>:<Anschlussnummer>//] in allen anderen Fällen.

   | Nicht vom Modell unterstützte Anschlussinformationen bleiben leer.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

   | Das Dialogfeld wird geschlossen.