|  | Modification des paramètres du protocole
| Modification des paramètres du protocole

Cette section décrit la procédure de modification des paramètres de protocole réseau d'un périphérique.

| Cette section décrit tous les éléments pouvant être configurés avec NetSpot Device Installer for TCP/IP. Ceux-ci sont fonction du type de périphérique utilisé et de son état.
| Pour les périphériques libellés [Non configuré], configurez d'abord leur adresses IP (reportez-vous à la rubrique Configuration d'un seul périphérique à la fois ou à la rubrique Configuration de plusieurs périphériques à la fois).

Modification de paramètres

Pour modifier les paramètres de protocole réseau de votre périphérique, suivez la procédure ci-après.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez celui dont vous souhaitez modifier le protocole, puis sélectionnez l'option [Paramètres de protocole] du menu [Périphérique]. Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Si le périphérique est protégé par un mot de passe, la boîte de dialogue [Confirmation de mot de passe du périphérique] s'affiche lorsque ce menu est sélectionné. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Dans la boîte de dialogue [Paramètres de protocole], configurez le protocole TCP/IP.

     | [Type de trame] : Sélectionnez le type de trame utilisée dans votre environnement TCP/IP. [Paramètres d'adresse IP] : Sélectionnez un type de configuration d'adresse. (En fonction du type de périphérique utilisé, certains éléments peuvent ne pas être disponibles.)
     | [Détection auto] Détecte automatiquement la méthode de configuration de l'adresse IP. Cochez les cases DHCP, BOOTP et/ou RARP selon le type de détection à utiliser. Des vérifications sont effectuées lors du démarrage et des réinitialisations afin de déterminer si l'adresse IP peut être configurée à l'aide de la méthode DHCP, BOOTP ou RARP (dans cet ordre), la méthode appliquée étant la première détectée.
     | [Paramétrage manuel] Utilisez cette méthode pour entrer vous-même l'adresse IP. L'adresse IP saisie dans le champ [Adresse&nbsp;IP] correspond à la carte réseau.
     | [RARP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode RARP. (le démon RARP doit être lancé).
     | [BOOTP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode BOOTP. (le démon BOOTP doit être lancé).
     | [DHCP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode DHCP (le serveur DHCP doit être lancé).
   [Adresse IP] : Entrez dans ce champ l'adresse IP de votre carte réseau. [Masque de sous-réseau] : Entrez dans ce champ le masque de sous-réseau pour votre réseau TCP/IP. [Adresse de passerelle] : Indiquez ici l'adresse de passerelle pour votre réseau TCP/IP.

   | Lorsque l'option [Type de trame] est paramétrée sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau TCP/IP.
   | Si aucune des méthodes [RARP], [BOOTP] ou [DHCP] n'est disponible, il vous faut utiliser l'option [Paramétrage manuel].
   | Étant donné qu'il faut une ou deux minutes pour vérifier la disponibilité des méthodes [RARP], [BOOTP] et [DHCP], il vous est recommandé de ne les sélectionner que si vous devez les utiliser.

3. Configurez le protocole IPX.

   | Lorsque les éléments suivants apparaissent dans la boîte de dialogue [Paramètres de protocole] : [Type de trame] : Sélectionnez le type de trame utilisé dans votre environnement NetWare. Pour que le type de trame soit automatiquement détecté dans cet environnement à la mise sous tension du périphérique, choisissez l'option [Détection auto].
   | Lorsque les éléments suivants apparaissent dans la boîte de dialogue [Paramètres de protocole] : [Type de trame] : Sélectionnez la méthode d'obtention du type de trame utilisé sur le réseau NetWare. Pour que le type de trame soit automatiquement détecté dans cet environnement à la mise sous tension du périphérique, choisissez l'option [Détection auto]. Si vous sélectionnez [Paramétrage manuel], cochez la case correspondant au type de trame utilisée sur le réseau. Le protocole IPX ne peut pas être utilisé si toutes les cases sont désélectionnées.

   | Lorsque l'option [Type de trame] est définie sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau NetWare.
   | L'option [Détection auto] n'est pas disponible avec tous les périphériques.

4. Configurez les paramètres du protocole AppleTalk.

   | [Type de phase] : Sélectionnez le type de phase pour le réseau AppleTalk. [Zone] : Indiquez ici le nom de zone pour votre réseau AppleTalk.

   | Lorsque l'option [Type de phase] est définie sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau AppleTalk.
   | Avec certains types de périphériques, si cette option est ainsi paramétrée, la zone ne peut pas être configurée.

5. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].
6. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors, puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.

   Une fois le périphérique redémarré, exécutez la fonction [Détection des périphériques] du menu [Affichage] pour afficher le périphérique dans la liste.
   | Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK] ou après avoir redémarré le périphérique, le périphérique sélectionné peut ne pas apparaître dans la liste, même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques] car les paramètres du périphérique ne sont pas complets.

Restauration des paramètres par défaut du fabricant

Pour restaurer les paramètres de protocole réseau par défaut du fabricant, procédez comme suit.
(Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)

| Les éléments pour lesquels les valeurs par défaut peuvent être rétablies dépendent du modèle et de la carte réseau.
| Il se peut que la procédure ci-dessous ne permette pas de rétablir les paramètres par défaut de tous les périphériques.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez celui pour lequel restaurer les paramètres par défaut du fabricant, puis sélectionnez l'option [Restaurer les paramètres par défaut] du menu [Périphérique]. Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Un message de confirmation apparaît.

2. Cliquez sur le bouton [Oui].
3. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors, puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.