|  | Paramètres initiaux d'adresse IP
| Configuration d'un seul périphérique à la fois

Cette section décrit la procédure de définition des adresses IP des périphériques libellés [Non configuré] dans la liste des périphériques. (Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)

| Configurez les paramètres autres que ceux d'adresse IP, les paramètres NetWare et les paramètres AppleTalk après avoir défini l'adresse IP. Reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole pour la méthode de configuration.
| Des privilèges d'administrateur sont requis pour définir les paramètres initiaux de protocole réseau. Sous Windows 2000/XP/Server 2003, connectez-vous en tant qu'administrateur.
| Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, effectuez les opérations suivantes. Pour les utilisateurs administrateurs, poursuivez la procédure. Pour les utilisateurs standard, saisissez le mot de passe d'administrateur requis et poursuivez la procédure.
| Si vous installez NetSpot Device Installer sur un système d'exploitation disposant du pare-feu Windows, Windows XP Service Pack 2 par exemple, et que cette fonction est activée, vous ne pouvez ni afficher les périphériques non configurés dans la liste des périphériques, ni effectuer une découverte de diffusions ou de multidiffusions sur un réseau autre que le sous-réseau local sans enregistrer NetSpot Device Installer en tant que programme à ne pas bloquer dans le pare-feu Windows. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'enregistrement, consultez le fichier Readme. (Si vous avez enregistré ce logiciel dans le pare-feu Windows en suivant les instructions de la procédure d'installation, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette procédure.)
| Si le routeur est paramétré pour transmettre l'adresse de diffusion de sous-réseau spécifiée, vous pouvez définir les paramètres initiaux des périphériques Canon connectés au réseau via le routeur pour lesquels l'état [Non configuré] apparaît dans la liste des périphériques.
| Cette section décrit tous les éléments pouvant être configurés avec NetSpot Device Installer for TCP/IP. Ceux-ci sont fonction du type de périphérique utilisé et de son état.
| Si l'adresse IP définie par défaut du fabricant pour le périphérique est valide sur le sous-réseau de l'ordinateur sur lequel NetSpot Device Installer for TCP/IP s'exécute, le périphérique est répertorié en tant que périphérique configuré, même si vous n'avez pas encore effectué le paramétrage initial du protocole. Pour définir le protocole d'un tel périphérique, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole. (Les paramètres par défaut du fabricant dépendent du type de périphérique ou de carte réseau que vous utilisez. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du périphérique.)

1. Dans la liste des périphériques, sélectionnez le périphérique pour lequel définir l'adresse IP, puis sélectionnez [Paramètres d'adresse IP] dans le menu [Périphérique] et choisissez un sous-menu répertorié ci-dessous. Vous pouvez également sélectionner les sous-menus répertoriés ci-dessous dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Sous Mac OS X, la boîte de dialogue [Connexion] s'affiche lorsque vous sélectionnez les sous-menus répertoriés ci-dessous. Entrez votre nom et votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur le bouton [OK]. [DHCP] : Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode DHCP (le serveur DHCP doit être lancé). [Groupe d'adresses IP] : Utilise le groupe d'adresses IP pour attribuer les adresses IP. Vous devez définir le groupe d'adresses IP avant de pouvoir l'utiliser. Pour plus d'informations sur les paramètres de groupe d'adresses IP, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement du groupe d'adresses IP. [Paramétrage manuel] : Permet d'indiquer manuellement l'adresse IP.

   | Si l'option DHCP n'est pas disponible, sélectionnez [Groupe d'adresses IP] ou [Paramétrage manuel].

2. La boîte de dialogue [Paramétrage manuel d'adresse IP] s'affiche si vous sélectionnez [Paramétrage manuel]. Entrez l'adresse IP à attribuer au périphérique, puis cliquez sur [OK].

3. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors, puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.

   Une fois le périphérique redémarré, exécutez la fonction [Détection des périphériques] du menu [Affichage] pour afficher le périphérique dans la liste.
   | Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK] ou après avoir redémarré le périphérique, le périphérique sélectionné peut ne pas apparaître dans la liste, même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques] car les paramètres du périphérique ne sont pas complets.