|  | IPアドレスの初期設定
| 1台ずつ設定する

ここでは、デバイスリストに ［未設定］と表示されているデバイスのIPアドレスを設定する手順について説明します。（この機能は、キヤノン製デバイスのみに使用できます。）

| IPアドレス以外の設定や、NetWareやAppleTalkの設定は、IPアドレスの初期設定後に行います。設定方法については、「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。
| ネットワークプロトコルを初期設定するには、管理者の権限が必要です。Windows 2000/XP/Server 2003をお使いの場合は、あらかじめ管理者としてログオンしてください。
| ［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスが表示されたときは、以下の操作を行ってください。 管理者としてログオンしているときは、操作を続行してください。 標準ユーザとしてログオンしているときは、管理者のパスワードを入力して、操作を続行してください。
| Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いで、Windowsのファイアウォール機能が有効になっている場合は、NetSpot Device Installerをブロック対象外のプログラムとしてファイアウォールに登録しておかないと、未設定デバイスの探索や、ローカルサブネット以外のネットワークに対するブロードキャスト探索／マルチキャスト探索を行うことができません。登録の手順は、Readmeファイルを参照してください。（NetSpot Device Installerをコンピュータにインストールするときに、画面の指示にしたがってファイアウォールに登録した場合は、この操作を行う必要はありません。）
| ルータがサブネット指定のブロードキャストを転送するように設定されている場合は、ルータを介したネットワークに接続された一部のキヤノン製デバイスを初期設定することができます。（初期設定できるのは、 ［未設定］と表示されているデバイスのみです。）
| ここでは、NetSpot Device Installer for TCP/IPで設定できるすべての項目を説明しています。デバイスの種類や状態によって、設定できる項目が異なります。
| デバイスに設定されているIPアドレスが工場出荷値の場合でも、そのIPアドレスが、NetSpot Device Installer for TCP/IPを実行しているコンピュータが属しているサブネット内のアドレスとして有効な場合は、設定済みのデバイスとしてデバイスリストに表示されます。このようなデバイスのプロトコルを設定する手順は、「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。（工場出荷値は、 お使いの機種やネットワークボードによって異なります。工場出荷値については、お使いの機種やネットワークボードに付属の取扱説明書を参照してください。）

1. デバイスリストで、IPアドレスを設定するデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［IPアドレス設定］から以下のサブメニューを選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューの［IPアドレス設定］から以下のサブメニューを選択します。

   | Macintoshをお使いの場合は、以下のサブメニューを選択すると、［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。管理者のユーザ名とパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。 ［DHCP］： DHCPを使用してIPアドレスを取得します。（DHCPサーバが起動されている必要があります。） ［IPアドレスプール］： IPアドレスプールを使用してIPアドレスを割り当てます。 IPアドレスプールを使用するときは、先にIPアドレスプールの設定をしておく必要があります。IPアドレスプールの設定方法については、「IPアドレスプールを参照/設定する」を参照してください。 ［手動設定...］： 直接IPアドレスを設定します。

   | DHCPを使用できないときは、［IPアドレスプール］または［手動設定...］を選択してください。

2. ［手動設定...］を選択した場合は、［IPアドレスの手動設定］ダイアログボックスが表示されます。デバイスに割り当てるIPアドレスを入力し、［OK］をクリックします。

3. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。
   デバイスが再起動した後で、［表示］メニューの［デバイスの探索］を実行すると、設定したデバイスがリストに表示されます。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後や、デバイスの電源を入れなおした直後は、デバイス内部の設定が完了していないため、［デバイスの探索］を実行しても、設定したデバイスがリストに表示されないことがあります。