|  | Paramètres initiaux d'adresse IP
| Configuration de plusieurs périphériques à la fois

Cette section décrit la procédure de définition des adresses IP pour plusieurs périphériques libellés [Non configuré] dans la liste des périphériques. (Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)

| Des privilèges d'administrateur sont requis pour définir les paramètres initiaux de protocole réseau. Sous Windows 2000/XP/Server 2003, connectez-vous en tant qu'administrateur.
| Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, effectuez les opérations suivantes. Pour les utilisateurs administrateurs, poursuivez la procédure. Pour les utilisateurs standard, saisissez le mot de passe d'administrateur requis et poursuivez la procédure.
| Si le routeur est paramétré pour transmettre l'adresse de diffusion de sous-réseau spécifiée, vous pouvez définir les paramètres initiaux des périphériques Canon connectés au réseau via le routeur pour lesquels l'état [Non configuré] apparaît dans la liste des périphériques.
| Pour savoir comment modifier les paramètres de protocole réseau, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole.

1. Sélectionnez l'option [Paramètres pour lots d'adresses IP] du menu [Périphérique].

   | Sous Macintosh, la boîte de dialogue [Connexion] s'affiche lorsque vous sélectionnez [Paramètres pour lots d'adresses IP] dans le menu [Périphérique]. Entrez votre nom et votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Sélectionnez un périphérique dans la liste de la boîte de dialogue [Paramètres pour lots d'adresses IP].

3. Sélectionnez un type de configuration d'adresse dans la zone [Paramètres d'adresse IP].

   | [Non configuré] Conserve ce périphérique non configuré.
   | [Paramétrage manuel] Utilisez cette méthode pour entrer vous-même l'adresse IP. L'adresse IP saisie dans le champ [Adresse IP] est définie sur le périphérique.
   | [Utiliser groupe d'adresses IP] Utilise le groupe d'adresses IP pour attribuer les adresses IP. Pour utiliser le groupe d'adresses IP, vous devez le configurer au préalable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement du groupe d'adresses IP.
   | [Utiliser DHCP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode DHCP. (le serveur DHCP doit être lancé).
   [Adresse IP] : Si [Paramétrage manuel] a été sélectionné dans [Paramètres d'adresse IP], entrez l'adresse IP du périphérique.

   | Si l'option DHCP n'est pas disponible, configurez les adresses IP via le champ [Utiliser groupe d'adresses IP] ou [Paramétrage manuel].

4. Cliquez sur le bouton [Définir].

   | La liste est mise à jour avec les informations nouvellement définies.

   | L'adresse IP du périphérique n'est pas définie tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton [Démarrer] à l'étape 6.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque périphérique affiché dans la liste.
6. Une fois une méthode de définition d'adresse IP configurée pour chaque périphérique dans la liste, cliquez sur le bouton [Démarrer].

   | Le paramétrage par lots des adresses IP démarre.

7. Lorsqu'un message du type "Paramétrage par lots des adresses IP terminé" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK].