|  | Configuración de la dirección IP inicial
| Configuración secuencial de dispositivos

Esta sección describe el procedimiento a seguir para configurar las direcciones IP de los dispositivos cuyo [No configurado] aparece en la lista de dispositivos. (Esta función sólo puede utilizarse con dispositivos Canon.)

| Configure los demás ajustes que no sean los de la dirección IP y los de NetWare y AppleTalk tras establecer la dirección IP. Consulte Cambio de la configuración del protocolo para averiguar el método de configuración.
| Para establecer las configuraciones del protocolo de red inicial son necesarias las credenciales del administrador. Con Windows 2000/XP/Server 2003, debe iniciar primero una sesión como administrador.
| Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], efectúe las siguientes operaciones. Si es el administrador, continúe con las operaciones. Si es usuario convencional, introduzca la contraseña de administrador requerida y continúe con las operaciones.
| Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración del registro, consulte el archivo “Readme”. (Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento).
| Si se ha configurado el enrutador para transmitir la dirección de difusión de subred especificada, puede definir la configuración inicial de los dispositivos Canon conectados a la red a través del enrutador para los que se muestre [No configurado] en la lista de dispositivos.
| Esta sección describe todos los elementos configurables con NetSpot Device Installer for TCP/IP. Los elementos configurables difieren según el tipo de dispositivo o el estado del dispositivo.
| Si la dirección IP predeterminada de fábrica para el dispositivo es una dirección válida en la subred del equipo en el que se ejecuta NetSpot Device Installer for TCP/IP, el dispositivo se mostrará en la lista de dispositivos como configurado incluso aunque no haya definido la configuración de protocolo inicial. Para establecer el protocolo para un dispositivo de este tipo, consulte Cambio de la configuración del protocolo. (La configuración predeterminada de fábrica difiere de acuerdo con el tipo de dispositivo o tarjeta de red que utilice. Para conocer los detalles, consulte la documentación suministrada con el dispositivo).

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo para el que desea establecer la dirección IP y, a continuación, seleccione [Configuración de dirección IP] en el menú [Dispositivo] y seleccione un submenú de la lista siguiente. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionar [Configuración de dirección IP] en el menú que aparece.

   | Si se está usando Mac OS X, el cuadro de diálogo [Login] aparece al seleccionar los submenús enumerados a continuación. Escriba el nombre de administrador y la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar]. [DHCP]: Obtiene una dirección IP utilizando DHCP. (El servidor DHCP debe estar funcionando). [Grupo de direcciones IP]: Utiliza el grupo de direcciones IP para asignar direcciones IP. Debe definir la configuración del grupo de direcciones IP antes de utilizarlo. Para obtener más información acerca de la configuración del grupo de direcciones IP, consulte Establecimiento y referencia al grupo de direcciones IP. [Configuración manual]: Utilícela para establecer la dirección IP de forma manual.

   | Si DHCP no está disponible, seleccione [Grupo de direcciones IP] o [Configuración manual].

2. Si se encontraba seleccionada la [Configuración manual], aparecerá el cuadro de diálogo [Configuración manual de dirección IP]. Escriba la dirección IP que desee asignar al dispositivo y haga clic en [Aceptar].

3. Cuando aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Tras haber reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida. Cuando aparece el mensaje "Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. Ahora será válida la nueva configuración.

   Tras haber reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.
   | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.