|  | NetSpot Device Installer for TCP/IPの環境設定
| IPアドレスプールを参照/設定する

ここでは、IPアドレスプールの内容を参照したり、設定するときの手順について説明します。

| IPアドレスプールにIPアドレスの範囲を設定しておくと、IPアドレスの初期設定をするときに、IPアドレスプールの中から未使用のIPアドレスを自動的に割り当てることができます。 IPアドレスプールを使用して1台ずつIPアドレスを設定する手順については、「1台ずつ設定する」を参照してください。 IPアドレスプールを使用して複数のデバイスのIPアドレスをまとめて設定する手順については、「複数のデバイスをまとめて設定する 」を参照してください。

1. ［オプション］メニューの［IPアドレスプール...］を選択します。
2. ［IPアドレスプールの設定］ダイアログボックスで、IPアドレスプールを参照/設定します。

   | ［IPアドレス］： IPアドレスプール内のIPアドレスです。 ［MACアドレス］： IPアドレスを使用しているデバイスのMACアドレスです。 ［状態］： IPアドレスの使用状況です。

   | IPアドレスを追加する場合は、以下のようにします。 追加したいIPアドレス範囲の先頭を［開始アドレス］に、末尾を［終了アドレス］に入力し、［追加］ボタンをクリックします。 IPアドレスを単独で追加したい場合は、［開始アドレス］にIPアドレスを入力し、［終了アドレス］を空欄にして、［追加］ボタンをクリックします。
   | IPアドレスを削除する場合は、以下のようにします。 削除したいIPアドレスをIPアドレスリストから選択し、［削除］ボタンをクリックします。（複数のIPアドレスを選択することができます。）

3. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | 設定が有効になります。