|  | NetSpot Device Installer for TCP/IP-Umgebung konfigurieren
| Abrufintervall für Geräteinformationen festlegen und darauf zugreifen

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Festlegen des Gerätesuchintervalls und des Aktualisierungsintervalls für den Gerätestatus beschrieben. Die entsprechenden Informationen werden im Hauptbildschirm in der Geräteliste angezeigt. Das hier festgelegte Intervall wird verwendet, wenn der Gerätestatus automatisch aktualisiert wird oder eine Suche nach Geräten erfolgt.

1. Wählen Sie im Menü [Optionen] den Befehl [Abfrageintervalle] aus.
2. Mit dem Dialogfeld [Einstellungen für Abfrageintervall] können Sie auf das Aktualisierungsintervall für den Gerätestatus und das Gerätesuchintervall zugreifen oder die entsprechenden Einstellungen festlegen.

   | [Gerätestatus abfragen alle]: Wählen Sie das Intervall für die Aktualisierung des Gerätestatus aus, das im Aktualisierungsintervall der Geräteliste angezeigt wird. [Geräteerkennung alle]: Wählen Sie das Suchintervall für die Geräte aus.

   | Wenn für [Gerätestatus abfragen alle] die Einstellung [Nicht angegeben] ausgewählt wurde, können Sie für [Geräteerkennung alle] nur [Nicht angegeben] auswählen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.

   | Die Einstellungen sind jetzt aktiviert.