## NetSpot Device Installer Version 3.21

Copyright CANON INC. 2009

Windows, il logo di Windows, Windows Vista e il logo di Windows Vista sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
I nomi di altri marchi e prodotti possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.

## Sommario

Introduzione
Contratto di licenza software
Requisiti di sistema
Installazione di NetSpot Device Installer
Avvio di NetSpot Device Installer
Impostazioni iniziali degli indirizzi IP
Plug-in
Istruzioni per l'utilizzo di NetSpot Device Installer
Disinstallazione di NetSpot Device Installer
Impostazioni di Windows Firewall
Importanti note sulla versione
Supporto

## Introduzione

NetSpot Device Installer è l’utilità che consente di specificare le impostazioni relative ai protocolli per le periferiche Canon collegate alla rete.
Il presente file Leggimi contiene le informazioni più recenti e alcune note importanti relative a NetSpot Device Installer. Consultare questo file prima di utilizzare il software.

## Contratto di licenza software

Prima di utilizzare il software, leggere attentamente il Contratto di licenza software (License_Italian.rtf), contenuto nella stessa cartella del presente file Leggimi.

## Requisiti di sistema

NetSpot Device Installer è stato giudicato compatibile con i seguenti ambienti di sistema:

SO | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 7
Browser Web | Microsoft Internet Explorer
Computer | Un computer su cui e eseguito uno dei sistemi operativi riportati sopra.
Disco rigido | Almeno 20 MB di spazio libero (questo requisito è applicabile solo se il programma viene installato su un disco rigido).
Protocolli | TCP/IP
Stack di protocollo | Il protocollo TCP/IP fornito con Windows

## Installazione di NetSpot Device Installer

È possibile utilizzare NetSpot Device Installer anche senza installarlo sul computer. Se si sceglie di procedere con l'installazione, attenersi alla procedura che segue.

| Per utilizzare i plug-in, installare sia NetSpot Device Installer che i plug-in sul computer utilizzando la procedura riportata di seguito. Per ulteriori informazioni sui plug-in, fare riferimento a Plug-in.

1. Eseguire il file nsdisetup.exe, reperibile nella stessa cartella del presente file Leggimi.

   | Il programma di installazione viene avviato.
   | Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell’account utente], attenersi alla procedura seguente.
   | Per gli utenti Amministratore, continuare con le operazioni.
   | Per gli utenti Standard, immettere la password dell’Amministratore, quindi continuare con le operazioni.

2. Specificare la cartella in cui deve essere installato il software.

   | Se si desidera registrare il software nel menu Avvio/Start, selezionare la casella di controllo [Aggiungi al menu Avvio].

3. Fare clic su [OK].

   | Se si installa NetSpot Device Installer su un sistema operativo che dispone della funzione Windows Firewall, ad esempio Windows XP Service Pack 2, viene visualizzata una finestra di dialogo per registrare il programma in Windows Firewall. Fare clic su [Sì] per eseguire la registrazione.
   | Non è possibile visualizzare periferiche non configurate nell'elenco periferiche, né eseguire la ricerca broadcast e multicast su una rete diversa dalla subnet locale senza registrare NetSpot Device Installer come programma che non deve essere bloccato da Windows Firewall.
   | Al termine dell'installazione di NetSpot Device Installer, viene avviato il programma di installazione dei plug-in.

4. Selezionare i plug-in che si desidera installare e fare clic sul pulsante [Avvia l'installazione].

   | Per ulteriori informazioni sui plug-in, fare riferimento a Plug-in.

L'installazione di NetSpot Device Installer è completata.

## Avvio di NetSpot Device Installer

Utilizzo senza installazione: | Fare doppio clic sul file nsdi.exe, reperibile nella stessa cartella del presente file Leggimi.
Dopo l'installazione: | Se il programma è stato registrato nel menu [Start], selezionare [Programmi] dal menu [Start], quindi [NetSpot Device Installer] e fare clic su [NetSpot Device Installer]. Se il programma non è stato registrato nel menu [Start], fare doppio clic sul file nsdi.exe, reperibile nella cartella dove è stato installato il programma.

| Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell’account utente], attenersi alla procedura seguente.
| Per gli utenti Amministratore, continuare con le operazioni.
| Per gli utenti Standard, immettere la password dell’Amministratore, quindi continuare con le operazioni.

## Impostazioni iniziali degli indirizzi IP

Attenersi alla procedura che segue per configurare le impostazioni iniziali del protocollo TCP/IP per una periferica.

| In Windows 2000/XP/Server 2003, accedere al sistema come Amministratore per configurare le impostazioni iniziali del protocollo per una periferica.
| Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell’account utente], attenersi alla procedura seguente.
| Per gli utenti Amministratore, continuare con le operazioni.
| Per gli utenti Standard, immettere la password dell’Amministratore, quindi continuare con le operazioni.
| Se si installa NetSpot Device Installer su un sistema operativo che dispone della funzione Windows Firewall, come Windows XP Service Pack 2, e la funzione è abilitata, non è possibile visualizzare periferiche non configurate nell'elenco delle periferiche, né eseguire la ricerca broadcast e multicast su una rete diversa dalla subnet locale senza registrare NetSpot Device Installer come programma che non deve essere bloccato da Windows Firewall. Per istruzioni sulla configurazione delle impostazioni di registrazione, fare riferimento a Impostazioni di Windows Firewall. Se il programma è stato registrato in Windows Firewall seguendo le istruzioni durante l'installazione, non è necessario eseguire questa procedura. Se non si desidera eseguire la registrazione del programma, specificare le impostazioni iniziali del protocollo seguendo le istruzioni del passo 6 dopo aver eseguito le operazioni descritte al passo 3.
| Se è stato installato un router per la trasmissione dell’indirizzo di broadcast della subnet specificato, è possibile inizializzare alcuni tipi di periferiche Canon collegate alla rete (solo quelle per le quali lo stato è [Non configurato]. Per inizializzare queste periferiche, è necessario prima specificare le impostazioni di ricerca broadcast. Per istruzioni su come specificare le impostazioni di ricerca broadcast, fare riferimento a Impostazione dei criteri di ricerca nella Guida in linea.
| Se l'indirizzo IP predefinito di fabbrica per la periferica è un indirizzo valido nella subnet del computer su cui è in esecuzione NetSpot Device Installer, la periferica verrà visualizzata nell'elenco delle periferiche come periferica configurata anche se non sono state configurate le impostazioni iniziali del protocollo. Per impostare il protocollo per tale periferica, fare riferimento a Modifica delle impostazioni dei protocolli nella Guida in linea. Le impostazioni predefinite di fabbrica differiscono in base al tipo di periferica o scheda di rete utilizzata. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con la periferica.

1. Installare una scheda di rete nella periferica e collegarla alla rete, quindi accendere l'interruttore di alimentazione.

   | Per informazioni sulle impostazioni necessarie, fare riferimento al manuale relativo alla periferica o alla scheda di rete.

2. Confermare l’indirizzo MAC per la periferica.

   | Per le istruzioni su come confermare l’indirizzo MAC, fare riferimento al manuale relativo alla periferica o alla scheda di rete.

3. Avviare NetSpot Device Installer.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla periferica impostata come [Non configurato], e il cui indirizzo MAC coincide con l’indirizzo MAC confermato al punto 2.
5. Impostare l’indirizzo IP.

   | Se si ottiene l’indirizzo IP dal server DHCP: Nel menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse, scegliere [Impostazioni indirizzo IP], quindi scegliere [DHCP].
   | Se l’indirizzo IP viene impostato manualmente: Nel menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse, scegliere [Impostazioni indirizzo IP], quindi scegliere [Impostazione manuale]. Immettere l’indirizzo IP e fare clic sul pulsante [OK].

   | È anche possibile utilizzare il pool di indirizzi IP per assegnare gli indirizzi IP. È necessario effettuare le impostazioni per il pool di indirizzi IP prima di utilizzarlo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del pool di indirizzi IP, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione del pool di indirizzi IP nella Guida in linea.

6. Quando viene visualizzato il messaggio "La periferica è stata ripristinata", fare clic sul pulsante [OK] per reimpostare la periferica. Le nuove impostazioni diventeranno valide dopo che la periferica è stata riavviata.
   Quando viene visualizzato il messaggio "Spegnere e riaccendere la periferica", fare clic sul pulsante [OK] e spegnere l'alimentazione della periferica, quindi riaccenderla. In questo modo le nuove impostazioni specificate diventeranno valide.
   Dopo aver riavviato la periferica, eseguire [Ricerca periferiche] dal menu [Visualizza] per visualizzare la periferica nell'elenco.

   | Dopo aver fatto clic sul pulsante [OK] o dopo aver riavviato la periferica, la periferica selezionata potrebbe non apparire nell’elenco anche eseguendo [Ricerca periferiche], in quanto le impostazioni della periferica non sono ancora complete.

In questo modo la configurazione iniziale del protocollo TCP/IP è completata.

| Per modificare le impostazioni TCP/IP, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla periferica di cui si intende modificare le impostazioni nell’elenco e quindi selezionare [Impostazioni protocollo].

## Plug-in

È possibile aggiungere a NetSpot Device Installer i plug-in riportati di seguito.

Nome plug-in | Funzione
Nota periferica | Questo plug-in consente di memorizzare le note relative a ciascuna periferica.
Impostazioni servizio di stampa IPX | Questo plug-in consente di configurare le impostazioni per i servizi di stampa IPX in ambiente TCP/IP.
Salva/Ripristina impostazioni NIC | Questo plug-in consente di salvare le configurazioni della scheda di rete sotto forma di file e di modificare le impostazioni della scheda di rete con configurazioni già salvate nei file (si noti che non è possibile utilizzare questa funzionalità con tutte le periferiche).
Salva elenco periferiche | Questo plug-in consente di salvare un elenco di periferiche appartenenti a un gruppo di periferiche in un file formato testo o HTML.

#### Installazione dei plug-in

| È possibile avviare NetSpot Device Installer da un CD-ROM, tuttavia, per poter utilizzare i plug-in, è necessario installare sul computer sia NetSpot Device Installer che i plug-in.

* Quando NetSpot Device Installer non è stato ancora installato sul computer

È possibile installare i plug-in durante l'installazione di NetSpot Device Installer. Fare riferimento a Installazione di NetSpot Device Installer per la procedura.

* Quando NetSpot Device Installer è stato già installato sul computer

1. Fare doppio clic sul file pluginsetup.exe, reperibile nella stessa cartella del presente file Leggimi.

   | Il programma di installazione viene avviato.
   | Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell’account utente], attenersi alla procedura seguente.
   | Per gli utenti Amministratore, continuare con le operazioni.
   | Per gli utenti Standard, immettere la password dell’Amministratore, quindi continuare con le operazioni.

2. Specificare la cartella di installazione di NetSpot Device Installer e fare clic sul pulsante [OK].
3. Selezionare i plug-in che si desidera installare e fare clic sul pulsante [Avvia l'installazione].

L’installazione dei plug-in è completata.

## Istruzioni per l’utilizzo di NetSpot Device Installer

Per istruzioni sull'utilizzo di NetSpot Device Installer e dei plug-in, fare riferimento alla relativa pagina della Guida in linea..
Per visualizzare le pagine della Guida durante l'utilizzo di NetSpot Device Installer, selezionare [?] nel menu [?].

## Disinstallazione di NetSpot Device Installer

Per disinstallare NetSpot Device Installer, attenersi alla procedura che segue.

| La disinstallazione di NetSpot Device Installer comporta anche la disinstallazione dei plug-in.
| A seconda del sistema utilizzato, la cartella "NetSpot Device Installer" potrebbe rimanere nella cartella in cui è stata installata dopo aver eseguito l'operazione indicata di seguito. In questo caso, eliminare la cartella manualmente.
| Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell’account utente], attenersi alla procedura seguente.
| Per gli utenti Amministratore, continuare con le operazioni.
| Per gli utenti Standard, immettere la password dell’Amministratore, quindi continuare con le operazioni.

Se il software è stato registrato sul menu [Avvio/Start], selezionare [Programmi] nel menu [Avvio/Start], quindi scegliere [NetSpot Device Installer] e selezionare [Disinstalla NetSpot Device Installer]. In caso contrario, fare doppio clic sul file rmnsdi.bat, reperibile nella cartella in cui è stato installato il software.

| L’esecuzione della procedura descritta sopra non comporta l’eliminazione del file delle impostazioni iniziali. Per eliminare tale file, attenersi alla seguente procedura. Windows 2000/XP/Server 2003 Eliminare la cartella "nsdi" in "Documents and Settings\<nome utente>\Local Settings\Application Data\canon.jp" nell'unità su cui è installato Windows. Si noti che la cartella "Local Settings" è una cartella nascosta (se non è visualizzata, modificare l'opzione relativa alla visualizzazione delle cartelle nascoste). Altri sistemi operativi Eliminare la cartella "nsdi" nella cartella "Users\<nome utente>\AppData\Local\canon.jp" situata nell'unità in cui è installato il sistema (la cartella "AppData" è una cartella nascosta. Qualora non venga visualizzata, modificare le impostazioni in modo da visualizzare le cartelle nascoste).

## Impostazioni di Windows Firewall

Se si installa NetSpot Device Installer su un sistema operativo che dispone della funzione Windows Firewall, come Windows XP Service Pack 2, e la funzione è abilitata, non è possibile visualizzare periferiche non configurate nell'elenco delle periferiche, né eseguire la ricerca broadcast e multicast su una rete diversa dalla subnet locale senza registrare NetSpot Device Installer come programma che non deve essere bloccato da Windows Firewall. Di seguito viene riportata la procedura per la registrazione.

| Se il programma è stato registrato in Windows Firewall seguendo le istruzioni durante l'installazione, non è necessario eseguire questa procedura.
| La procedura riportata di seguito si riferisce a Windows XP Service Pack 2 come esempio.

1. Visualizzare la finestra di dialogo [Windows Firewall].

   | Dal menu [Start] selezionare [Pannello di controllo]. Viene visualizzata la finestra del [Pannello di controllo].
   | Nella finestra del [Pannello di controllo] fare clic su [Security Center]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Centro sicurezza PC].
   | Fare clic su [Windows Firewall] nella parte inferiore della finestra [Centro sicurezza PC]. Viene visualizzata la finestra [Windows Firewall].

2. Registrare "nsdi.exe" come eccezione.

   | Fare clic sulla scheda [Eccezioni] nella finestra di dialogo [Windows Firewall]. Viene visualizzata la scheda [Eccezioni].
   | Fare clic su [Aggiunta programma] nella finestra di dialogo [Eccezioni]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Aggiunta programma].
   | Fare clic su [Sfoglia] nella finestra di dialogo [Aggiunta programma]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Sfoglia].
   | Nella finestra di dialogo [Sfoglia], selezionare la cartella in cui è installato NetSpot Device Installer, selezionare "nsdi.exe", quindi fare clic su [Apri]. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo [Aggiunta programma].
   | Se NetSpot Device Installer non è installato, aprire la cartella del CD-ROM che contiene NetSpot Device Installer e selezionare il file "nsdi.exe".
   | Nella finestra di dialogo [Aggiunta programma], selezionare "nsdi.exe" dall'elenco e fare clic su [OK]. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo [Windows Firewall].
   | Nella finestra [Windows Firewall], verificare che la casella di controllo posta accanto a "nsdi.exe" sia selezionata, quindi fare clic su [OK].

La registrazione delle impostazioni è completa.

## Importanti note sulla versione

1. Se si utilizzano le impostazioni di ricerca predefinite non è possibile rilevare le periferiche su cui è stata installata la scheda Ethernet Board EB-52. Per rilevare queste periferiche, specificare l’indirizzo IP per ciascuna di esse o l’intervallo di indirizzi IP che contiene i relativi indirizzi. Per istruzioni su come specificare queste impostazioni, fare riferimento a Impostazione dei criteri di ricerca nella Guida in linea.
2. Per alcune periferiche, è possibile impostare la modalità sospensione prolungata se si prevede di non utilizzarle per un determinato periodo di tempo. Se si utilizzano le periferiche e si imposta la modalità sospensione prolungata, si noti quanto segue.

   | Una o più periferiche potrebbero non passare alla modalità sospensione prolungata a causa dell'accesso del presente software alle periferiche.
   | Il software potrebbe non rilevare o acquisire lo stato delle periferiche che si trovano in modalità sospensione prolungata. In questo caso, riprovare.

## Supporto

Per eventuali domande relative alle procedure operative del software dopo la consultazione del manuale, contattare il rivenditore autorizzato Canon o il centro di assistenza autorizzato Canon. Per informazioni aggiornate sul programma, fare riferimento alla home page di Canon Inc..