|  | Configurazione dell’ambiente NetSpot Device Installer for TCP/IP
| Impostazione e visualizzazione del pool di indirizzi IP

In questa sezione viene illustrato come impostare e visualizzare il pool di indirizzi IP.

| Se si definisce un intervallo per il pool di indirizzi IP, è possibile specificare le impostazioni in modo da assegnare automaticamente un indirizzo IP non utilizzato dal pool di indirizzi IP quando si configurano per la prima volta le impostazioni di un indirizzo. Per impostare un indirizzo IP per una singola periferica utilizzando il pool di indirizzi IP, fare riferimento a Impostazione di una periferica alla volta. Per impostare gli indirizzi IP per un gruppo di periferiche utilizzando il pool di indirizzi IP, fare riferimento a Impostazione di più periferiche contemporaneamente.

1. Selezionare [Pool di indirizzi IP] dal menu [Opzioni].
2. Visualizzare e impostare il pool di indirizzi IP nella finestra di dialogo [Impostazioni pool di indirizzi IP].

   | [Indirizzo IP]: indirizzo IP del pool di indirizzi IP. [Indirizzo MAC]: indirizzo MAC della periferica che utilizza l’indirizzo IP. [Stato]: stato dell’indirizzo IP.

   | Seguire la procedura riportata di seguito per l’aggiunta di indirizzi IP. Immettere l’inizio dell’intervallo degli indirizzi IP da aggiungere in [Primo indirizzo] e la fine in [Ultimo indirizzo], quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi]. Per aggiungere indirizzi IP singoli, immettere un indirizzo IP in [Primo indirizzo] lasciando vuoto [Ultimo indirizzo], quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi].
   | Seguire la procedura riportata di seguito per l’eliminazione di indirizzi IP. Selezionare gli indirizzi IP da eliminare dall’elenco, quindi fare clic sul pulsante [Rimuovi]. (È possibile selezionare più indirizzi IP.)

3. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.

   | Le impostazioni sono abilitate.