|  | Configuration de l'environnement NetSpot Device Installer for TCP/IP
| Définition des critères de découverte

Cette section décrit la procédure de définition des critères de découverte.
Pour découvrir des périphériques, les trois méthodes ci-dessous peuvent être utilisées.

Découverte de diffusions: | Recherchez n'importe quel périphérique.
Découverte de plages d'adresses IP: | Recherchez les périphériques inclus dans la plage d'adresses IP spécifiée.
Découverte de multidiffusions: | Recherchez les périphériques qui utilisent la multidiffusion.

| Par défaut, NetSpot Device Installer for TCP/IP est configuré de manière à pouvoir utiliser la découverte de diffusions du sous-réseau local auquel appartient l'ordinateur sur lequel NetSpot Device Installer est installé.
| Si vous installez NetSpot Device Installer sur un système d'exploitation disposant du pare-feu Windows, Windows XP Service Pack 2 par exemple, et que cette fonction est activée, vous ne pouvez ni afficher les périphériques non configurés dans la liste des périphériques, ni effectuer une découverte de diffusions ou de multidiffusions sur un réseau autre que le sous-réseau local sans enregistrer NetSpot Device Installer en tant que programme à ne pas bloquer dans le pare-feu Windows. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'enregistrement, consultez le fichier Readme. (Si vous avez enregistré ce logiciel dans le pare-feu Windows en suivant les instructions de la procédure d'installation, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette procédure.) Si vous n'effectuez pas l'enregistrement, vous pouvez utiliser la fonction Découverte de plages d'adresses IP pour rechercher les périphériques dont les adresses IP ont été définies sur un réseau autre que le sous-réseau local. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de la plage d'adresses IP pour la découverte.

Définition de la découverte de diffusions

Pour utiliser la découverte de diffusions sur le sous-réseau local ou sur une plage spécifique d'adresses de diffusion, procédez comme suit.

1. Sélectionnez l'option [Paramètres de découverte] du menu [Options].
2. Cliquez sur l'onglet [Diffusion] de la boîte de dialogue [Paramètres de découverte].
3. Pour ajouter un paramètre de découverte de diffusions, cliquez sur [Nouveau].
   Pour modifier un paramètre de découverte de diffusions existant, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur [Editer].
   Pour supprimer un paramètre de découverte de diffusions, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur [Supprimer].
4. Spécifiez les critères de découverte de diffusions dans la boîte de dialogue [Indiquer les paramètres de découverte de diffusions].

   | [Adresse de diffusion] : Entrez l'adresse de diffusion correspondant au sous-réseau dans lequel vous souhaitez rechercher les périphériques. Cet élément n'est pas disponible lorsqu'il s'agit d'un sous-réseau local. [Masque de sous-réseau] : Entrez le masque de sous-réseau correspondant au réseau dans lequel vous souhaitez rechercher les périphériques. Cet élément n'est pas disponible lorsqu'il s'agit d'un sous-réseau local. [Adresse de passerelle] : Entrez l'adresse de passerelle correspondant au réseau dans lequel vous souhaitez rechercher les périphériques. [Délai] : Indique le délai (compris entre 1 et 9 secondes) pendant lequel un périphérique ne répond pas lors de la recherche. [Rechercher les périphériques non configurés] : Sélectionnez cette option pour détecter les périphériques Canon [Non configurés]. Vous devez cocher cette case pour lancer la recherche. [Noms de communauté SNMP] : Liste des noms de communauté SNMP permettant de détecter des périphériques ou de recueillir des informations à leur sujet. [Nom de communauté] : Indiquez le nom de communauté SNMP pour détecter des périphériques ou recueillir des informations à leur sujet. Entrez le nom de communauté dans cette zone, puis cliquez sur le bouton [Ajouter] pour l'inclure à la liste [Noms de communauté SNMP]. Pour supprimer un nom de communauté, sélectionnez-le dans la liste [Noms de communauté SNMP], puis cliquez sur [Supprimer].

   | Lors de la configuration initiale des périphériques [Non configurés], le masque de sous-réseau ainsi que l'adresse de passerelle sont automatiquement définis dans la boîte de dialogue [Paramètres initiaux]. Si l'adresse de passerelle n'est pas correcte, il se peut que les périphériques ne parviennent pas à communiquer entre eux via les sous-réseaux lorsque vous exécutez l'option [Paramètres d'adresse IP] avec les périphériques [Non configurés].

5. Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

   | Les paramètres sont désormais activés.

Définition de la plage d'adresses IP pour la découverte

Pour définir une ou plusieurs plages d'adresses IP pendant la recherche, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez l'option [Paramètres de découverte] du menu [Options].
2. Cliquez sur l'onglet [Plages d'adresses IP] de la boîte de dialogue [Paramètres de découverte].
3. Cliquez sur [Nouveau] pour ajouter une plage d'adresses de recherche.
   Pour modifier une plage de découverte existante, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton [Modifier].
4. Spécifiez les critères de découverte de diffusions dans la boîte de dialogue [Indiquer la plage d'adresses IP].

   | [Première adresse] : Indiquez la première adresse de la plage pour la recherche. [Dernière adresse] : Indiquez la dernière adresse de la plage pour la recherche. [Délai] : Indique le délai (compris entre 1 et 9 secondes) pendant lequel un périphérique ne répond pas lors de la recherche. [Noms de communauté SNMP] : Liste des noms de communauté SNMP permettant de détecter des périphériques ou de recueillir des informations à leur sujet. [Nom de communauté] : Indiquez le nom de communauté SNMP pour détecter des périphériques ou recueillir des informations à leur sujet. Entrez le nom de communauté dans cette zone, puis cliquez sur le bouton [Ajouter] pour l'inclure à la liste [Noms de communauté SNMP]. Pour supprimer un nom de communauté, sélectionnez-le dans la liste [Noms de communauté SNMP], puis cliquez sur [Supprimer].

   | Pour supprimer un nom de communauté, sélectionnez-le dans la liste [Noms de communauté SNMP], puis cliquez sur [Supprimer].

5. Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

   | Les paramètres sont désormais activés.

Définition de la découverte de multidiffusions

Pour utiliser la découverte de multidiffusions, procédez comme suit.

| Pour que vous puissiez utiliser la découverte de multidiffusions, le routeur doit prendre cette fonction en charge.
| Cette méthode ne trouvera que les périphériques Canon prenant en charge la découverte de multidiffusions. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre périphérique avec la découverte de multidiffusions, reportez-vous à la documentation qui accompagne ce périphérique.
| Seuls les périphériques sur lesquels le nom d'étendue de découverte de multidiffusions et le nom de communauté SNMP correspondent seront découverts. Si le périphérique a été configuré pour ne pas répondre à la découverte de multidiffusions ou SNMP, il ne sera pas découvert.

1. Sélectionnez l'option [Paramètres de découverte] du menu [Options].
2. Cliquez sur l'onglet [Multidiffusion] de la boîte de dialogue [Paramètres de découverte].
3. Pour ajouter un paramètre de découverte, cliquez sur [Nouveau]. Pour modifier un paramètre de découverte, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur [Editer]. Pour supprimer un paramètre de découverte, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur [Supprimer].
4. Spécifiez les critères de découverte dans la boîte de dialogue [Indiquer les paramètres de découverte de multidiffusions].

   | [Nombre de routeurs] : Sélectionnez le nombre de routeurs que les messages de multidiffusion peuvent traverser. Si ce nombre est défini sur 0, seule le sous-réseau local subira la recherche. [Délai] : Indique le délai (compris entre 1 et 9 secondes) pendant lequel un périphérique ne répond pas lors de la recherche. [Noms d'étendue de multidiffusions] : Liste des noms à utiliser pour la découverte de multidiffusions. [Nom d'étendue] : Spécifiez le nom d'étendue à utiliser pour la découverte de multidiffusions. Entrez le nom d'étendue dans cette zone, puis cliquez sur le bouton [Ajouter] pour l'inclure à la liste [Noms d'étendue de multidiffusions]. Pour supprimer un nom d'étendue, sélectionnez-le dans la liste [Noms d'étendue de multidiffusions] et cliquez sur [Supprimer]. Vous pouvez définir jusqu'à 10 noms d'étendue. [Noms de communauté SNMP] : Liste des noms de communauté SNMP permettant de détecter des périphériques ou de recueillir des informations à leur sujet. [Nom de communauté] : Indiquez le nom de communauté SNMP pour détecter des périphériques ou recueillir des informations à leur sujet. Entrez le nom de communauté dans cette zone, puis cliquez sur le bouton [Ajouter] pour l'inclure à la liste [Noms de communauté SNMP]. Pour supprimer un nom de communauté, sélectionnez-le dans la liste [Noms de communauté SNMP], puis cliquez sur [Supprimer].

5. Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

   | Les paramètres sont désormais activés.