|  | Définition et référencement des informations de périphérique
| Définition du mot de passe de périphérique

Cette section décrit la procédure de définition ou de modification d'un mot de passe de périphérique. (Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)
Si un mot de passe est défini pour un périphérique, il doit être saisi pour exécuter les opérations nécessitant des privilèges d'administrateur telles que la configuration de paramètres de protocole et des informations de périphérique. Vous pouvez définir un mot de passe pour chaque périphérique.

| Il se peut que, pour certains périphériques, le mot de passe défini avec NetSpot Device Installer soit différent du mot de passe administrateur utilisé dans le panneau de commande de l'unité ou dans une interface utilisateur distante.

| Nous vous recommandons d'utiliser un mot de passe difficile à deviner pour toute autre personne que l'administrateur.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez le périphérique, puis sélectionnez l'option [Changer de mot de passe] du menu [Périphérique].
   Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).
2. Définissez ou modifiez le mot de passe dans la boîte de dialogue [Modifier mot de passe du périphérique].

   | [Ancien mot de passe] : Entrez le mot de passe actuellement défini pour le périphérique. Si aucun mot de passe n'est défini, laissez ce champ vierge. [Nouveau mot de passe] : Entrez le nouveau mot de passe à définir. [Confirmer] : Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

   | Le nouveau mot de passe est activé.