|  | Establecimiento y referencia a la información sobre el dispositivo
| Establecimiento de la contraseña del dispositivo

Esta sección describe el procedimiento a seguir para establecer o cambiar la contraseña de un dispositivo. (Esta función sólo puede utilizarse con dispositivos Canon).
Si se establece una contraseña para un dispositivo, ésta se debe introducir para realizar las operaciones que requieran privilegios de administrador como, por ejemplo, definir la configuración del protocolo y visualizar información sobre el dispositivo. Puede establecer una contraseña para cada dispositivo.

| La contraseña establecida con NetSpot Device Installer para algunos dispositivos puede ser diferente de la contraseña del administrador utilizada en el panel de operaciones de la unidad o en un IU remoto.

| Se recomienda utilizar una contraseña que no sea fácilmente descifrable por nadie que no sea el administrador.

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo y, a continuación, seleccione [Cambiar contraseña] en el menú [Dispositivo].
   También puede seleccionar [Cambiar contraseña] haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionando el elemento en el menú que aparece.
2. Establezca o cambie la contraseña en el cuadro de diálogo [Cambiar contraseña de dispositivo].

   | [Contraseña antigua]: Escriba la contraseña establecida actualmente para el dispositivo. Si no hay ninguna establecida, deje este cuadro en blanco. [Nueva contraseña]: Escriba la nueva contraseña que desea establecer. [Confirmar]: Escriba la nueva contraseña otra vez.

3. Haga clic en el botón [Aceptar].

   | Se activa la nueva contraseña.