|  | Cambio de la configuración del protocolo
| Cambio de la configuración del protocolo

Esta sección describe el procedimiento a seguir para cambiar la configuración del protocolo de red de un dispositivo.

| Esta sección describe todos los elementos configurables con NetSpot Device Installer for TCP/IP. Los elementos configurables difieren según el tipo de dispositivo o el estado del dispositivo.
| Para dispositivos que aparecen como [No configurado], primero configure sus direcciones IP (consulte la Configuración secuencial de dispositivos o la Configuración simultánea de dispositivos).

Cambio de configuración

Siga el procedimiento que aparece a continuación para cambiar la configuración del protocolo de red del dispositivo.

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo para el que desea cambiar un protocolo y, a continuación, seleccione [Configuración de protocolo] en el menú [Dispositivo]. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionando [Configuración de protocolo] en el menú que aparece.

   | Si el dispositivo está protegido con contraseña, aparece el cuadro de diálogo [Confirmar contraseña del dispositivo] al seleccionar este menú. Escriba la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar].

2. En el cuadro de diálogo [Configuración de protocolo], configure el protocolo TCP/IP.

     | [Tipo de trama]: Seleccione el tipo de trama utilizado en el entorno TCP/IP. [Config. de dirección IP con]: Seleccione un tipo de configuración de dirección. (Dependiendo del tipo de dispositivo, algunos elementos puede que no estén disponibles).
     | [Detección automática] Detecta automáticamente el método de configuración de la dirección IP. Seleccione las casillas de verificación DHCP, BOOTP y/o RARP, dependiendo del tipo de detección que desee utilizar. Después de arrancar o reiniciar el sistema, se realizan comprobaciones para determinar si las direcciones IP pueden establecerse con DHCP, BOOTP o RARP (en este orden) y se utiliza el primer método de configuración disponible que se detecta.
     | [Configuración manual] Utilícela para especificar la dirección IP de forma manual. La dirección IP escrita en [Dirección IP] se establece en la tarjeta de red.
     | [RARP] Obtiene una dirección IP utilizando RARP. (El daemon RARP debe estar ejecutándose).
     | [BOOTP] Obtiene una dirección IP utilizando BOOTP. (El daemon BOOTP debe estar ejecutándose).
     | [DHCP] Obtiene una dirección IP utilizando DHCP. (El servidor DHCP debe estar funcionando).
   [Dirección IP]: Escriba la dirección IP de la tarjeta de red. [Máscara de subred]: Escriba la máscara de subred para la red TCP/IP. [Dirección de pasarela]: Escriba la dirección de pasarela para la red TCP/IP.

   | Cuando el [Tipo de trama] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se reconoce en una red TCP/IP.
   | Si [RARP], [BOOTP] o [DHCP] no se encuentran disponibles, defina la configuración mediante [Configuración manual].
   | Dado que se tarda uno o dos minutos en comprobar si [RARP], [BOOTP] y [DHCP] están disponibles, se recomienda no seleccionar estos métodos a menos que deban utilizarse.

3. Configure el protocolo IPX.

   | Cuando aparecen los siguientes elementos en el cuadro de diálogo [Configuración de protocolo]: [Tipo de trama]: Seleccione el tipo de trama utilizado en el entorno NetWare. Seleccione [Detección automática] para detectar el tipo de trama utilizado en la red NetWare después de encender el dispositivo.
   | Cuando aparecen los siguientes elementos en el cuadro de diálogo [Configuración de protocolo]: [Tipo de trama]: Seleccione el método para obtener el tipo de trama utilizado en la red NetWare. Seleccione [Detección automática] para detectar el tipo de trama utilizado en la red NetWare después de encender el dispositivo. Si selecciona [Configuración manual], seleccione la casilla de verificación para el tipo de trama utilizado en la red NetWare. El protocolo IPX no puede utilizarse si todas las casillas de verificación se encuentran sin marcar.

   | Cuando el [Tipo de trama] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se reconoce en una red NetWare.
   | [Detección automática] no se encuentra disponible con algunos dispositivos.

4. Defina la configuración de AppleTalk.

   | [Tipo de fase]: Seleccione el tipo de fase para la red AppleTalk. [Zona]: Escriba el nombre de la zona para la red AppleTalk.

   | Cuando el [Tipo de fase] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se reconoce en una red AppleTalk.
   | Con algunos tipos de dispositivos, si el [Tipo de fase] está establecido en [Desactivado], la zona no puede configurarse.

5. Haga clic en [Aceptar] después de configurar todos los elementos.
6. Cuando aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Tras haber reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida. Cuando aparece el mensaje "Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. La nueva configuración será válida ahora.

   Tras haber reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.
   | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

Siga el procedimiento siguiente para restaurar la configuración predeterminada de fábrica para el protocolo de red.
(Esta función sólo puede utilizarse con dispositivos Canon).

| Los elementos que se pueden restablecer en sus valores predeterminados dependen del modelo y de la tarjeta de red.
| Es posible que no se pueda restaurar la configuración predeterminada para todos los dispositivos con el siguiente procedimiento.

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo para el que desea restaurar la configuración predeterminada de fábrica y seleccione [Restaurar configuración predeterminada] en el menú [Dispositivo]. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionando [Restaurar los valores predeterminados] en el menú que aparece.

   | Aparece un mensaje de confirmación.

2. Haga clic en el botón [Sí].
3. Cuando aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Tras haber reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida. Cuando aparece el mensaje "Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. Ahora será válida la nueva configuración.