## NetSpot Device Installer Version 3.21

Copyright CANON INC. 2009

Windows, el logotipo de Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows Vista son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
Los otros nombres de marcas y productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

## Contenido

Introducción
Contrato de licencia de software
Requisitos del sistema
Instalación de NetSpot Device Installer
Inicio de NetSpot Device Installer
Configuración de la dirección IP inicial
Plug-in
Instrucciones de uso de NetSpot Device Installer
Desinstalación de NetSpot Device Installer
Configuración de Windows Firewall
Notas importantes de la versión
Servicio de asistencia

## Introducción

NetSpot Device Installer es un software de utilidad que permite configurar los protocolos de red para los dispositivos de Canon conectados a la red.
Este archivo README contiene la información más reciente acerca de NetSpot Device Installer, así como notas de importancia. Lea este archivo antes de utilizar el software.

## Contrato de licencia de software

Antes de utilizar este software, revise el Contrato de licencia de software (License_Spanish.rtf), que se encuentra en la misma carpeta que este archivo "Readme".

## Requisitos del sistema

Se ha confirmado la compatibilidad de NetSpot Device Installer con los siguientes entornos de sistema:

Sistema operativo (SO) | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 7
Navegador Web | Microsoft Internet Explorer
Ordenador | El equipo en el que se ejecuta el SO mencionado anteriormente.
Disco duro | 20 o más MB de espacio libre (Imprescindible sólo si se instala el programa en un disco duro.)
Protocolos | TCP/IP
Conjuntos de protocolos | El protocolo TCP/IP proporcionado con Windows

## Instalación de NetSpot Device Installer

Puede utilizar NetSpot Device Installer instalándolo o bien sin instalarlo en su equipo. Si decide instalarlo, realice el procedimiento siguiente.

| Para usar plug-in, instale en el equipo tanto NetSpot Device Installer como los plug-in mediante el siguiente procedimiento. Se desea obtener más información sobre los plug-in, consulte Plug-in.

1. Run nsdisetup.exe, located in the same folder as this readme file.

   | The installation program starts.
   | Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], efectúe las siguientes operaciones.
   | Si es el administrador, continúe con las operaciones.
   | Si es usuario convencional, introduzca la contraseña de administrador requerida y continúe con las operaciones.

2. Especifique la carpeta en la que desea instalar el software.

   | Si desea registrar el software en el menú Inicio, seleccione la casilla de verificación [Agregar al menú Inicio].

3. Haga clic en el botón [Aceptar].

   | Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, aparecerá un cuadro de diálogo para registrar el software en Windows Firewall. Haga clic en [Sí] para registrarlo.
   | Los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall.
   | Una vez finalizada la instalación de NetSpot Device Installer, se inicia el programa de instalación de los plug-in.

4. Seleccione los plug-in que desea instalar y haga clic en el botón [Iniciar instalación].

   | Se desea obtener más información sobre los plug-in, consulte Plug-in.

Con esto finaliza la instalación de NetSpot Device Installer.

## Inicio de NetSpot Device Installer

Si no ha instalado el programa: | Haga doble clic en nsdi.exe; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el archivo "readme".
Si ha instalado el programa: | Si ha registrado el software en el menú [Inicio], elija [Programas] del menú [Inicio] y, a continuación, elija [NetSpot Device Installer] y haga clic en [NetSpot Device Installer]. Si no lo ha registrado en el menú [Inicio], haga doble clic en nsdi.exe. Este archivo se encuentra en la misma carpeta en la que se instaló el software.

| Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], efectúe las siguientes operaciones.
| Si es el administrador, continúe con las operaciones.
| Si es usuario convencional, introduzca la contraseña de administrador requerida y continúe con las operaciones.

## Configuración de la dirección IP inicial

Realice el procedimiento siguiente para configurar los valores iniciales de TCP/IP de un dispositivo.

| En Windows 2000/XP/Server 2003, inicie la sesión como Administrador para poder configurar los valores iniciales de protocolos de los dispositivos.
| Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], efectúe las siguientes operaciones.
| Si es el administrador, continúe con las operaciones.
| Si es usuario convencional, introduzca la contraseña de administrador requerida y continúe con las operaciones.
| Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración del registro, consulte la Configuración de Windows Firewall. (Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento).
| Si se ha configurado un enrutador para transmitir la dirección de difusión de subred especificada, se pueden inicializar algunos tipos de dispositivos Canon conectados a la red a través del enrutador (sólo los que tengan el estado [No configurado]). Para inicializar estos dispositivos, primero debe realizar la configuración de descubrimiento de difusión. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración de descubrimiento de difusión, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento en la ayuda en línea.
| Si la dirección IP predeterminada del dispositivo es válida en la subred del equipo en el que se está ejecutando NetSpot Device Installer, el dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos como un dispositivo configurado incluso si no se ha establecido la configuración inicial del protocolo. Para establecer el protocolo de este dispositivo, consulte Cambio de la configuración de protocolo de la ayuda en línea. (La configuración predeterminada difiere en función del tipo de dispositivo o de la tarjeta de red utilizadas. Para obtener información, consulte la documentación que acompaña al dispositivo).

1. Instale una tarjeta de interfaz de red en el dispositivo y conéctelo a la red. A continuación, conecte el interruptor de alimentación.

   | Consulte el manual del dispositivo o de la tarjeta de interfaz de red para obtener información sobre la configuración necesaria.

2. Confirme la dirección MAC del dispositivo.

   | Consulte el manual del dispositivo o de la tarjeta de interfaz de red para obtener instrucciones sobre cómo confirmar la dirección MAC.

3. Inicie NetSpot Device Installer.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo [No configurado] y cuya direccion MAC coincida con la dirección MAC que fue confirmada en el paso 2.
5. Configure la dirección IP.

   | Si obtiene la dirección IP del servidor DHCP: En el menú contextual que se visualiza al hacer clic con el botón derecho del raton, elija [Configuración de dirección IP] y luego elija [DHCP].
   | Si configura la dirección IP manualmente: En el menú contextual que se visualiza al hacer clic con el botón derecho del ratón, elija [Configuración de dirección IP] y luego haga clic en [Configuración manual]. Introduzca la dirección IP y haga clic en el botón [Aceptar].

   | También puede usar el lote de direcciones IP para asignar direcciones IP. Es necesario establecer las configuraciones del lote de direcciones IP antes de usarlo. Para más información sobre la configuración del lote de direcciones IP, consulte Establecimiento y referencia al grupo de direcciones IP de la ayuda en línea.

6. Si aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Una vez reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida.
   Si aparece el mensaje "Desactive el dispositivo y vuelva a activarlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. Ahora será válida la nueva configuración.
   Una vez reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.

   | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo seleccionado aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.

Con esto finaliza la configuración inicial de TCP/IP.

| Para cambiar la configuración de TCP/IP, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo de la lista cuya configuración desea cambiar y, a continuación, seleccione [Configuración de protocolo].

## Plug-in

Puede agregar los siguientes plug-in a NetSpot Device Installer.

Nombre del plug-in | Función
Nota de dispos | Este plug-in le permite guardar notas para dispositivos individuales.
Configuración del servicio de impresión IPX | Este plug-in permite realizar la configuracion de los servicios de impresion IPX en el entorno TCP/IP.
Guardar /restaurar config. de NIC | Este plug-in le permite guardar las configuraciones de la tarjeta de interfaz de red como archivo, así como modificar los parámetros de la tarjeta de interfaz de red con configuraciones ya guardadas en archivos. (Es posible que esta función no se pueda utilizar con todos los dispositivos).
Guardar lista dispos | Este plug-in le permite guardar una lista de dispositivos pertenecientes a un grupo de dispositivos como archivo en formato de texto o HTML.

#### Instalación de plug-in

| Aunque puede ejecutar NetSpot Device Installer desde un CD-ROM, para poder utilizar los plug-in es necesario que estén instalados en el equipo tanto NetSpot Device Installer como los plug-in.

* Si aún no se ha instalado NetSpot Device Installer en el equipo

Los plug-in se pueden instalar durante la instalación de NetSpot Device Installer. Consulte Instalación de NetSpot Device Installer para realizar el procedimiento.

* Si ya se ha instalado NetSpot Device Installer en el equipo

1. Haga doble clic en el archivo pluginsetup.exe; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el archivo “readme”.

   | Se inicia el programa de instalación.
   | Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], efectúe las siguientes operaciones.
   | Si es el administrador, continúe con las operaciones.
   | Si es usuario convencional, introduzca la contraseña de administrador requerida y continúe con las operaciones.

2. Especifique la carpeta en la que se ha instalado NetSpot Device Installer y haga clic en el botón [Aceptar].
3. Seleccione los plug-in que desea instalar y haga clic en el botón [Iniciar instalación].

De esta forma finaliza la instalación de los plug-in.

## Instrucciones de uso de NetSpot Device Installer

Si desea obtener instrucciones sobre la utilización de NetSpot Device Installer y los plug-in, consulte la página de ayuda en línea.
Para ver las páginas de la ayuda cuando utilice NetSpot Device Installer, seleccione [Ayuda] en el menú [Ayuda].

## Desinstalación de NetSpot Device Installer

Para desinstalar NetSpot Device Installer, realice el procedimiento siguiente.

| La desinstalación de NetSpot Device Installer también desinstala los plug-in.
| Dependiendo del sistema que esté usando, la carpeta "NetSpot Device Installer" puede quedar en el interior de la carpeta en la que fue instalada después de haber ejecutado la siguiente operación. En tal caso, elimine la carpeta manualmente.
| Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], efectúe las siguientes operaciones.
| Si es el administrador, continúe con las operaciones.
| Si es usuario convencional, introduzca la contraseña de administrador requerida y continúe con las operaciones.

Si ha registrado el software en el menú [Inicio], elija [Programas] en el menú [Inicio] y, a continuación, elija [NetSpot Device Installer] y seleccione [Desinstalar NetSpot Device Installer]. Si no lo ha registrado, haga doble clic en rmnsdi.bat. Este archivo se encuentra en la misma carpeta en la que se instaló el software.

| Al realizar el procedimiento anterior no se elimina el archivo de configuración inicial. Para eliminar este archivo, proceda como sigue. Windows 2000/XP/Server 2003 Elimine la carpeta "nsdi" en "Documents and Settings\<nombre de usuario>\Local Settings\Application Data\canon.jp" en la unidad donde está instalado el sistema Windows. ("Local Settings" es una carpeta oculta. Si no la puede ver, cambie las opciones de carpeta para poder ver carpetas ocultas.) Otros sistemas operativos Elimine la carpeta "nsdi" contenida en la carpeta "Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\canon.jp" de la unidad en la que se ha instalado el sistema. (La carpeta "AppData" es una carpeta oculta. Si no aparece, cambie la configuración para mostrar las carpetas ocultas.)

## Configuración de Windows Firewall

Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. El procedimiento de registro es el siguiente.

| Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento.
| En el procedimiento siguiente se utiliza Windows XP Serivce Pack 2 como ejemplo.

1. Muestre el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].

   | Haga clic en [Panel de control] del menú [Inicio]. Aparece la ventana del [Panel de control].
   | Haga clic en [Centro de seguridad] de la ventana del [Panel de control]. Aparece la ventana [Centro de seguridad de Windows].
   | Haga clic en [Firewall de Windows] en la parte inferior de la pantalla [Centro de seguridad de Windows]. Aparece la pantalla [Firewall de Windows].

2. Registre "nsdi.exe" como una excepción.

   | Haga clic en el pestaña [Excepciones] del cuadro de diálogo [Firewall de Windows]. Aparece la hoja [Excepciones].
   | Haga clic en [Agregar programa] en el cuadro de diálogo [Excepciones]. Aparece el cuadro de diálogo [Agregar un programa].
   | Haga clic en [Examinar] en el cuadro de diálogo [Agregar un programa]. Aparece el cuadro de diálogo [Examinar].
   | En el cuadro de diálogo [Examinar], vaya a la carpeta en la que está instalado NetSpot Device Installer, seleccione "nsdi.exe" y haga clic en [Abrir]. Vuelva al cuadro de diálogo [Agregar un programa].
   | Si no está instalado NetSpot Device Installer, vaya a la carpeta del CD-ROM en la que está incluido NetSpot Device Installer y seleccione "nsdi.exe".
   | En el cuadro de diálogo [Agregar un programa], seleccione "nsdi.exe" de la lista y haga clic en [Aceptar]. Vuelva al cuadro de diálogo [Firewall de Windows].
   | En el cuadro de diálogo de [Firewall de Windows], confirme que la casilla junto a "nsdi.exe" está activada y haga clic en [Aceptar].

La configuración del registro habrá terminado.

## Notas importantes de la versión

1. Los dispositivos en los que se ha instalado Ethernet Board EB-52 no se pueden descubrir con la configuración de descubrimiento predeterminada. Especifique las direcciones IP de estos dispositivos de forma individual o el rango que contiene las direcciones IP de estos dispositivos para descubrirlos. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar esta configuración, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento en la ayuda en línea.
2. En algunos dispositivos, puede establecer los dispositivos en modo de hibernación si no se van a utilizar durante cierto período de tiempo. Tenga en cuenta lo siguiente si va a utilizar los dispositivos y los va a establecer en modo de hibernación posteriormente.

   | Es posible que uno o varios dispositivos no cambien al modo de hibernación porque este software tenga acceso al dispositivo.
   | Es posible que el software no pueda descubrir u obtener el estado de los dispositivos que se encuentran en modo de hibernación. Si este fuera el caso, inténtelo de nuevo.

## Servicio de asistencia

Si después de consultar el manual continúa teniendo dudas sobre los procedimientos operativos, póngase en contacto con un representante autorizado o proveedor de servicios autorizado de Canon. Para obtener la información más reciente sobre este software, consulte la página principal de Canon Inc..