|  | デバイスの各種情報の参照と設定
| IPアドレスを印刷する

ここでは、選択したデバイスで、デバイス自身の製品名、IPアドレス、MACアドレスを印刷する手順を説明します。
（この機能は、キヤノン製デバイスのみに使用できます。）

| この機能は、デバイスがLPDプロトコルを使用可能で、かつ、LIPS、PCL、PostScriptのうちのいずれかのページ記述言語を搭載している場合に使うことができます。LPDプロトコルが使用できるかどうかは、［TCP/IPポート情報］ダイアログボックスで確認することができます。詳しくは、「ポート情報を参照する」を参照してください。ページ記述言語については、デバイスのステータスプリントや説明書で確認してください。

1. デバイスリストで、デバイスを選択し、［デバイス］メニューの［デバイス情報プリント］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューから［デバイス情報プリント］を選択します。

   | 選択したデバイスで印刷が開始されます。