|  | Écran principal de NetSpot Device Installer for TCP/IP
| Écran principal de NetSpot Device Installer for TCP/IP

L'écran ci-dessous apparaît au démarrage de NetSpot Device Installer for TCP/IP.

Barre de menus
Vous pouvez sélectionner les options de menu du logiciel NetSpot Device Installer for TCP/IP. Pour obtenir une description des diverses options de menu, reportez-vous à la rubrique Options de menu de NetSpot Device Installer for TCP/IP.

Liste de groupes de périphériques
La liste des groupes de périphériques répertorie les périphériques détectés par NetSpot Device Installer for TCP/IP en les classant par groupes.
| Vous pouvez créer des groupes de périphériques en leur attribuant le nom de votre choix. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de groupes de périphériques.
| Dans le cas par défaut, les groupes de périphériques ci-dessous sont affichés. Il est impossible de les supprimer.
[Tous les périphériques] | : | tous les périphériques détectés sont enregistrés dans ce groupe.
[Périphériques inutilisés] | : | dans ce groupe, vous pouvez enregistrer les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] et qui ne peuvent plus être détéctés. Les périphériques enregistrés dans ce groupe ont le statut [Inutilisé]. Dans les paramètres par défaut du fabricant, aucun périphérique n'est enregistré pour ce groupe.
| Pour afficher les options de menu relatives à un groupe de périphériques, cliquez sur ce dernier à l'aide du bouton droit de la souris (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et, tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur le nom du périphérique). Pour plus de détails sur les options de menu, reportez-vous à la rubrique Options de menu de NetSpot Device Installer for TCP/IP.
| L'icône située sur la gauche d'un groupe de périphériques permet d'afficher l'état le plus urgent des périphériques de ce groupe. Si aucun état n'est disponible pour aucun des périphériques, l'icône (inconnu) apparaît. L'état des périphériques est affiché par ordre d'urgence, tel que décrit ci-dessous. Pour plus de détails sur la signification des différents états, reportez-vous au paragraphe intitulé Liste des périphériques.
| (Appel service)
| (Erreur)
| (Avertissement)
| (Fin de la connexion)
| (Prêt)
| (Inutilisé)

Liste des périphériques
La liste des périphériques répertorie les périphériques appartenant au groupe sélectionné dans la liste des groupes de périphériques.
| Elle comporte le nom des périphériques, leur état actuel, leur nom de produit, leur emplacement, leur adresse IP et leur adresse MAC.
| Le double-clic sur un autre périphérique que celui qui porte l'inscription [Non configuré] dans la liste des périphériques lance le navigateur Web et affiche la page Web du périphérique (si le périphérique est doté d'une page Web intégrée et a été configuré pour l'utiliser).
| Pour afficher les options disponibles pour un périphérique de la liste, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et, tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur le nom du périphérique). Pour obtenir une description des diverses options de menu, reportez-vous à la rubrique Options de menu de NetSpot Device Installer for TCP/IP.
| Une icône signalant l'état actuel du périphérique est affichée à gauche de son nom (l'état du périphérique est également indiqué dans la colonne [État]). Voici la signification des différentes icônes.
(Prêt pour l'impression) | : | le périphérique est prêt pour l'impression.
(Avertissement) | : | un problème concernant le périphérique a été détecté, mais il n'a aucune incidence sur l'impression. Cette icône apparaît, par exemple, lorsque la cartouche de toner est pratiquement vide.
(Erreur) | : | une erreur liée au périphérique s'est produite. L'impression est impossible ; cependant, l'utilisateur peut remédier au problème. Cette icône apparaît, par exemple, lorsqu'il n'y a plus de papier dans un bac d'alimentation.
(Appel service) | : | une erreur ne pouvant être corrigée par l'utilisateur s'est produite. Contactez le revendeur auquel vous avez acheté le périphérique ou le centre clientèle le plus proche de chez vous.
(Inconnu) | : | l'extraction des données relatives à l'erreur du périphérique a échoué ou est toujours en attente.
(Non configuré) | : | aucune adresse IP valide n'a été définie pour le périphérique.
(Fin de la connexion) | : | la communication avec le périphérique ne peut pas être établie car celui-ci n'est pas sous tension ou parce qu'un problème lié au réseau ou autre s'est produit. Si cet état de fait perdure, le périphérique sera automatiquement supprimé de la liste.
(Inutilisé) | : | le périphérique a été défini comme non utilisé par un utilisateur.

Barre d'état
Affiche le nombre de périphériques inclus dans la liste et comporte un indicateur de l'état de la recherche de périphériques effectuée par le logiciel (les informations affichées varient en fonction de l'environnement réseau).

Tri suivant les éléments de la liste de périphériques
Vous pouvez trier les éléments de la liste des périphériques en cliquant sur leur nom. Les périphériques de la liste sont alors triés en fonction de l'élément choisi. Si vous cliquez une seconde fois sur l'élément, l'ordre est inversé.
| Lorsque vous démarrez NetSpot Device Installer for TCP/IP, les périphériques sont triés en fonction de leur nom.
| Les périphériques dont l'état actuel est [Non configuré] figurent en début de liste (sauf si le tri se fait sur la base de l'adresse IP).
| Si vous cliquez sur [État], les périphériques sont classés dans l'ordre suivant :
| Non configuré
| Appel service
| Erreur
| Avertissement
| Fin de la connexion
| Prêt
| Inutilisé
| Inconnu
| Lorsqu'un nouveau périphérique est trouvé, il est ajouté à la liste à l'emplacement qui convient.