|  | Impostazione e visualizzazione delle informazioni sulla periferica
| Visualizzazione delle informazioni sulla porta

In questa sezione, si descrive come visualizzare le informazioni relative alla porta della periferica (LPD, RAW, IPP). (Questa funzione può essere utilizzata solo con le periferiche Canon.)

1. Nell'elenco delle periferiche, selezionare quella desiderata, quindi scegliere [Informazioni sulla porta TCP/IP] dal menu [Periferica].
   Per selezionare [Informazioni sulla porta TCP/IP], è anche possibile fare clic su una periferica dell'elenco con il pulsante destro del mouse (con un computer Macintosh fare clic tenendo premuto il tasto Controllo) e selezionare l'opzione dal menu visualizzato.
2. Visualizzare le informazioni nella finestra di dialogo [Informazioni sulla porta TCP/IP].

   | [Nome del prodotto]: il nome del prodotto per la periferica. [Nome della periferica]: il nome della periferica che è possibile visualizzare o impostare nel campo [Nome della periferica] della finestra di dialogo [Informazioni sulla periferica]. [LPD]
   | [Stato]: lo stato corrente della porta LPD. ([Abilitato]: utilizzabile/ [Disabilitato]: non utilizzabile)
   | [Indirizzo IP]: l'indirizzo IP della periferica.
   | [Nome porta]: il nome della porta LPD.
   [NON ELABORATO]
   | [Stato]: lo stato corrente della porta RAW. ([Abilitato]: utilizzabile/ [Disabilitato]: non utilizzabile)
   | [Numero porta]: il numero della porta RAW.
   | [Descrizione]: descrizione della porta RAW.
   [IPP]
   | [Stato]: lo stato corrente della porta IP. ([Abilitato]: utilizzabile/ [Disabilitato]: non utilizzabile)
   | [URI]: l'URI dell'IPP. L'URI visualizzato inizia con [http://] se il numero della porta è 80, con [ipp://] se il numero della porta è 631 e con [indirizzo IP:numero della porta//] in tutti gli altri casi.

   | Le informazioni della porta non supportata dal modello vengono lasciate in bianco.

3. Fare clic sul pulsante [OK].

   | La finestra di dialogo verrà chiusa.