|  | Configuración del entorno NetSpot Device Installer for TCP/IP
| Establecimiento y referencia al grupo de direcciones IP

Esta sección describe cómo se configura y muestra el grupo de direcciones IP.

| Al especificar un intervalo de direcciones IP para el grupo de direcciones IP, puede configurar una dirección IP no utilizada para que se asigne automáticamente del grupo de direcciones IP cuando se configure una dirección IP por primera vez. Para establecer una dirección IP para cada dispositivo utilizando el grupo de direcciones IP, consulte Configuración secuencial de dispositivos. Para establecer direcciones IP para varios dispositivos utilizando el grupo de direcciones IP, consulte Configuración simultánea de dispositivos.

1. Seleccione [Grupo de direcciones IP] en el menú [Opciones].
2. Haga referencia y configure el grupo de direcciones IP en el cuadro de diálogo [Configuración de grupo de direcciones IP].

   | [Dirección IP]: Dirección IP en el grupo de direcciones IP. [Dirección MAC]: Dirección MAC del dispositivo que utiliza la dirección IP. [Estado]: Estado de la dirección IP.

   | Siga el procedimiento descrito a continuación para añadir direcciones IP. Escriba el inicio del intervalo de direcciones IP para añadir en [Primera dirección] y el fin del intervalo en [Última dirección] y, a continuación, haga clic en [Agregar]. Para agregar direcciones IP individuales, escriba una dirección IP en la [Primera dirección] y deje en blanco la [Última dirección], y a continuación haga clic en el botón [Agregar].
   | Siga el procedimiento descrito a continuación para eliminar direcciones IP. Seleccione las direcciones IP para eliminar de la lista de direcciones IP y, a continuación, haga clic en el botón [Eliminar]. (Se puede seleccionar más de una dirección IP).

3. Haga clic en [Aceptar] después de configurar todos los elementos.

   | La configuración se encuentra ahora activada.