|  | Utilisation des plug-ins
| Enregistrement/restauration des paramètres de la carte réseau

Ce plug-in permet d'enregistrer des configurations de carte d'interface réseau en tant que fichiers, et de modifier les paramètres de la carte en utilisant des configurations déjà sauvegardées dans les fichiers.

Enregistrement d'une configuration de carte réseau en tant que fichier

1. Sélectionnez un périphérique dans la liste des périphériques disponibles.
2. Dans le menu [Outils], sélectionnez [Périphérique], puis [Enregistrer/restaurer les paramètres de la carte réseau].

   | La boîte de dialogue correspondante apparaît.

   | Si une boîte de dialogue vous invite à entrer un mot de passe pour ce périphérique, saisissez-le pour que la boîte de dialogue [Enregistrer/restaurer les paramètres de la carte réseau] apparaisse.
   | Si cette option n'est pas disponible avec le périphérique sélectionné, un message d'erreur s'affiche.

3. Vérifiez que les informations sont correctes, puis cliquez sur [Enregistrer].

   | Le nom du fichier de configuration apparaît. (Il correspond généralement à l'adresse MAC.)

4. Cliquez sur le bouton [OK].

   | Cette action enregistre la configuration de la carte d'interface réseau en tant que fichier.

Définition d'une carte d'interface réseau à l'aide d'une configuration stockée dans un fichier

1. Sélectionnez un périphérique dans la liste des périphériques disponibles.
2. Dans le menu [Outils], sélectionnez [Périphérique], puis [Enregistrer/restaurer les paramètres de la carte réseau].

   | La boîte de dialogue correspondante apparaît.

   | Si une boîte de dialogue vous invite à entrer un mot de passe pour ce périphérique, saisissez-le pour que la boîte de dialogue [Enregistrer/restaurer les paramètres de la carte réseau] apparaisse.
   | Si cette option n'est pas disponible avec le périphérique sélectionné, un message d'erreur s'affiche.

3. Vérifiez que les informations sont correctes, puis cliquez sur [Restaurer].

   | La liste des fichiers de configuration apparaît.

4. Sélectionnez un fichier cible dans la liste, puis cliquez sur [Ouvrir].

   | L'adresse MAC est utilisée comme nom de fichier.
   | Un message apparaît, informant que la nouvelle configuration de la carte d'interface réseau a été correctement effectuée.

   | Si le mot de passe contenu dans le fichier est différent du mot de passe actuel, une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à saisir une nouvelle fois le mot de passe du périphérique. Entrez le mot de passe utilisé lors de l'enregistrement du fichier, puis cliquez sur [OK].

5. Cliquez sur le bouton [OK].

   | Les paramètres de la carte d'interface réseau contenus dans le fichier sont restaurés.