|  | Establecimiento y referencia a la información sobre el dispositivo
| Referencia a la información sobre el puerto

Esta sección describe cómo se hace referencia a la información sobre el puerto (LPD, RAW, IPP) del dispositivo. (Esta función sólo puede utilizarse con dispositivos Canon).

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo y, a continuación, seleccione [Información de puerto TCP/IP] en el menú [Dispositivo].
   También puede seleccionar [Información de puerto TCP/IP] haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionando el elemento en el menú que aparece.
2. Haga referencia a la información en el cuadro de diálogo [Información de puerto TCP/IP].

   | [Nombre del producto]: El nombre del producto del dispositivo. [Nombre del dispositivo]: El nombre del dispositivo al que puede hacer referencia o establecer en el campo [Nombre del dispositivo] del cuadro de diálogo [Información sobre el dispositivo]. [LPD]
   | [Estado]: El estado actual del puerto LPD. ([Activado]: se puede utilizar / [Desactivado]: no se puede utilizar)
   | [Dirección IP]: La dirección IP del dispositivo.
   | [Nombre del puerto]: El nombre del puerto LPD.
   [RAW]
   | [Estado]: El estado actual del puerto RAW. ([Activado]: se puede utilizar / [Desactivado]: no se puede utilizar)
   | [Número de puerto]: El número del puerto RAW.
   | [Descripción]: Descripción del puerto RAW.
   [IPP]
   | [Estado]: El estado actual del puerto IP. ([Activado]: se puede utilizar / [Desactivado]: no se puede utilizar)
   | [URI]: La URI del IPP. La URI que se muestra comienza por [http://] si el número de puerto es 80, con [ipp://] si el número de puerto es 631, y con [<dirección IP>:<número de puerto>//] en los demás casos.

   | La información sobre el puerto que no admite el modelo se deja en blanco.

3. Haga clic en el botón [Aceptar].

   | Se cierra el cuadro de diálogo.