|  | Protokolleinstellungen ändern
| Protokolleinstellungen ändern

In diesem Abschnitt ist das Verfahren zur Änderung der Netzwerkprotokolleinstellungen eines Geräts beschrieben.

| Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung aller Elemente, die mit NetSpot Device Installer for TCP/IP konfiguriert werden können. Welche Elemente konfiguriert werden können, hängt vom Gerätetyp oder Gerätestatus ab.
| Legen Sie erst die IP-Adressen für Geräte fest, die als [Nicht konfiguriert] angezeigt werden (siehe Geräte einzeln einrichten oder Mehrere Geräte gleichzeitig einrichten).

Einstellungen ändern

Führen Sie das folgende Verfahren durch, um die Netzwerkprotokolleinstellungen eines Geräts zu ändern.

1. Wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, für das Sie ein Protokoll ändern möchten, und wählen Sie im Menü [Gerät] den Befehl [Protokolleinstellungen]. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Gerät in der Liste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste) und im angezeigten Menü [Protokolleinstellungen] auswählen.

   | Wenn das Gerät kennwortgeschützt ist, wird nach dem Auswählen dieses Menüs das Dialogfeld [Gerätekennwort bestätigen] angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK].

2. Konfigurieren Sie im Dialogfeld [Protokolleinstellungen] die TCP/IP-Einstellungen.

     | [Rahmentyp]: Wählen Sie den Rahmentyp, der in Ihrer TCP/IP-Umgebung verwendet wird. [IP-Adresseinstellung durch]: Wählen Sie eine Konfigurationsart für Adressen. (Je nach Gerätetyp stehen nicht immer alle Elemente zur Verfügung.)
     | [Autom. Erkennung] Die Methode zur Einstellung der IP-Adresse wird automatisch erkannt. Aktivieren Sie entsprechend der Erkennungsmethode, die verwendet werden soll, die Kontrollkästchen DHCP, BOOTP und/oder RARP. Beim Booten oder Zurücksetzen wird geprüft, ob die IP-Adressen mittels DHCP, BOOTP oder RARP (in dieser Reihenfolge) festgelegt werden können. Die erste verfügbare Einstellungsmethode wird dann verwendet.
     | [Manuelle Einstellung] Mit dieser Option können Sie die IP-Adresse manuell angeben. Die im Feld [IP-Adresse] eingegebene IP-Adresse wird für die Netzwerkkarte eingestellt.
     | [RARP] Die IP-Adresse wird über RARP bezogen. (Der RARP-Daemon muss ausgeführt werden.)
     | [BOOTP] Die IP-Adresse wird über BOOTP bezogen. (Der BOOTP-Daemon muss ausgeführt werden.)
     | [DHCP] Die IP-Adresse wird über DHCP bezogen. (Der DHCP-Server muss ausgeführt werden.)
   [IP-Adresse]: Geben Sie die IP-Adresse der Netzwerkkarte ein. [Subnet Mask]: Geben Sie die Subnet Mask für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein. [Gateway-Adresse]: Geben Sie die Gateway-Adresse für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein.

   | Wenn Sie [Rahmentyp] auf [Deaktiviert] setzen, wird die Netzwerkkarte in einem TCP/IP-Netzwerk nicht erkannt.
   | Wenn weder [RARP], [BOOTP] noch [DHCP] zur Verfügung stehen, führen Sie die Konfiguration über [Manuelle Einstellung] durch.
   | Da es einige Minuten dauern kann, um festzustellen, ob [RARP], [BOOTP] oder [DHCP] verfügbar sind, sollten Sie diese Methoden nur wählen, wenn sie verwendet werden müssen.

3. Konfigurieren Sie das IPX-Protokoll.

   | Wenn folgende Elemente im Dialogfeld [Protokolleinstellungen] angezeigt werden: [Rahmentyp]: Wählen Sie den Rahmentyp, der in Ihrer NetWare-Umgebung verwendet wird. Wählen Sie [Autom. Erkennung], um nach dem Einschalten des Geräts den Rahmentyp zu erkennen, der in Ihrem NetWare-Netzwerk verwendet wird.
   | Wenn folgende Elemente im Dialogfeld [Protokolleinstellungen] angezeigt werden: [Rahmentyp]: Wählen Sie die Methode zur Erkennung des Rahmentyps in einem NetWare-Netzwerk. Wählen Sie [Autom. Erkennung], um nach dem Einschalten des Geräts den Rahmentyp zu erkennen, der in Ihrem NetWare-Netzwerk verwendet wird. Wenn [Manuelle Einstellung] gewählt wird, wählen Sie das Kontrollkästchen für den in Ihrem NetWare-Netzwerk verwendeten Rahmentyp. Das IPX-Protokoll kann nicht verwendet werden, wenn alle Kontrollkästchen deaktiviert sind.

   | Wenn Sie [Rahmentyp] auf [Deaktiviert] setzen, wird die Netzwerkkarte in einem NetWare-Netzwerk nicht erkannt.
   | Bei einigen Geräten ist die Option [Autom. Erkennung] nicht verfügbar.

4. Konfigurieren Sie die AppleTalk-Einstellungen.

   | [Phasentyp]: Wählen Sie den Phasentyp des AppleTalk-Netzwerks. [Zone]: Geben Sie den Zonennamen für Ihr AppleTalk-Netzwerk ein.

   | Wenn Sie [Phasentyp] auf [Deaktiviert] setzen, wird die Netzwerkkarte in einem AppleTalk-Netzwerk nicht erkannt.
   | Bei einigen Geräten kann die Zone nicht konfiguriert werden, wenn [Phasentyp] auf [Deaktiviert] gesetzt ist.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.
6. Wenn die Meldung "Das Gerät wurde zurückgesetzt" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Gerät zurückzusetzen. Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, sind die neuen Einstellungen gültig. Wenn die Meldung "Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein." angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und wieder ein. Die neue Einstellung ist jetzt gültig.

   Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, führen Sie im Menü [Ansicht] die Option [Geräte erkennen] aus, um das Gerät in der Liste anzuzeigen.
   | Unmittelbar nach dem Klicken auf die Schaltfläche [OK] oder nach dem Neustarten des Geräts wird das markierte Gerät möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, selbst wenn Sie [Geräte erkennen] ausführen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Geräteeinstellungen noch nicht vollständig sind.

Werksseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Führen Sie das folgende Verfahren durch, um die werksseitigen Standardeinstellungen für das Netzwerkprotokoll wiederherzustellen.
(Diese Funktion kann nur mit Canon-Geräten verwendet werden.)

| Die Elemente, bei denen die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden können, hängen vom Modell und der Netzwerkkarte ab.
| Unter Umständen ist es mit folgendem Verfahren nicht für alle Geräte möglich, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

1. Wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, dessen Standardeinstellungen Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie im Menü [Gerät] den Befehl [Standardeinstellungen wiederherstellen]. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Gerät in der Liste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste) und im angezeigten Menü [Werksseitige Standardeinstellungen wiederherstellen] auswählen.

   | Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja].
3. Wenn die Meldung "Das Gerät wurde zurückgesetzt" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Gerät zurückzusetzen. Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, sind die neuen Einstellungen gültig. Wenn die Meldung "Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein." angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und wieder ein. Die neue Einstellung ist jetzt gültig.