
  << Über die Wiederinstallierung des Treiber zur Zeit des Problems >>

    Im PC ohne den lokale Port (LPT1, COM1 etc.),
    während aufstellen der driver Fehler auftreten, 
    oder Port schreibt fehler auftreten zur Zeit der FAX übertragungen.
    In diesem Fall, bitte wiederinstallieren den Treiber
    gemäß dem Installierungs - verfahren unten.

[ Installierungsverfahren ]

1. Löschen Sie den bereits installierten Fax-Treiber.

2. Treiberinstallateur anfangen.

      Doppel klicken "<CD-ROM:>\FAX\FAXDRV\FAXDriver\KMSetup.exe" Installateur zu anfangen.

3. Der Assistentenbildschirm "Wählen Sie eine Geräteschnittstelle aus" wird während der Installation angezeigt.
   Bitte wählen Sie "Einen neuen Anschluss erstellen" und "Port Set Up Port" im Menü "Typ" aus und
   klicken Sie auf dem Assistenten-Bildschirm auf "Weiter".


4. Der "Assistent zum Hinzufügen des Anschlusses" wird gestartet und
   wählt die Option "Drucken mit Raw-Modus" aus.
   Geben Sie unter "IP-Adresse oder Host-Name" als IP-Adresse die Network FAX-Adresse ein.

      *** Achtung ***
        Sie müssen eingeben Network FAX Adresse mit IP addresse, nicht Host Namen.


