
  << Sobre la reinstalación del driver a la hora del problema >>

    En PC personal sin el puerto local  (LPT1, COM1 etc.),
    error configuración ocurre durante la instalación del driver,
    o puerto escribe error ocurre a la hora de la transmisión del FAX.
    En ese caso, por favor vuelva a instalar al driver,
    según el procedimiento de instalación abajo.

[ Procedimiento de instalación ]

1. Borrar el driver de FAX ya instalado.

2. Arrancar al instalador driver.

      Doble clic "<CD-ROM:>\FAX\FAXDRV\FAXDriver\KMSetup.exe" para arrancar al instalador driver.

3. Se muestra la pantalla "Seleccione el puerto del dispositivo" del asistente mientras se lo instala.
   Seleccione "Crear un puerto nuevo", luego seleccione "Port Set Up Port" del menú de tipos
   de puertos y haga clic en el botón "Siguiente" en la pantalla del asistente.


4. El "Asistente para agregar puerto de impresión" se iniciará; luego prosiga
   con el asistente seleccionando "Imprimir usando el modo Sin procesar".
   Escriba la dirección IP correspondiente a "Dirección IP o nombre del host"
   de la dirección de Network FAX.

      *** Precaución ***
        Usted debe introducir dirección de NetworkFAX con dirección  IP, no host nombre.


