
  << Circa la reinstallazione del driver in tempo del problema >>

    In PC senza porta locale (LPT1, COM1 etc.),
    errore impostata avvenuto durante l'installazione del driver,
    o porta errore scriva avvenuto in tempo della trasmissione FAX.
    In quel caso, prego installare di nuovo il driver,
    secondo la procedura di installazione qui sotto.

[ Procedura di installazione ]

1. Cancella il driver del FAX già installato.

2. Avviare l'installatore driver.

      Doppio cliccare il "<CD-ROM:>\FAX\FAXDRV\FAXDriver\KMSetup.exe" per avviare l'installatore driver.

3. Durante l'installazione si visualizza la finestra Selezionare una porta della periferica.
   Selezionare Crea una nuova porta, quindi Port Set Up Port dal menu e fare clic su Avanti per proseguire.


4. Procedura guidata per l'aggiunta della porta si avvia e seleziona automaticamente Stampa in modalità Raw.
   Immettere l'indirizzo IP o nome host di Network FAX.

      ***Prudenza ***
        Dovete inserire l'indirizzo di Network FAX con il L'indirizzo IP, non nome host.


