
  << Sur la re-installation du driver au moment de problème >>

    Dans PC sans le port local (LPT1, COM1 etc),
    l'erreur d'installation se produit au moment d'installation de driver,
    ou port écrit erreur se produit au moment de transmission de FAX.
    Dans ce cas, re-installer SVP le driver,
    selon la procédure d'installation ci-dessous.

[ Procédure d'installation ]

1. Supprimer le driver de FAX déjà installé.

2. Commencer l'installateur de driver.

      Double-clic le "<CD-ROM:>\FAX\FAXDRV\FAXDriver\KMSetup.exe" pour commencer l'installateur de driver.

2. L'écran de l'assistant « Sélectionner un port de périphérique »
   est affiché pendant l'installation. Sélectionnez « Créer un nouveau port »,
   choisissez « Port Set Up Port » dans le type de menu et cliquez sur le bouton
   « Suivant » sur l'écran de l'assistant.


4. L'assistant « Assistant d'ajout de port » démarre ; continuez avec
   l'assistant en sélectionnant « Imprimez en utilisant le mode Raw ».
   Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'adresse du Network FAX.

      *** Attention  ***
        Vous devez entrer l'adresse du Network FAX avec le IP adresse, pas nom d'hôte.


