9. Копирование

9.1. Функция копирования

Функция копирования | M6200/M6500/ MS6000 Series | M6550/M6600 Series
Обычное копирование | Качество изображения | ● | ●
Интенсивность | ● | ●
Пантографирование | ● | ●
Mного страниц в одной бумаге | ● | ●
Клон | ● | ●
Афиша | ● | ●
Копирование по каждой странице | ○ | ●
Ручное двухстороннее копирование | ○ | ●
Настройка бумаги | ● | ●
Копирование удостоверения личность | Способ расположения | ● | ●
Интенсивность | ● | ●
Настройка бумаги | ● | ●
Копирование векселя | Интенсивность | ● | ●
Настройка бумаги | ● | ●

(●：включать,○：не в ключать）

9.2. Как копировать

1. Нажмите кнопку"копирование"/"копирование удостоверения личность"/"копирование векселя" на контрольной панели.

2. Поставить оригинальные документы лицевой стороной вверх в автоматическом подающем механизме (только поддержка обычного копирования) или поставить лицевой стороной вниз на стеклянной платформе (как поставить оригинальные документы, см. Часть 2.5.).

3. В зависимости от модели, использовать"кнопки со стрелками" или"цифровые кнопки", установить количество копий (максимально 99).

4. Нажимите"кнопку Старта", начать копирование.

9.3. Отменить копирование

Если вы хотите отменить копирование, нажмите"кнопку Отмены" на контрольной панели.

9.4. Настройка обычного копирования

Для получения лучшей эффективности копирования, вы можете изменить соответствующие настройки через меню"Настройки копирования".

1. Нажмите"кнопку копирование", потом нажмите"OK", поступить в интерфейс"Настройки копирования".

2. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную функцию. Нажмите"OK", поступить в интерфейс настройки.

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"OK", поступить в интерфейс настройки.

| Примечание: | • качество изображения, интенсивность, пантографирование, настройка бумаги, после настройки бумаги, настройка всегда оказывать действие. • Копировать много страниц в одной бумаге, клон, афиша, по странице или ручное двухстороннее копирование, после окончания копирования, переключение кнопку панели или перезапуск машин, и настройка возврата в молчаливую настройку.

9.4.1.Качество изображения

Согласно оригиналу, который вы используете, выбрать подходящий режим изображения для улучшения качества копирования.

4 режима изображения:

Автоматический: режим по умолчанию.

Текст + Фото: подходит для документов с текстом и изображениями.

Изображение: подходит для документов изображения.

Текст: подходит для документов текстов.

| Примечание: | • При настройке"афиши", "копирования по каждой странице", только поддержка режима"автоматического".

9.4.2.Интенсивность

Настроить интенсивность, регулировать цветовую градацию.

Может"ручное и автоматичное регулирование" интенсивности.

Ручное регулирование: светлый темный

9.4.3.Пантографирование

При копировании, может пантографирование изображения.

Может"постоянное пантографирование" и"ручное регулирование", по умолчанию 100%.

1. Постоянное пантографирование:141% A5->A4、122% A5->B5、115% B5->A4、97% LTR->A4、94% A4->LTR、86% A4->B5、81% B5->A5、70% A4->A5.

Например: 70% A4->A5:

2."Ручное регулирование" подходит только для копирования на стеклянной платформе, диапазон регулирования 25%－400%, нажмите" кнопки со стрелками" регулировать 5% каждый раз.

9.4.4.Mного страниц в одной бумаге

По настройке копирования много страниц в одной бумаге, может поставить 2 до 4 страницы в одной странице.

Копирования много страниц в одной бумаге существует 3 режима:

2 в одной странице:

4 в одной странице горизонтально:

4 в одной странице продольно:

| Примечание: | • нельзя настроить одновременно функцию"много страниц в одной бумаге" и"функцию пантографирования".

9.4.5.Клон

С помощью функции клона, вы можете печать много оригинальных изображений в одной странице.

В функции клона существует 3 режима:

2x2： 3x3： 4X4：

| Примечание: | • нельзя настроить одновременно"функцию клона" и"функцию пантографирования".

9.4.6.Афиша

С помощью функции афиши, вы можете печать одних оригиналов в несколько страниц.

В функции афиши существует 3 режима:

2x2： 3x3： 4X4：

| Примечание: | • нельзя настроить одновременно"функцию афиши" и"функцию пантографирования".

9.4.7.Копирование по каждой странице

Функция"копирования по каждой странице"осуществляется только через автоматический подающий механизм.

В функции копирования по каждой странице существует 2 режима:

Открыть:

Закрыть:

9.4.8.Ручное двухстороннее копирование

Если ручное двухстороннее копирование, используйте режим автоматического подающего механизма.

В функции копирования ручного двухстороннего копирования существует 2 режима:

Закрыть: поддержка одностороннего копирования.

Открыть:

9.4.9.Настройка бумаги

В настройке бумаги может настроить размер и тип бумаги.

Размер бумаги: A4,Letter,B5,A5,A6,Executive,Legal,Folio。

Тип бумаги: обычная бумага, толстая бумага, бумага конверта, OHP-пленки, карточки, этикетка, тонкая бумага.

| Примечание: | • Если настроить"много страниц в одной бумаге", "клон", то"размер бумаги" только поддерживает A4,Letter. • Использовать автоматический подающий механизм, "тип бумаги" только .

9.5. Настройка копирования удостоверения личность

Для получения лучшей эффективности копирования, вы можете изменить соответствующие настройки через меню"Настройки копирования".

1. Нажмите"кнопку копирования удостоверения личность", потом нажмите"OK", поступить в интерфейс" настройки копирования".

2. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную функцию. Нажмите"OK", поступить в интерфейс настройки.

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"OK", поступить в интерфейс настройки.

9.5.1.Способ расположения

При копировании удостоверения личность существует 4 способа расположения:

| Верхняя и нижняя часть целой страницы | Часть верхней и нижней половины страницы | Часть правой и левой половины страницы | A5 длинная сторона

Место размещения:

Верхняя и нижняя часть целой страницы: режим по умолчанию. Поставить удостоверение в левой"оранжевой части" стеклянной платформы.

Часть верхней и нижней половины страницы, часть правой и левой половины страницы или A5 длинная сторона: поставить удостоверение в" синей части" стеклянной платформы.

| Примечание: | • Способ расположения эффективно до перезапуска, после перезагрузки машины, вернуться к значениям по умолчанию.

9.5.2.Интенсивность

Настройка интенсивность, см. часть 9.4.2..

9.5.3.Настройка бумаги

Функция копирования удостоверения личность поддерживает A4, Letter.

9.6. Настройка копирования векселя

Для получения лучшей эффективности копирования, вы можете изменить соответствующие настройки через меню"Настройки копирования".

1. Нажмите"кнопку копирования векселя" на контрольной панели, нажмите"OK", поступить в интерфейс"настройки копирования".

2. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную функцию. Нажмите"OK", поступить в интерфейс настройки.

3. Нажмите"кнопки со стрелками", выбирать нужную настройку. Нажмите"OK", поступить в интерфейс настройки.

9.6.1.Интенсивность

Настройка интенсивность, см. часть 9.4.2..

9.6.2.Настройка бумаги

Функция копирования векселя поддерживает шесть размеров бумаги A4, Letter,B5,A5,A6,Executive.