12. Профилактическое обслуживание

12.1. Очистка принтера

| Примечание: | • Используйте мягкие моющие средства.

Для очистки принтера выполните следующие действия.

1. Выключите основной переключатель питания и отсоедините кабель питания, кабель USB, телефонный и сетевой кабель.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

2. Мягкой тканью протрите принтер со внешней стороны и удалите пыль.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

3. Поднимите крышку и осторожно протрите мягкой тканью стекло сканера.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

4. Поднимите платформу сканирования, пока она не заблокируется.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

5. Откройте выходной лоток за правую верхнюю кромку вогнутой части.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

6. Выньте лазерный картридж с тонером по направляющим.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

Предупреждение
| Некоторые детали принтера остывают не сразу после использования. Открывая переднюю или заднюю крышку для очистки внутренностей принтера, не касайтесь деталей, которые заштрихованы на рисунке, чтобы не обжечься. |

| Примечание: | • Вынув лазерный картридж с тонером из принтера, поместите его в защитный пакет или заверните в плотную бумагу во избежание повреждения светом фоточувствительного барабана.

7. Аккуратно протрите защищенную от пыли зеркальную поверхность лазерного сканирующего блока ватной палочкой или сухой мягкой тканью без ворса с небольшим количеством спирта.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

8. Очистите принтер изнутри с помощью сухой ткани, не оставляющей ворса, осторожно протерев затемненную область на рисунке ниже.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

| Примечание: | • Необходимо регулярно очищать УПД от остатков материала. Мягкой тканью протрите место, показанное на рисунке.

12.2. Обслуживание лазерного картриджа с тонером

12.2.1. Использование и обслуживание лазерного картриджа с тонером

Для наилучшего качества печати используйте оригинальный лазерный картридж с тонером Pantum.

| Примечание: | При использовании лазерного картриджа с тонером обращайте внимание на следующее: • Не вынимайте лазерный картридж с тонером из пакета, если он не будет использоваться немедленно. • Не пытайтесь заправлять лазерный картридж с тонером без разрешения. Гарантия принтера не покрывает повреждения, которые могут возникнуть в противном случае. • Храните лазерный картридж с тонером в прохладном сухом месте. • Тонер, находящийся внутри картриджа, легко воспламеняется. Не приближайте картридж к источникам возгорания, чтобы предотвратить возникновение пожара. • Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается ли из него тонер. Если вы просыпали тонер, в результате чего он попал вам на кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия. • Храните картридж в недоступном для детей месте.

12.2.2. Срок службы лазерного картриджа с тонером

Срок службы лазерного картриджа с тонером зависит от количества тонера, требуемого для печати заданий.

Когда на ЖК-дисплее появится сообщение о том, что тонер закончился, это означает, что срок службы картриджа подходит к концу или полностью истек. Для поддержания высокого качества печати вовремя заменяйте лазерный картридж на новый.

12.2.3. Замена лазерного картриджа с тонером

| Примечание: | Перед заменой лазерного картриджа с тонером обращайте внимание на следующее: • На поверхности картриджа может осесть тонер. Аккуратно уберите его, чтобы не просыпать. • Положите извлеченный картридж на лист бумаги, чтобы из него случайно не высыпался тонер. • После удаления защитной крышки немедленно установите картридж в принтер во избежание его повреждения под воздействием прямых солнечных лучей или комнатного освещения. • При установке лазерного картриджа с тонером не касайтесь поверхности фоточувствительного барабана, чтобы не поцарапать ее.

Для замены необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключите принтер и поднимите платформу сканирования, пока она не заблокируется.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

2. Откройте выходной лоток за правую верхнюю кромку вогнутой части.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

3. Извлеките отработавший картридж по направляющим.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

4. Откройте упаковку нового лазерного картриджа с тонером, удерживайте картридж за ручку и аккуратно встряхните его 5–6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

5. Выньте защитную блистерную ленту, вставьте картридж по направляющим в принтер и задвиньте его в направлении, обозначенном стрелкой, до щелчка. Щелчок означает, что картридж встал на место.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

| Примечание: | • Перед установкой лазерного картриджа с тонером в принтер посмотрите, нет ли на нем пломбы; при наличии пломбы оторвите ее, а затем установите картридж.

6. Закройте выходной лоток и закройте платформу сканирования.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

7. Перезапустите принтер и с помощью панели управления устройства напечатайте страницу информации.