15. Технические характеристики продукта

| Примечание: | • Значения характеристик немного отличаются для различных моделей принтеров с различными функциями. Кроме того, характеристики устройства отличаются в разных странах и регионах. • Эти значения основаны на исходных данных. Последние сведения о технических характеристиках см. на веб-сайте: www.pantum.com.

Обзор технических характеристик

Размеры (Ш*Г*В) | M6200/M6500 Series: 417*305*244 мм
M6550/M6600 Series: 417*305*301 мм
Вес продукта | M6200/M6500 Series: около 7,5 кг (без упаковочных материалов, с произвольными картриджами)
M6550/M6600 Series: около 8,5 кг (без упаковочных материалов, с произвольными картриджами)
Условия печати | Предпочтительный диапазон температур для печати: 10-32 °С (50SDgrF-90SDgrF)
Предпочтительный диапазон влажности для печати: 20% - 80%
Напряжение питания | Модель 110 В:
100—127 В переменного тока (±10 %), 50/60 Гц; 6A
Модель 220 В:
220—240 В переменного тока (-15%,+10%), 50/60 Гц; 3A
Шум | Печать: ≤ 54 дБ
Ожидание: ≤ 30 дБ
Потребление электроэнергии | Печать: среднее 370 Вт, максимальное 750 Вт
Ожидание: ≤ 45 Вт
Спящий режим: ≤ 3,5 Вт
Операционная система | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10 (32-/64-разрядная)
Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (с ограничением по версиям)
iOS/Android (с ограничением по версиям)
NeoKylin (Loongson) (с ограничением по версиям)
Интерфейс связи | Высокоскоростной USB 2.0
100Base-Tx Ethernet (для сетевой модели)
Wi-Fi 802.11b/g/n (только для модели Wi-Fi)
Процессор | 600 МГц
Память | 128/256 Мбайт

Характеристики печати

Скорость печати | M6200/M6500 Series: (A4 20/22 страницы в минуту)/(Letter 21/23 страницы в минуту)
M6550/M6600 Series: (A4 22 страницы в минуту)/(Letter 23 страницы в минуту)
Время печати первой страницы | <7,8 с
Максимальное число копий в месяц | 20 000 страниц
Язык печати | GDI

Характеристики копирования

Скорость копирования | 22 стр/мин (A4)/23 стр/мин (Letter)
FCOT | Планшет < 10 секунд УПД < 12 сек.
Максимальное число страниц непрерывной печати | 99 страниц
Коэффициент масштаба | 25%~400%
Другие функции копирования | Копирование удостоверения, копирование квитанций, N копий на листе, клон копии

Характеристики сканирования

Тип сканирования | Планшет+ADF (M6550 Series)
Максимальный размер сканирования | Планшет: 216×297 мм ADF: 216×356 мм
Chromoscan | Да
Функция вывода сканирования | Сканирование в электронную почту, на ПК, FTP

Технические характеристики факса (только для моделей серии M6600)

Тип факса | Черно-белый
Скорость модема | 33,6 кбит/с
Память факса | 650 страниц
Кодирование | MH/MR/MMR
Совместимость | ITU-T SG3/ECM
Другие функции факса | "ПК-факс" (Отправка), "Фильтр факсов", "Груп.отправка", "Переад.на факс", "Быстрый набор", "Груп.набор", "Отлож.отправку", "Автоматический повторный набор", "Автоматическое получение", "Автоматическое сжатие", "Мобильный факс"
Среда | Не поддерживается в следующих средах: VOIP, ADSL, ISDN

| Примечание: | • Обратите внимание на следующие при использовании линии VOIP Если из-за помех на телефонной линии, вызванных аномальную отправку и приему факсов, попробуйте следующие методы для улучшения коэффициент успешных отправок и прием факсов. 1. Переключить в совместимый режим VOIP в настройке панели. Настройте по следующим шагам: 1) Нажмите кнопку “меню” 2) Нажмите“▲”или“▼”поступить в “Настройка факса”, потом нажмите“OK”. 3) Нажмите“▲”или“▼”поступить в “Совместимость”, потом нажмите“OK”. 4) Нажмите“▲”или“▼”выбирать“VOIP”, и успешно переключить в режим VOIP. 2. Попробуйте снова отправить факс в незанятое время 3. Свяжитесь с поставщиком, и спросите у них можно ли оптимизировать сеть передачи факса.