2. Бумага и материалы для печати

2.1. Спецификация бумаги

M6200/M6500/M6550/M6600 Series | Тип материала | Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, картон, бумага для этикеток, конверт, тонкая бумага
Формат материала | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, японская открытка, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, настройка
Плотность материала | 60~163 г/м²
Емкость лотка устройства подачи | 150 страниц
Емкость выходного лотка | 100 страниц

| Примечание: | • Рекомендуется использовать стандартную бумагу и переработанную бумагу для принтера. • Частое использование специальной бумаги не рекомендуется, поскольку это может повлиять на срок службы принтера. • Использование материалов для печати, не соответствующих инструкциям в данном руководстве пользователя, может привести к низкому качеству печати, более частому замятию бумаги и чрезмерному износу деталей принтера. • Такие свойства, как плотность, состав, текстура и влажность, являются важными факторами, влияющими на производительность принтера и качество печати. • При выборе материалов для печати следует учитывать следующие факторы. 1. Желаемый результат печати: выбранный материал для печати должен соответствовать требованию заданий печати. 2. Гладкость поверхности: гладкость материала для печати может влиять на четкость получившегося отпечатка. 3. Некоторые материалы для печати, которые соответствуют всем указанным здесь инструкциям по использованию, могут не обеспечить желаемый результат. Причиной этого может быть неправильная эксплуатация, несоответствующая температура и влажность или другие факторы, находящиеся вне власти Pantum. Прежде чем приобретать материалы для печати большими партиями, убедитесь, что они соответствуют спецификациям, приведенным в этом руководстве пользователя. 4. Использование для печати материалов с неподходящими характеристиками может привести к поломке принтера.

2.2. Специальная бумага

Этот принтер поддерживает использование специальной бумаги для печати. К специальной бумаге относятся: этикетки, конверты, прозрачная пленка, плотная бумага, тонкая бумага и т. д.

| Примечание: | • Чтобы добиться наилучшего эффекта печати при использовании специальной бумаги или материалов, убедитесь, что в настройках печати выбран подходящий тип печати и формат бумаги. • При использовании специальной бумаги для печати рекомендуется загружать ее по одному листу.

Соблюдайте следующие стандарты:

Типы печатных материалов | Следует | Не следует
Бумага для этикеток | Использовать только этикетки с не выступающей по краям подложкой. Во время использования этикетки следует располагать плашмя. Использовать только полные листы этикеток. Соответствие требованиям всех этикеток, доступных в продаже, не гарантируется. | Использовать смятые, пузырящиеся или поврежденные этикетки.
Конверт | Конверты следует загружать ровно. | Использовать сморщенные, смятые, порванные или испорченные конверты. Использовать конверты с зажимами, скобами, окошками или покрытием. Использовать конверты с самоклейкой или другими синтетическими материалами.
Прозрачная пленка | Использовать только прозрачные пленки, утвержденные для использования в лазерных принтерах. | Использовать прозрачные материалы для печати, не предназначенные для лазерных принтеров.
Плотная бумага | Использовать только плотную бумагу, утвержденную для использования в лазерных принтерах и соответствующую спецификациям плотности для этого принтера. | Использовать бумагу, плотность которой больше спецификаций материалов рекомендуемых для этого принтера, если она не утверждена для использования в этом принтере.

2.3. Непечатаемая и несканируемая области

Затененная часть показывает непечатаемую и несканируемую области.

Использование | Формат бумаги | Верхнее и нижнее поле (A) | Левое и правое поле (B)
Печать | A4 | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Letter | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Копирование | A4 | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Letter | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Сканирование | A4 | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Letter | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)

2.4. Загрузка бумаги

Выполните следующие действия:

а) Откройте лоток подачи.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

б) Подвиньте с обеих сторон направляющие лотка автоматической подачи в соответствии с размером бумаги.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

в) Выдвиньте выходной лоток, чтобы бумага не выпадала и не выскальзывала из него.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

г) Загрузите бумагу в лоток автоматической подачи стороной для печати вверх.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

д) Отрегулируйте стопор бумаги под размер листа.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

| Примечание: | • Если в лоток автоматической подачи одновременно загружено более 150 страниц, произойдет замятие бумаги или подача будет невозможна. • При использовании бумаги с отпечатками с одной стороны поворачивайте ее стороной для печати (чистой) вверх. • При печати на бумаге формата A5 рекомендуется, чтобы бумага подавалась в альбомной ориентации. Это может увеличить срок службы лазерного картриджа с тонером.

Предупреждение
| После печати немедленно выньте бумагу, конверты или прозрачные пленки из принтера. Накапливание бумаги или конвертов может привести к замятию или сгибанию бумаги.

2.5. Бумага и оригиналы

Требования к оригиналу:

Тип | Формат
Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, картон, бумага для этикеток, конверт, тонкая бумага | A4, A5, B5, Letter, настраиваемый

2.5.1. Сканирование при использовании планшета

Выполните следующие действия:

1). Поднимите крышку.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

2). Положите оригинал лицевой стороной вниз.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

3). Выровняйте оригинал по меткам, обозначающим соответствующий формат бумаги.

| Примечание: | • Если оригинал не соответствует ни одному маркеру размера, выровняйте верхний левый угол оригинала по стрелке.

4). Осторожно опустите крышку.

M6200/M6500 Series | M6550/M6600 Series

| Примечание: | • Помещать бумагу или документ на стекло сканера следует только полного высыхания клея, чернил или корректирующей жидкости. • Использование бумаги или оригинала с рыхлой текстурой, неровностями, масляными пятнами и слишком гладкой поверхностью ухудшает производительность принтера. • Убедитесь, что на бумаге нет пыли, ворсинок и т. п. • Бумагу следует класть на ровную поверхность и хранить при низкой температуре и влажности.

2.5.2. Сканирование при использовании автоматического устройства подачи документов (ADF)

(только для устройств серии M6550/M6600)

1) Откройте крышку автоматического устройства подачи документов, поддерживающую оригинал.

2) Загрузите оригинал в автоматическое устройство подачи документов лицевой стороной вверх так, чтобы сначала в устройство подачи входила верхняя часть оригинала.

| Примечание: | • В автоматическое устройство подачи документов можно загрузить до 35 листов бумаги; по отдельности выполняется поддержка только подаваемой бумаги.