1. Перед использованием принтера

1.1. Знакомство с моделями

Предлагаются следующие настройки для данного устройства:

Название серии | M6200/M6500 Series
Изображение |
Основные функции | Печать, копирование, сканирование
Основные модели | модель USB, модель NET, модель Wi-Fi
Основные характеристики | • Максимальная скорость печати на бумаге формата A4 составляет 20/22 стр/мин, а на бумаге формата letter — 21/23 стр/мин. • Максимальная емкость лотка устройства подачи составляет 150 страниц, а максимальная емкость выходного лотка — 100 страниц • Максимальный объем печати составляет 20000 страниц в месяц • Поддержка полноцветного сканирования • Поддержка функции сканирования в электронную почту

Название серии | M6550 Series | M6600 Series
Изображение |  |
Основные функции | Печать, копирование, сканирование, факс
Основные модели | модель USB, модель NET, модель Wi-Fi
Основные характеристики | • Максимальная скорость печати на бумаге формата A4 составляет 22 стр/мин, а на бумаге формате letter — 23 стр/мин. • Поддержка сканирования для автоматического устройства подачи документов • Максимальная емкость лотка устройства подачи составляет 150 страниц, а максимальная емкость выходного лотка — 100 страниц • Максимальный объем печати составляет 20000 страниц в месяц • Поддержка полноцветного сканирования • Поддержка функции сканирования в электронную почту • Поддержка функции факсимильной связи (только для устройств серии M6600)

1.2. Поддерживаемые принадлежности

Название |
Кабель интерфейса USB |
Кабель питания |
Компакт-диск |
Краткое руководство по настройке |
Гарантия Pantum |
Телефон |
Телефонный кабель |
Скрученный кабель |

| Примечание: | • В некоторых регионах гарантия Pantum может не предоставляться. • В некоторых странах модели серии M6600 Series поставляются с телефоном, телефонным и скрученным кабелем. • Регулировка громкости с помощью телефона невозможна.

1.3. Вид устройства

Вид сбоку (1)

Серийный номер | M6200/M6500 Series
1 | Крышка
2 | Выходной лоток
3 | Панель управления

Серийный номер | M6550/M6600 Series
1 | Автоматическое устройство подачи документов
2 | Крышка
3 | Выходной лоток
4 | Панель управления

Вид сбоку (2)

Серийный номер | M6200/M6500 Series
1 | Стекло экспонирования
2 | Платформа сканирования
3 | Выходной лоток
4 | Дефлектор устройства автоматической подачи бумаги
5 | Стопор бумаги
6 | Лоток подачи
7 | Лоток автоматической подачи
8 | Переключатель питания

Вид сбоку (2)

Серийный номер | M6550/M6600 Series
1 | Стекло
2 | Платформа сканирования
3 | Выходной лоток
4 | Дефлектор устройства автоматической подачи бумаги
5 | Стопор бумаги
6 | Лоток подачи
7 | Лоток автоматической подачи
8 | Переключатель питания

| Примечание: | • Переключатель питания принтера существует в двух вариациях: "сенсорного типа" и "фиксирующегося механического типа". Руководствуйтесь реальным внешним видом Вашего принтера. • Переключатель питания принтера "сенсорного типа" имеет только одно положение, а переключение производится коротким нажатием. 1) ВКЛ: чтобы подать питание на ВЫКЛ принтер, отрывисто нажмите переключатель питания. 2) ВЫКЛ: чтобы отключить питание ВКЛ принтера, нажмите и удерживайте переключатель питания в течение 3 с. • Переключатель питания фиксирующегося механического типа имеет два положения: замыкание контакта и размыкание контакта. 1) ВКЛ: чтобы подать питание на ВЫКЛ принтер, отрывисто нажмите переключатель питания. 2) ВЫКЛ: чтобы отключить питание ВКЛ принтера, отрывисто нажмите переключатель питания.

Вид сзади

Серийный номер | M6200/M6500 Series
Диаграмма |
1 | USB-интерфейс
2 | Сетевой интерфейс
3 | Интерфейс питания
4 | Задняя крышка

Серийный номер | M6550/M6600 Series
Диаграмма |
1 | USB-интерфейс
2 | Сетевой интерфейс
3 | Интерфейс расширения (только для устройств M6600 Series)
4 | Интерфейс телефонного кабеля (только для устройств M6600 Series)
5 | Задняя крышка
6 | Интерфейс питания

| Примечание: | • Эскизное изображение может немного отличаться от других моделей и функций.

1.4. Лазерный картридж с тонером

Срок службы лазерного картриджа с тонером

Тип | Средний объем печати
Лазерный картридж с тонером стандартной емкости | Около 1600 страниц (Указанные выше сведения основаны на стандарте ISO/IEC 19752)

| Примечание: | • Модель может быть изменена на следующую без предупреждения. • Объем потребления расходных материалов может меняться в зависимости от типов используемых материалов. • Рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы Pantum. • На любые повреждения, связанные с использованием оригинальных расходных материалов сторонних производителей, гарантия не распространяется.

1.5. Легко заправляемый лазерный картридж с тонером

1.5.1. Устройство лазерного картриджа

Серийный номер | Имя
1 | Отверстие для вывода отработанного тонера
2 | Отверстие для заправки тонера
3 | Контейнер отработанного тонера
4 | Контейнер для тонера

1.5.2. Процедура заполнения лазерного картриджа

Этапы | Диаграмма | Описание
1 |  | Возьмите лазерный картридж с тонером отверстием для вывода тонера вниз и встряхните его в вертикальной плоскости 5-6 раз.
2 |  | Откройте крышку отверстия для вывода отработанного тонера.
3 |  | Удалите тонер из контейнера отработанного тонера.
4 |  | Закройте крышку отверстия для вывода отработанного тонера.
5 |  | Откройте крышку отверстия для заправки тонера.
6 |  | Поднесите горлышко бутылки с тонером к отверстию для заправки тонера.
7 |  | Добавьте тонер в контейнер для тонера.
8 |  | Закройте крышку отверстия для заправки тонера.
9 |  | Заправка тонера завершена.

1.6. Панель управления

M6200/M6500/M6550 Series

1 | Кнопка Wi-Fi | Эта кнопка показывает состояние соединения Wi-Fi (применимо только для модели с функцией Wi-Fi). Для модели без функции Wi-Fi данная кнопка используется для экономии тонера.
2 | Кнопка режима энергосбережения/выхода из спящего режима | Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим энергосбережения или вывести устройство из режима энергосбережения.
3 | Индикатор состояния | Этот индикатор показывает состояние готовности, предупреждения, а также другое состояние принтера. Зеленый индикатор: нормальное состояние Оранжевый индикатор: статус предупреждения Красный индикатор: ошибка
4 | Кнопка "Сканирование" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим сканирования.
5 | Кнопка "Копирование" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования.
6 | Кнопка "Копирование паспорта" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования паспорта.
7 | Кнопка "Копирование квитанций" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования квитанций.
8 | Кнопка "Меню" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования идентификационных карт.
9 | Кнопка "Назад" | Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на страницу на один уровень вверх.
10 | Кнопка "Отмена" | Нажмите эту кнопку для отмены операции.
11 | Кнопка "Пуск" | Нажмите эту кнопку, чтобы запустить соответствующую операцию после настройки.
12 | Кнопка "ОК" | Нажмите эту кнопку для сохранения настройки.
13 | “▲" и "▼" | Нажмите эти две кнопки для просмотра каждого меню и его параметров.

M6600 Series

1 | Громкоговоритель | Нажмите эту кнопку, введите номер и затем нажмите кнопку "Пуск", чтобы выполнить отправку по факсу.
2 | Повтор/Удержание | Эта кнопка предназначена для повторного набора последнего набранного номера или установки паузы при быстром наборе или наборе вручную.
3 | Контакты | Эта кнопка предназначена для непосредственного перехода к номеру быстрого набора.
4 | Нежелательный факс | При получении факса нажмите данную кнопку, чтобы добавить номер, с которого был только что получен факс, в список номеров нежелательных факсов.
5 | Кнопка режима энергосбережения/выхода из спящего режима | Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим энергосбережения или вывести устройство из режима энергосбережения.
6 | Кнопка Wi-Fi | Эта кнопка показывает состояние соединения Wi-Fi (только для моделей с функцией Wi-Fi). Для модели без функции Wi-Fi данная кнопка используется для экономии тонера.
7 | Факс | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим факса.
8 | Кнопка "Сканирование" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим сканирования.
9 | Кнопка "Копирование" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования.
10 | Кнопка "Копирование паспорта" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования паспорта.
11 | Кнопка "Копирование квитанций" | Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим копирования квитанций.
12 | Цифровые кнопки | Данные кнопки можно использовать набора номера телефона или факса, а также в качестве клавиатуры для ввода информации в устройство.
13 | Кнопка "Меню" | Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню и выполнить настройки.
14 | Кнопка "Назад" | Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на страницу на один уровень вверх.
15 | “▲" и "▼" | Нажмите эту кнопку для просмотра каждого меню и его параметров.
16 | Кнопка "ОК" | Нажмите эту кнопку для сохранения настроек.
17 | Индикатор состояния | Этот индикатор показывает состояние готовности, предупреждения, а также другое состояние принтера Зеленый индикатор: нормальное состояние Оранжевый индикатор: предупреждение Красный индикатор: ошибка
18 | Кнопка "Отмена" | Нажмите эту кнопку для отмены операции.
19 | Кнопка "Пуск" | Нажмите эту кнопку, чтобы запустить соответствующую операцию после настройки.