2. Carta e supporti

2.1. Dimensioni e tipi di carta

Vassoio di alimentazione automatico | Tipo di supporto | Carta comune, prestampata
Formato del supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, personalizzata ecc.
Peso del foglio | 60-105 g/m²
Capacità massima del vassoio | 150 pagine, 80 g/m²
Vassoio di alimentazione manuale | Tipo di supporto | Carta semplice, cartoncino, lucido, buste, etichette, carta spessa
Formato del supporto | Larghezza: 75-218 mm Lunghezza: 148-360 mm
Peso del foglio | 60-163 g/m²
Capacità massima del vassoio | 1 pagina

| Nota: | • L'utilizzo intenso della carta speciale può influenzare la durata della stampante. • I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nel presente manuale possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti e provocare un'eccessiva usura della stampante. • Proprietà come peso, caratteristiche, trama e umidità sono fattori che possono influenzare le prestazioni e la qualità di stampa. • Annotare quanto segue al momento di scegliere i supporti di stampa: 1. Effetto di stampa desiderato: i supporti di stampa devono essere in linea con i requisiti delle attività di stampa. 2. Levigatezza superficiale: la levigatezza dei supporti di stampa può influire sulla nitidezza della stampa. 3. Alcuni supporti di stampa possono soddisfare tutti gli standard di utilizzo indicati in questo documento, ma non riuscire a produrre stampe corrette. Ciò può dipendere dall'uso errato, da una temperatura e un'umidità fuori scala o da altri fattori fuori dal controllo di Pantum. Prima di acquistare una certa quantità di supporti di stampa, verificare che siano conformi con le specifiche indicate in questa Guida e che possano funzionare correttamente nell'ambiente di lavoro. 4. L'utilizzo di supporti di stampa che non rispettano queste specifiche potrebbe provocare danni alla stampante.

2.2. Carta speciale

Questa stampante supporta l'utilizzo della carta speciale. La carta speciale comprende etichette, buste, lucidi, carta spessa ecc.

| Nota: | • Nell'utilizzo di carta o supporti di stampa di tipo speciale, per ottenere risultati ottimali scegliere il corretto tipo e formato nelle impostazioni di stampa.

| Rispettare i seguenti standard:

Tipo di supporto | Metodologia corretta | Metodologia errata
Etichetta | Le etichette devono essere ben schiacciate. Utilizzare solo etichette in fogli. Non tutte le etichette sul mercato sono compatibili con questa stampante. | Utilizzare etichette stropicciate, in blister o danneggiate.
Buste | Le buste devono essere caricate in modo uniforme. | Utilizzare buste stropicciate, tagliate, incollate o danneggiate. Utilizzare buste con ganci, ciappe, finestre o rivestimenti. Utilizzare autoadesivi o altri materiali sintetici.
Lucidi | Utilizzare solo lucidi approvati per l'uso con le stampanti laser. I lucidi rimossi dalla stampante devono essere collocati su una superficie piana. | Utilizzare supporti di stampa trasparenti non adatti alle stampanti laser.
Carta spessa | Utilizzare solo carta pesante approvata per le stampanti laser e conforme con le specifiche di peso di questa stampante. | Utilizzare una carta di peso maggiore rispetto alle specifiche consigliate per questa stampante, a meno che non sia approvata dalla casa produttrice.

2.3. Caricamento della carta

2.3.1. Caricamento nel vassoio di alimentazione automatica

a) Aprire il vassoio di alimentazione.

b) Far scorrere le guide di alimentazione automatica in modo da farle corrispondere con entrambi i lati della carta.

c) Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento e la caduta della carta.

d) Inserire la carta nel vassoio di alimentazione automatico con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

e) Regolare il dispositivo di blocco della carta in base al formato della carta.

| Nota: | • Se la carta caricata nel vassoio di alimentazione automatico supera le 150 pagine, potrebbe incepparsi o non essere caricata. • Quando si utilizza carta stampata, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto verso l'alto. • Quando si stampa sulla carta in formato A5, inserirla con un orientamento orizzontale per aumentare la durata del toner.

2.3.2. Caricamento nel vassoio di alimentazione manuale

a) Aprire il vassoio di alimentazione.

b) Far scorrere le guide di alimentazione manuale in modo da farle corrispondere con entrambi i lati della carta.

c) Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento e la caduta della carta.

d) Inserire un foglio di carta, una busta o un lucido nel vassoio di alimentazione manuale operando con due mani fino a quando il lato anteriore di tali supporti entra in contatto con il rullo di alimentazione.

| Nota: | • Caricando la carta nel vassoio di alimentazione manuale, la stampante attiverà automaticamente la modalità di alimentazione manuale. • Inserire la carta nel vassoio di alimentazione manuale con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Durante il caricamento, la carta collocata più in alto entrerà per prima nel vassoio di alimentazione manuale. • Verificare che la carta, la busta o il lucido vengano caricati in linea retta e in una posizione ottimale del vassoio di alimentazione manuale. In caso contrario, il risultato sarà una stampa distorta o un inceppamento della carta.

e) Per continuare la stampa dopo che la pagina stampata sarà uscita dalla stampante, caricare un altro foglio in base alla procedura descritta qui sopra.

Avvertenza
| Dopo la stampa, rimuovere immediatamente la carta, le buste e i lucidi. Impilando la carta o le buste potrebbe verificarsi un inceppamento o un arricciamento della carta.

2.4. Selezione del supporto

| Requisiti della carta:

Tipo | Formato | Quantità
Carta semplice, cartoncino, lucido, buste, etichette, carta spessa | A4, B5, A5, A6, Letter, Executive | Un foglio alla volta

2.5. Caricamento dei supporti

1). Sollevare il coperchio.

2). Caricare il documento rivolto verso il basso.

3). Allineare il supporto con il formato appropriato della carta.

4). Chiudere il coperchio con delicatezza.

| Nota: | Attenzione: • Inserire sul vetro documenti con colla, inchiostro o bianchetto solo una volta completamente asciutti. • Utilizzare solo carta per stampanti laser. • La carta deve essere pulita e priva di polvere ed altri agenti contaminanti. • Conservare la carta inutilizzata su una superficie piana e in un luogo asciutto

2.6. Area non stampabile

Il bordo ombreggiato indica l'area non stampabile.

Utilizzo | Formato della carta | Margini superiori e inferiori (A) | Margini destro e sinistro (B)
Copia | A4 | 5 mm (0,197 in) | 5 mm (0,197 in)
LETTER | 5 mm (0,197 in) | 5 mm (0,197 in)
Stampa | A4 | 5 mm (0,197 in) | 5 mm (0,197 in)
LETTER | 5 mm (0,197 in) | 5 mm (0,197 in)