5. Skrive ut

5.1. Utskriftsfunksjoner

Denne skriveren har følgende utskriftsfunksjoner:

Funksjoner | Diagram
Manuell dupleks |
Sortere |
Omvendt rekkefølge |
N-i-1 |
Plakatutskrift (bare for Windows-system) |
Zoom utskrift |
Egendefinert format |

| merk: | • Du kan velge 2 x 2-plakatutskrift i N-i-1 for å se funksjonen for plakatutskrift. • Du kan åpne Utskriftsinnstillinger og klikke på knappen Hjelp for å vise forklaringen av den aktuelle funksjonen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du åpner hjelpedokumentet, kan du se Avsnitt 5.2.

5.2. Åpne hjelpedokument

Åpne Utskriftsinnstillinger, og klikk på knappen Hjelp (bare for Windows-system).

Hjelpedokumentet inneholder brukerveiledningen for skriveren.

5.3. Manuell dupleks

1. Skriverdriveren støtter manuell dupleks.

| merk: | • Tynt papir kan krølles. • Dersom papiret er krøllet, jevner du det ut og legger det tilbake i skuffen for automatisk papirmating. • Dersom funksjonen for manuell dupleks forårsaker papirstopp, finner du instruksjoner i Avsnitt 9.1.

2. Før du starter utskriften, må du kontrollere at en viss mengde papir er lagt i skuffen for automatisk papirmating.

| merk: | • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i papir, kan du se Avsnitt 2.2. • Hvis du vil ha informasjon om medietypene som kan skrives ut med skuffen for automatisk papirmating, kan du se Kapittel 10.5. Det anbefales å bruke standardpapir. • Noen papirmedier er ikke egnet til dupleksutskrift. Skriveren kan skades. Hvis papirtypen er Tykt eller Gjennomsiktig, må du ikke prøve dupleksutskrift. Dersom det er merket av for 2 x 2-plakatutskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger, støttes ikke Manuell dupleks. • Dersom antall ark i skuffen for automatisk papirmating overskrider 150 sider, vil papiret kjøre seg fast eller ikke kunne mates.

3. Utskriftstrinnene er som følger (bare for Windows-system):

a) Åpne dokumentet som skal skrives ut, fra programmet (for eksempel Notepad), og velg Skriv ut i Fil-menyen.

b) Velg Pantum-skriveren.

c) Klikk på knappen Innstillinger for å angi utskriftsinnstillinger.

d) Merk av Manuell dupleks i kategorien Grunnleggende, og klikk på OK når du har fullført innstillingene.

e) Klikk på Skriv ut.

| merk: | • Det anbefales at du løfter opp utskuffen for å unngå at papiret glir ut av skuffen. Dersom du velger å ikke løfte opp utskriftsskuffen, anbefaler vi at du straks fjerner det utskrevne papiret fra skriveren.

f) Et vindu med "Gjenopprettingstips for dupleks" åpnes automatisk. Der får du informasjon om bestemte driftsprosedyrer.

g) Fjern utskriften fra utskuffen, ordne papiret og legg det tilbake i skuffen for automatisk papirmating med utskriftssiden (den blanke siden) opp.

| merk: | • Ta ut stabler fra utskuffen og legg dem tilbake i skuffen for automatisk papirmating etter at du har vendt oversiden og baksiden. Ikke endre rekkefølgen på stabler under denne prosessen.

h) Trykk på OK i kontrollpanelet for å fortsette utskriften.

Skriveren skriver ut alle partallssidene på den andre siden av papiret i tur og orden.

5.4. Avbryte jobb

Trykk på knappen Cancel i kontrollpanelet for å avbryte en jobb under utskriften.