6. Skanne

Denne skriveren har to skannemoduser: skanning med kontrollpanelet eller TWAIN.

6.1. Grunnleggende funksjoner

6.1.1. Skanne med kontrollpanelet

I dette avsnittet presenteres hvordan du skanner dokumenter til datamaskinen med kontrollpanelet. Fremgangsmåten er som følger:

Legg dokumentet på glassplaten.

| merk: | • Ikke åpne lokket når skanning pågår for å unngå at bildekvaliteten reduseres. • Informasjon om kravene ved valg av utskriftsmedier finnes i 2.4. • Informasjon om prosedyrer når du legger i medier, finnes i 2.5.

Trykk på knappen Scan i kontrollpanelet for å gå til skannemodusen.

| merk: | • Når skriveren er i strømsparingsmodus, kan den bare aktiveres ved å trykke på energisparingsknappen eller ved å sende en utskrifts- eller skannejobb.

Start skanningen ved å trykke på Start.

6.1.2. Utføre skanning via [Pantum-skanneprogram]

Spesifikke prosedyrer er som følger:

1. Plasser dokumentet på glassplaten.

2. Åpne [Pantum-skanneprogram] ved å klikke på [Start] → [Program] → [Pantum] → [Pantum M5000-M6000 Series].

3. Klikk på [Skanne] når du har foretatt de relevante innstillingene.

6.1.3. Skanne med TWAIN

PANTUM-skriveren kan velges i andre programmer for å skanne med TWAIN.

Når du har valgt skriveren, vises følgende vindu:

6.1.4. Avbryte jobb

Når et dokument skannes, kan du avbryte jobben på to måter:

Trykk på knappen Cancel i kontrollpanelet.

Klikk på knappen Avbryt i vinduet for skannefremdriftsindikatoren.

6.2. Skannefunksjonen

I dette avsnittet presenteres hvordan du bruker kontrollpanelet til å utføre enkeltsidig skanning og N-opp-skanning.

6.2.1. Enkeltsidig skanning

Standard skannemodus i kontrollpanelet er enkeltsidig skanning. I kontrollpanelet vises følgende:

| merk: | • Informasjon om prosedyrer under skanning finnes i Avsnitt 6.1.1.

6.2.2. Skannefletting

Hvis du vil slå sammen skannede dokumenter med flere sider til ett PDF-dokument, bruker du funksjonen Skannefletting.

| merk: | • Med Skannefletting kan du skanne dokumenter til PDF-format som standard. • Skannefletting kan bare utføres via kontrollpanelet i skriveren.

Fremgangsmåten er som følger:

1. Trykk på knappen Scan. Standardmodusen for enkeltsidig skanning er aktivert.

2. Trykk på knappen ▼, og velg alternativet 2. Sammenslåingsmodus.

3. Trykk på Start, så vises skannefremdriftsindikatoren på skjermen.

4. Når den første siden er skannet, vises innholdet i kontrollpanelet som nedenfor:

Trykk på Start for å skanne den neste siden, og trykk på OK for å avslutte skanningen.

5. Legg dokumentet som skal skannes, på glassplaten, og trykk på Start for å fortsette med å skanne den andre siden. Gjenta operasjonen som beskrevet i det femte trinnet hvis du vil skanne flere sider. Trykk på OK for å avslutte operasjonen.

6. Når du har fullført operasjonen, lagrer programmet PDF-dokumentet i den angitte banen.

6.3. Skanneinnstillinger

6.3.1. Grunnleggende innstillinger

I Grunnleggende innstillinger kan du angi skannekonfigurasjon og variabelstørrelse.

I Skannekonfigurasjon kan du konfigurere Fargemodus, Oppløsning og Skanneområde.

Hvis du vil se innholdet og en detaljert beskrivelse av Skannekonfigurasjon, kan du klikke på Hjelp-knappen helt nede til venstre i vinduet.

6.3.2. Avanserte innstillinger

Klikk på kategorien Avanserte innstillinger hvis du vil utføre bildejustering og bildebehandling.

Hvis du vil ha en detaljert beskrivelse av Avanserte innstillinger, kan du klikke på Hjelp-knappen og lese hjelpedokumentet.