8. Manutenzione ordinaria

8.1. Pulizia della stampante

| Nota: | • Utilizzare detergenti non aggressivi.

Pulire la stampante attenendosi alla seguente procedura:

1. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.

2. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

3. Sollevare il coperchio e pulire delicatamente il vetro dello scanner con un panno morbido.

4. Sollevare la piattaforma di scansione fino a bloccarla.

5. Aprire il raccoglitore di uscita dal bordo superiore destro della sezione concava.

6. Rimuovere il toner lungo le guide.

| Nota: | • Al momento di rimuovere il toner, inserirlo in un sacchetto o avvolgerlo con carta spessa per evitare danni dovuti all'esposizione diretta alla luce diretta.

Avvertenza
| Dopo l'uso, alcune parti della stampante resteranno calde per breve tempo. Aprendo il coperchio anteriore o posteriore per la pulizia delle parti interne della stampante, per evitare ustioni non toccare le parti che si trovano nella zona ombreggiata indicata di seguito. |

7. Pulire delicatamente la superficie antipolvere dell'unità di scansione laser con un panno in cotone, un tampone o con panno morbido, asciutto, privo di pelucchi e inumidito con alcool.

8. Pulire l'interno della stampante con un panno asciutto e privo di pelucchi agendo delicatamente sulla zona ombreggiata, come indicato in figura.

8.2. Manutenzione del toner

8.2.1. Informazioni sul toner

1. Utilizzo e manutenzione del toner

Per una qualità di stampa ottimale, utilizzare toner originali della serie Pantum.

Nell'utilizzare il toner, prestare attenzione a quanto segue:

• Non rimuovere il toner dalla confezione se non si prevede di utilizzarlo immediatamente.

• Non tentare di rigenerare il toner senza autorizzazione. In questo caso, i danni conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stampante.

• Conservare il toner in un luogo fresco e asciutto.

• Il materiale contenuto all'interno del toner è infiammabile. Per prevenire incendi, non collocare il toner vicino a una sorgente di calore.

• Nel rimuovere o smontare il toner, fare attenzione a eventuali perdite di materiale. In caso di perdite del materiale del toner e di contatto con pelle, occhi o bocca, lavare immediatamente con acqua fresca. In caso di problemi di salute, consultate un medico il prima possibile.

• Durante l'installazione del toner, tenerla lontana dalla portata dei bambini.

2. Durata del toner.

Se la spia arancione della stampante lampeggia o se lo schermo LCD indica che il toner è esaurito (come indicato qui sotto), il toner è esaurito o sta per esaurirsi. Per una qualità di stampa ottimale, sostituire il toner se necessario.

8.2.2. Operazioni per la sostituzione del toner

| Nota: | Prima di sostituire il toner, prestare attenzione a quanto segue: • La superficie del toner potrebbe contenere una certa quantità di materiale. Rimuovere il toner con cautela per evitare fuoriuscite. • Collocare del toner su un foglio di carta per evitare la fuoriuscita accidentale del materiale in esso contenuto. • Dopo la rimozione del coperchio di protezione, installare subito il toner nella stampante per evitare danni dovuti all'esposizione diretta alla luce solare o artificiale. • Durante l'installazione, non toccare la superficie del toner per evitare di graffiarlo.

Procedura per la sostituzione del toner:

1. Spegnere la stampante e sollevare la piattaforma di scansione fino a bloccarla.

2. Aprire il raccoglitore di uscita dal bordo superiore destro della parte concava.

3. Rimuovere il toner esaurito lungo le guide.

4. Aprire la confezione del nuovo toner tenendola per la maniglia e agitarla delicatamente per circa 5-6 volte, in modo da distribuire il materiale all'interno del toner in maniera uniforme.

5. Rimuovere la protezione del toner (copertura del blister), inserirlo lungo le guide e spingerlo con decisione nella direzione indicata dalla freccia fino a quando non verrà emesso uno scatto che ne conferma l'inserimento completo.

6. Coprire il vassoio di uscita e chiudere la piattaforma di scansione.

7. Riavviare la stampante e stampare una pagina di prova utilizzando il pannello di controllo del prodotto.