10. Especificaciones del producto

10.1. Descripción general

Funciones | Impresión monocromo en PC, escaneado monocromo y en color para PC, copia monocromo
Memoria | 128 MB
Tipo de interfaz | USB 2.0 (interfaz de alta velocidad)
Sistemas operativos admitidos | Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2012/XP/Vista/Win7/Win8 (32 bits y 64 bits) Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Pantalla LCD | 16 caracteres en español x dos líneas
Fuente de alimentación Modelos: M5000/M5005/M6000/M6005 | Modelo: 220-240 V~ (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2 Hz); 3.0 A Modelo: 110-127 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); 6.0 A (Nota: Para conocer qué fuente de alimentación y voltaje son adecuados para esta impresora, consulte la placa de identificación situada en la parte trasera de la misma).
Ruido | Impresión | ≤54 dB
Espera | ≤35 dB
Consumo energético | Impresión | 450 W potencia máxima 660 W (25 °C)
Espera | 50 W
Suspensión | 3.5 W
TEC① | ≤ 1.45 kwh
Entorno operativo | Intervalo de temperatura en funcionamiento (mejor calidad de impresión): 5-35 (10-32) °C Intervalo de humedad en funcionamiento: 20~80% HR
Tamaño del producto (Ancho*Profundidad*Altura) mm | 399*327*299
Peso (sin el cartucho de tóner) | Aproximadamente 8 kg

| Nota: | ①Consumo energético típico (TEC): Hace referencia al consumo de energía semanal de un producto en kilovatios/hora (kWh) obtenido por el método de ensayo y el método de cálculo estipulados en las especificaciones técnicas pertinentes.

10.2. Especificaciones de escaneado

Fuente de escaneado | Platina
Sistema óptico | CIS
Controlador de escaneado | TWAIN WIA
Resolución de escaneado | Óptica 1200*1200 DPI
Tamaño máximo de escaneado (Tableta) | 216 mm x 297 mm
Profundidad de bits | 24 bits/8 bits/1 bit
Función de salida | Escanear a PC

10.3. Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión | A4: 16 ppm, 20 ppm CRT: 16 ppm, 21 ppm
Lenguaje de impresión | GDI
Resolución | 1200*600 DPI
Volumen mensual máximo | 20 000 páginas

10.4. Especificaciones de copia

Velocidad de copia | A4: 16 ppm, 20 ppm CRT: 16 ppm, 21 ppm
Resolución | 1200*600 DPI
Páginas de copiado continuo | 1-99
Modo de copiado | Texto, imagen, texto + imagen
Función de copia especial | Copia de ID con un solo clic, copia de recibo y copia N en 1

10.5. Capacidad de manipulación del papel

Tipo de soporte | Papel normal, grueso, especial (cartulina, etiqueta, sobre, etc.)
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6
Peso del soporte | Alimentación automática: 60~105 g/m², alimentación manual: 60~163 g/m²
Capacidad de entrada del papel | Estándar: 150 páginas (80 g/m²), manual: 1 página
Capacidad de salida del papel | 100 páginas