8. Maintenance de routine

8.1. Nettoyage de l'imprimante

| Note: | • Veuillez utiliser des détergents doux.

Veuillez nettoyer l'imprimante en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation principal pour l'éteindre et débranchez le cordon d'alimentation.

2. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

3. Soulevez le capot et nettoyez doucement la vitre du scanneur avec le chiffon doux.

4. Soulevez la plateforme de numérisation jusqu'à ce qu'elle se bloque.

5. Ouvrez le bac de sortie depuis le côté supérieur droit de la section concave.

6. Faites glisser la cartouche de toner le long des guides pour l'enlever.

| Note: | • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour éviter que la lumière directe ne l'endommage.

Avertissement
| Certaines parties de l'imprimante sont encore chaudes quelque temps après son utilisation. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière pour nettoyer les parties intérieures de l'imprimante, veuillez ne pas toucher les parties de la zone grisée, comme indiqué ci-dessous, afin d'éviter de vous brûler. |

7. Nettoyez doucement la surface étanche à la poussière de l'unité de numérisation laser avec un coton, un tampon ou un chiffon sec et non pelucheux avec un peu d'alcool.

8. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en utilisant un chiffon sec et non pelucheux pour essuyer doucement la zone grisée comme dans l'image ci-dessous.

8.2. Maintenance de la cartouche de toner

8.2.1. À propos de la cartouche de toner

1. Utilisation et maintenance de la cartouche de toner

Pour une meilleure qualité d'impression, veuillez utiliser une cartouche de toner Pantum originale.

Lorsque vous utilisez une cartouche de toner, faites attention aux points suivants :

• Sauf si vous l'utilisez immédiatement, n'enlevez pas la cartouche de toner de son emballage.

• N'essayez pas de remplir la cartouche de toner sans autorisation. Les dommages résultant de cette opération ne sont pas couverts par la garantie.

• Veuillez stocker la cartouche de toner dans un endroit sec et frais.

• Le toner à l'intérieur de la cartouche est inflammable. Veuillez ne pas placer la cartouche de toner près d'une source d'inflammation afin d'éviter un incendie.

• Lorsque vous sortez ou démontez la cartouche de toner, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites. Si le toner fuit et entre en contact avec votre peau, vos yeux et votre bouche, lavez immédiatement à grande eau et consultez immédiatement un docteur si vous ne vous sentez pas bien.

• Placez la cartouche de toner hors de la portée des enfants.

2. Durée de vie de la cartouche de toner

Lorsque l'indicateur orange de l'imprimante clignote ou que l'écran LCD vous indique que le toner est vide (comme présenté ci-dessous), cela indique que la durée de vie de la cartouche de toner a expiré ou est en train d'expirer. Pour garantir une impression de qualité, remplacez la cartouche de toner lorsque cela est nécessaire.

8.2.2. Étapes de remplacement de la cartouche de toner

| Note: | Lorsque vous remplacez la cartouche de toner, prêtez attention aux points suivants : • La surface de la cartouche de toner peut être recouverte de toner. Enlevez la cartouche doucement afin d'éviter de renverser du toner. • Placez la cartouche de toner dans un morceau de papier afin d'éviter que la cartouche ne se renverse. • Après avoir enlevé le film de protection, installez immédiatement la cartouche de toner dans l'imprimante afin qu'elle ne soit pas endommagée par la lumière du soleil ou la lumière intérieure. • Lors de l'installation, ne touchez pas la surface de la cartouche de toner afin d'éviter toute griffure sur la cartouche.

Les étapes à suivre pour le remplacement de la cartouche de toner sont les suivantes :

1. Éteignez l'imprimante et soulevez la plateforme de numérisation jusqu'à ce qu'elle se bloque.

2. Ouvrez le bac de sortie depuis le côté supérieur droit de la section concave.

3. Faites glisser la cartouche de toner vide le long des guides pour l'enlever.

4. Ouvrez le paquet de la nouvelle cartouche de toner, tenez la poignée de la cartouche de toner et secouez-la doucement 5 ou 6 fois afin que le toner soit bien réparti dans la cartouche.

5. Enlevez le film protecteur (papier à bulles) de la cartouche de toner, insérez la cartouche de toner le long des guides, puis poussez fermement dans la direction de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui indique que la cartouche de toner est bien insérée.

6. Refermez le bac de sortie et fermez la plateforme de numérisation.

7. Redémarrez l'imprimante pour imprimer une page de test depuis le panneau de configuration du produit.