8. Underhåll

8.1. Rengöra skrivaren

| Obs! | • Använd skonsamma rengöringsmedel.

Rengör skrivaren med följande steg:

1. Stäng av strömbrytaren och dra ut strömsladden.

2. Använd en mjuk trasa för att torka rent skrivarens utsida.

3. Lyft på locket och torka skannerglaset försiktigt med en mjuk trasa.

4. Höj skanningsplattformen tills den låses fast.

5. Öppna utmatningsfacket vid den övre högra kanten av den konkava delen.

6. Ta bort tonerpatronen längs guiderna.

| Obs! | • När du tar ut tonerpatronen lägger du den i en skyddande påse eller sveper tjockt papper om den för att undvika att direkt ljus skadar tonerpatronen.

Varning
När skrivaren precis har använts är vissa delar varma. När du öppnar den främre eller bakre luckan för att rengöra delarna inuti skrivaren bör du undvika att röra delarna i det skuggade området på följande bild. Du kan bränna dig. |

7. Torka laserskanningsenhetens dammtäta yta försiktigt med en bomullstopp eller en torr och
luddfri trasa med lite sprit.

8. Rengör skrivarens insida med en torr och luddfri trasa och torka försiktigt den skuggade ytan, enligt bilden nedan.

8.2. Underhåll av tonerpatron

8.2.1. Om tonerpatronen

1. Använda och underhålla tonerpatronen

Använd en originaltoner från Pantum för bästa utskriftskvalitet.

När du använder tonerpatronen var uppmärksam på följande:

• Om den inte ska användas direkt ska du inte avlägsna tonerpatronen från förpackningen.

• Försök inte fylla på tonerpatronen utan tillstånd. Skrivarens garanti omfattar inte skador till följd av detta.

• Förvara tonerpatronen på en sval och torr plats.

• Tonern i tonerpatronen är lättantändlig. Placera inte den i närheten av en tändkälla, då det finns risk för brand.

• När tonerpatronen avlägsnas eller plockas isär kan den läcka toner. Om tonern kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du genast skölja med rent vatten och kontakta en läkare om du inte mår bra.

• Placera tonerpatronen utom räckhåll för barn.

2. Tonerpatronens faktiska livslängd.

När den orangefärgade indikatorn på skrivaren blinkar eller om LCD-skärmen visar meddelandet i bilden nedan är tonern slut eller håller på att ta slut. Byt ut tonerpatronen vid behov så bibehåller du en god utskriftskvalitet.

8.2.2. Steg för byte av tonerpatronen

| Obs! | Var uppmärksam på följande innan du byter ut tonerpatronen: • Det kan finnas toner på tonerpatronens yta. Avlägsna den försiktigt för att undvika att toner spills ut. • Lägg tonerpatronen på ett papper för att undvika att toner av misstag läcker ut. • När skyddet tagits bort måste tonerpatronen genast installeras i skrivaren för att undvika att den skadas från exponering av direkt solljus eller interiörljus. • Rör inte vid tonerpatronens yta vid installationen för att undvika att den repas.

Stegen för byte av tonerpatron är följande:

1. Stäng av skrivaren och lyft skanningsplattformen tills den låses fast.

2. Öppna utmatningsfacket vid den övre högra kanten av den konkava delen.

3. Ta bort den förbrukade tonerpatronen längs guiderna.

4. Öppna den nya tonerpatronens förpackning, håll ner handtaget på tonerpatronen och skaka den försiktigt 5–6 gånger för att fördela tonern jämnt inuti tonerpatronen.

5. Ta bort tonerpatronens skydd, sätt in patronen längs guiderna och tryck den sedan ordentligt i pilens riktning tills det hörs ett klickljud. Då är tonerpatronen på plats.

6. Fäll ned locket över utmatningsfacket och stäng skanningsplattformen.

7. Starta om skrivaren och skriv ut en testsida via kontrollpanelen.