2. Papel y soporte

2.1. Tipos y tamaños de papel

Bandeja de alimentación automática | Tipo de soporte | Normal, Preimpreso
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6, personalizado, etc.
Peso del soporte | 60~105 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 150 páginas, 80 g/m²
Bandeja de alimentación manual | Tipo de soporte | Normal, Cartulina, Transparencia, Sobre, Etiqueta, Grueso
Tamaño del soporte | Ancho: 75~218 mm (2.95-8.58 pulgadas) Longitud: 148~360 mm (5.82-14.17 pulgadas)
Peso del soporte | 60~163 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 1 página

| Nota: | • El uso prolongado de papel especial puede afectar a la vida útil de la impresora. • El uso de soportes de impresión que no cumplen los estándares indicados en esta Guía de usuario puede provocar impresiones de calidad deficiente, aumento de los atascos de papel y desgaste excesivo de la impresora. • Los factores como el peso, las propiedades, la textura y la humedad tienen gran importancia y afectan al rendimiento de la impresora y a la calidad de las impresiones. • Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar el soporte de impresión: 1. Efecto de impresión deseado: El soporte de impresión seleccionado se debe corresponder con los requisitos de las tareas de impresión. 2. Homogeneidad de la superficie: La homogeneidad del soporte de impresión puede afectar a la nitidez de la impresión. 3. Es posible que algunos soportes de impresión cumplan todos los estándares de uso establecidos en este documento, pero que no proporcionen resultados de impresión adecuados. Esto puede deberse a un funcionamiento incorrecto, una humedad y temperatura inadecuadas u otros factores que se encuentran fuera del control de Pantum. Antes de comprar grandes cantidades de soportes de impresión, asegúrese de que el soporte en cuestión cumpla las especificaciones establecidas en esta Guía de usuario y que funcione correctamente en su entorno de impresión. 4. El uso de soportes de impresión que no cumplan estas especificaciones puede dañar la impresora.

2.2. Papel especial

Esta impresora admite el uso de papel de impresión especial como, por ejemplo, etiquetas, sobres, transparencias, papeles gruesos, etc.

| Nota: | • Cuando use un papel o soporte de impresión especial, asegúrese de seleccionar el tipo y el tamaño de soporte apropiado en la configuración de impresión para obtener los mejores resultados.

|Respete los siguientes estándares:

Tipo de soporte | Prácticas adecuadas | Prácticas inadecuadas
Etiqueta | Las etiquetas se deben colocar de forma plana. Usar una única hoja de etiquetas completa. No se garantiza que todas las etiquetas del mercado funcionen en la impresora. | Usar etiquetas dañadas, con burbujas o arrugadas.
Sobre | Los sobres se deben cargar de forma uniforme. | Usar sobres arrugados, rotos, pegados o dañados. Usar sobres con clips, broches, ventanas o revestimientos. Usar pegatinas autoadhesivas u otros materiales sintéticos.
Transparencia | Usar únicamente transparencias aprobadas para su uso en impresoras láser. Las transparencias que se extraigan de la impresora se deben colocar en una superficie plana. | Usar un soporte de impresión transparente que no sea adecuado para impresoras láser.
Grueso | Usar únicamente papel grueso aprobado para su uso en impresoras láser y conforme a las especificaciones de peso de esta impresora. | Usar papel cuyo peso sea mayor que la especificación del soporte recomendado para esta impresora, a menos que el uso de dicho papel esté aprobado para esta impresora.

2.3. Cómo cargar papel

2.3.1. Cómo cargar papel en la bandeja de alimentación automática

a) Abra la bandeja de alimentación.

b) Deslice las guías de alimentación automática para que se ajusten a los dos lados del papel.

c) Abra la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y se caiga.

d) Cargue el papel en la bandeja de alimentación automática con la cara sobre la que se va a imprimir hacia arriba.

e) Ajuste el tope para papel de tal forma que coincida con el tamaño del papel.

| Nota: | • Si carga en la bandeja de alimentación automática más de 150 páginas a la vez, el papel se atascará o no se recogerá. • Cuando use papel impreso, coloque la cara en la que desee imprimir (la cara en blanco) hacia arriba. • Para imprimir en papel A5, se recomienda colocar el papel de forma que se recoja en posición horizontal, ya que ayuda a aumentar la vida útil del cartucho de tóner.

2.3.2. Cómo cargar papel en la bandeja de alimentación manual

a) Abra la bandeja de alimentación.

b) Deslice las guías de alimentación manual para que se ajusten a los dos lados del papel.

c) Abra la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y se caiga.

d) Coloque el papel, el sobre o la transparencia en la bandeja de alimentación manual usando las dos manos hasta que el extremo frontal del papel, el sobre o la transparencia toque el rodillo de alimentación.

| Nota: | • Al cargar papel en la bandeja de alimentación manual, la impresora activará automáticamente el modo de alimentación manual. • Cargue el papel en la bandeja de alimentación manual con la cara en la que se va a imprimir hacia arriba. Al cargar papel, la parte superior de este debe ingresar primero en la bandeja de alimentación manual. • Asegúrese de que el papel, el sobre o la transparencia se carga de forma recta y en la posición correcta en la bandeja de alimentación manual. De lo contrario, el papel se atascará o no se imprimirá correctamente.

e) Cuando la página impresa salga de la impresora, cargue otra hoja de papel siguiendo los pasos anteriores para continuar con la impresión.

Advertencia
| Luego de imprimir, retire inmediatamente el papel, los sobres o las transparencias. La acumulación de papel o sobres puede provocar un atasco de papel o hacer que el papel se curve.

2.4. Seleccionar soporte

|Requisitos del papel:

Tipo | Tamaño | Cantidad
Normal, Cartulina, Transparencia, Sobre, Etiqueta, Grueso | A4, B5, A5, A6, Carta, Ejecutivo | Una página cada vez

2.5. Cómo cargar el soporte

1). Levante la tapa.

2). Cargue el documento boca abajo.

3). Alinee el documento para que coincida con el tamaño de papel apropiado.

4). Cierre suavemente la tapa.

| Nota: | Precauciones: • No coloque documentos con pegamento, tinta o líquido corrector en el cristal a menos que esté completamente seco. • Use únicamente papel diseñado para impresoras láser. • El papel debe estar limpio y libre de polvo u otros contaminantes. • Almacene el papel no usado en una superficie plana y en un lugar seco.

2.6. Zona no imprimible

El borde sombreado representa la zona no imprimible.

Uso | Tamaño del papel | Márgenes superior e inferior (A) | Márgenes izquierdo y derecho (B)
Copia | A4 | 5 mm (0.197 pulgadas) | 5 mm (0.197 pulgadas)
CARTA | 5 mm (0.197 pulgadas) | 5 mm (0.197 pulgadas)
Impresión | A4 | 5 mm (0.197 pulgadas) | 5 mm (0.197 pulgadas)
CARTA | 5 mm (0.197 pulgadas) | 5 mm (0.197 pulgadas)