7. Copier

7.1. Opérations de base

7.1.1. Opérations de base de la copie

1. Placez le support sur le plateau en verre du scanneur.

| Note: | • Pendant la copie, veuillez ne pas ouvrir le capot afin d'éviter tout impact sur la qualité de l'image. • Pour des informations sur les exigences de sélection des supports, veuillez consulter la section 2.4. • Pour des informations sur les exigences de chargement des supports, veuillez consulter la section 2.5.

2. Appuyez sur le bouton Copier du panneau de configuration pour passer en mode de copie.

| Note: | • Lorsque l'imprimante est en mode d'économie d'énergie, elle peut être réactivée en appuyant simplement sur le bouton Économie d'énergie ou en envoyant une tâche d'impression/numérisation. • L'imprimante entrera en mode de copie automatiquement lors du redémarrage ou du démarrage. • Pour les procédures de sélection des copies, veuillez consulter la section 4.1.3.

3. Appuyez sur le bouton Démarrer pour commencer la copie.

7.1.2. Annuler les opérations de copie

Si vous souhaitez annuler la copie, appuyez sur le bouton Annuler. L'écran LCD affiche Annulation...

7.2. Fonctions de la copie

7.2.1. Copier Reçu

Appuyez sur ce bouton pour passer en mode Copier Reçu. Il permet d'obtenir des copies de reçus très précises.

Procédures de l'option Copier Reçu :

1. Appuyez sur ce bouton pour que le mode Copier Reçu clignote: la zone de l'interface principale LCD qui affichait la qualité de l'image affiche alors Reçu ;

2. Placez le reçu sur la plateforme de numérisation et appuyez sur le bouton Démarrer. L'écran LCD affiche Copie.... ;

3. Le reçu est imprimé après la numérisation.

7.2.2. Copier ID

Appuyez sur ce bouton pour passer en mode Copier ID. Il permet de copier des papiers d'identité et autres certificats double face.

Procédure de copie de papier d'identité :

1. Appuyez sur ce bouton pour que le mode Copier ID clignote. La zone de l'interface principale qui affiche la qualité de l'image affiche maintenant Carte d'identité ;

2. Placez les certificats sur le côté gauche de la plateforme de numérisation et appuyez sur le bouton Démarrer pour démarrer la numérisation. L'écran LCD affiche Copie.... ;

3. Après la numérisation, lorsque le premier côté est achevé, l'écran LCD affiche Num.verso: Démar sur la première ligne et OK sur la deuxième ligne ;

4. Si la numérisation du deuxième côté de la carte d'identité est nécessaire, ouvrez le capot pour retourner la carte d'identité et replacez-la au même endroit. Lorsque vous avez appuyé sur le bouton Démarrer, l'écran LCD affiche Copie... ; lorsque la copie est terminée, le recto et le verso de la carte d'identité sont copiés sur la même page ;

5. Si une seule face est requise, appuyez sur le bouton OK pour terminer la numérisation. Cette fois, une seule face de la carte d'identité sera copiée sur une face du papier.

7.3. Paramètres Copie

Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu. Les paramètres des fonctions spécifiques apparaissent dans le tableau ci-dessous :

Option Niveau I | Option Niveau II |  | Option Niveau III
Paramètres Copie | Qualité de l'image |  | Texte + image
Image
Texte
Retour
Contraste |  | Réglage manuel
Réglage automatique
Retour
Zoom |  | 100 %
141 % A5->A4
122 % A5->B4
115 % B5->A4
97 % LTR->A4
94 % A4->LTR
86 % A4->B5
81 % B5->A5
70 % A4->A5
Réglage manuel
Retour
Multipage |  | Désactivé
2 en 1
4 en 1 orientation paysage
4 en 1 orientation portrait
Retour
Cloner la copie |  | Fermer
2 X 2
3 X 3
4 X 4
Retour