8. Rutinemessig vedlikehold

8.1. Rengjøring av skriveren

| merk: | • Bruk milde rengjøringsmidler

Rengjør skriveren med følgende trinn:

1. Slå av hovedstrømbryteren, og trekk ut stømledningen.

2. Tørk utsiden av skriveren med en myk klut.

3. Løft på lokket og tørk av skannerglasset med en myk klut.

4. Hev skanneplattformen til den låses fast.

5. Åpne utskuffen ved den øverste høyre kanten av den konkave delen.

6. Ta ut tonerkassetten langs styreskinnene.

| merk: | • Når du tar ut tonerkassetten, må du legge den i en beskyttende pose eller pakke den inn med tykt papir for å unngå skade som følge av lys

Advarsel
Når skriveren nettopp har vært i bruk, er noen deler varme. Når du åpner frontdekselet eller det bakre dekselet for å rengjøre delene inni skriveren, bør du unngå å berøre delene i det skyggelagte området på bildet nedenfor. Du kan brenne deg. |

7. Tørk forsiktig av den støvtette overflaten på laserskanneenheten med en bomullspinne eller en tørr og lofri klut med litt sprit.

8. Rengjør innsiden av skriveren med en tørr og lofri klut, og tørk forsiktig av det skyggelagte området, som vist på bildet nedenfor.

8.2. Vedlikehold av tonerkassetten

8.2.1. Om tonerkassetten

1. Bruk og vedlikehold av tonerkassetten

Bruk en original tonerkassett fra Pantum for å få best mulig utskriftskvalitet.

Når du bruker tonerkassetten må overholde følgende:

• Ikke ta tonerkassetten ut av emballasjen før du skal bruke den.

• Ikke fyll opp tonerkassetten uten tillatelse. Garantien omfatter ikke skader som følge av dette.

• Oppbevar tonerkassetten på et kjølig og tørt sted.

• Toneren i tonerkassetten er lettantennelig. Ikke plasser tonerkassetten i nærheten av antennelseskilder – dette for å unngå brann.

• Vær oppmerksom på fare for lekkasje når du tar ut eller demonterer tonerkassetten. Hvis toner kommer i kontakt med huden, øynene eller munnen, må du snarest skylle med rent vann og kontakte lege hvis du føler deg dårlig.

• Oppbevar tonerkassetten utenfor barns rekkevidde.

2. Tonerkassettens faktiske levetid.

Når den oransje indikatoren på skriveren blinker, eller hvis LCD-skjermen viser meldingen i bildet nedenfor, er toneren slutt eller er i ferd med å ta slutt. Bytt ut tonerkassetten ved behov, så sikrer du god utskriftskvalitet.

8.2.2. Trinn for bytte av tonerkassetten

| merk: | Før du bytter ut tonerkassetten, husk følgende: • Tonerkassettens overflate kan inneholde toner. Ta ut tonerkassetten forsiktig for å unngå søl. • Legg tonerkassetten på et papir for å unngå at toner lekker ut ved et uhell. • Når du har tatt av beskyttelsesdekselet, må tonerkassetten straks settes inn i skriveren for å unngå at den skades på grunn av eksponering for direkte sollys eller innendørslys. • Under installasjonen må du ikke berøre overflaten på tonerkassetten for å unngå at den får riper.

Trinnene for bytte av tonerkassetten er følgende:

1. Slå av skriveren og løft skanneplattformen til den låses fast.

2. Åpne utskuffen ved den øverste høyre kanten av den konkave delen.

3. Ta ut den brukte tonerkassetten langs styreskinnene.

4. Åpne pakken med den nye tonerkassetten, hold fast i håndtaket til tonerkassetten og rist forsiktig 5–6 ganger. På den måten vil toner fordeles jevnt inne i tonerkassetten.

5. Ta av tonerkassettbeskyttelsen, sett inn tonerkassetten langs styreskinnene og trykk den deretter hardt i pilens retning til du hører et klikk. Da er tonerkassetten på plass.

6. Ta ned lokket over utskuffen, og lukk skanneplattformen.

7. Start skriveren på nytt, og skriv ut en testside via kontrollpanelet.