8. Mantenimiento rutinario

8.1. Cómo limpiar la impresora

| Nota: | • Use detergentes suaves.

Limpie la impresora según los siguientes pasos:

1. Apague el interruptor de encendido principal y desenchufe el cable de alimentación.

2. Utilice un paño suave para limpiar la parte exterior de la impresora.

3. Levante la tapa y limpie suavemente el cristal del escáner con un paño suave.

4. Levante la plataforma de escaneado hasta que se quede fija.

5. Abra el depósito de salida desde el borde superior derecho de la sección cóncava.

6. Retire el cartucho de tóner a lo largo de las guías.

| Nota: | • Cuando retire el cartucho de tóner, colóquelo en una bolsa protectora o envuélvalo en papel grueso para evitar que la luz directa dañe el cartucho de tóner.

Advertencia
| Algunas piezas de la impresora todavía siguen calientes trascurrido un breve período de tiempo luego de su uso. Cuando abra la tapa o la cubierta trasera para limpiar las piezas del interior de la impresora, no toque las piezas del área sombreada, tal y como se muestra a continuación, para evitar quemaduras. |

7. Limpie suavemente la superficie resistente al polvo de la unidad de escaneado láser con un algodón, un hisopo o un paño suave seco y que no deje pelusas humedecido con un poco de alcohol.

8. Limpie el interior de la impresora con un paño seco que no deje pelusas y frote suavemente el área sombreada, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

8.2. Mantenimiento del cartucho de tóner

8.2.1. Acerca del cartucho de tóner

1. Uso y mantenimiento del cartucho de tóner

Para conseguir una mejor calidad de impresión, use un cartucho de tóner Pantum original.

Cuando use el cartucho de tóner, preste especial atención a los siguientes detalles:

• A menos que se vaya a usar inmediatamente, no retire el cartucho de tóner del paquete.

• No intente rellenar el cartucho de tóner sin autorización. De lo contrario, el daño que se derive de esta acción no se incluirá en la garantía de la impresora.

• Almacene el cartucho de tóner en un lugar fresco y seco.

• El tóner del interior del cartucho de tóner es combustible. No coloque el cartucho de tóner cerca de ninguna fuente de ignición para evitar provocar un incendio.

• Cuando retire o desmonte el cartucho de tóner, preste atención para evitar que se produzca una fuga de tóner. En caso de que se produzca una fuga de tóner y entre en contacto con su piel o le salpique en los ojos y en la boca, lávese inmediatamente con agua limpia y, en caso de no sentirse mejor, acuda a un médico.

• Cuando coloque el cartucho de tóner, manténgalo alejado del alcance de los niños.

2. Vida útil real del cartucho de tóner.

Para indicar que el tóner está agotado o a punto de agotarse, el indicador de color naranja de la impresora parpadeará o la pantalla LCD mostrará un aviso (tal y como se muestra a continuación). Para garantizar la calidad de la impresión, reemplace el cartucho de tóner cuando sea necesario.

8.2.2. Pasos para reemplazar el cartucho de tóner

| Nota: | Antes de reemplazar el cartucho de tóner, preste especial atención a los siguientes elementos: • La superficie del cartucho de tóner puede contener tóner. Retírelo con cuidado para evitar que se derrame el tóner. • Coloque el cartucho de tóner retirado en un trozo de papel para evitar que el tóner se derrame en un descuido. • Tras retirar la cubierta protectora, instale inmediatamente el cartucho de tóner en la impresora para evitar daños provocados por una exposición demasiado directa a la luz solar o a la luz artificial. • Durante la instalación, no toque la superficie del cartucho de tóner, para evitar que se produzcan rasguños.

Los pasos para reemplazar el cartucho de tóner son los que se indican a continuación:

1. Apague la impresora y levante la plataforma de escaneado hasta que se quede fija.

2. Abra el depósito de salida desde el borde superior derecho de la sección cóncava.

3. Retire el cartucho de tóner agotado a lo largo de las guías.

4. Abra el paquete de un nuevo cartucho de tóner, agarre el cartucho por el mango y agítelo suavemente unas 5 o 6 veces, de forma que el tóner se distribuya uniformemente en el interior del cartucho.

5. Retire el protector del cartucho de tóner (envoltura de plástico), inserte el cartucho de tóner a lo largo de las guías y luego empuje con firmeza en la dirección de la flecha hasta que escuche un clic, lo que le garantizará que el cartucho de tóner se introdujo por completo.

6. Cubra el depósito de salida y cierre la plataforma de escaneado.

7. Reinicie la impresora para imprimir una página de prueba en el panel de control del producto.