6. Escaneado

Esta impresora ofrece dos tipos de modos de escaneado: escaneado con el panel de control o con TWAIN.

6.1. Operaciones básicas

6.1.1. Escaneado con el panel de control

En esta sección se describe cómo escanear documentos para enviarlos a una computadora mediante el panel de control. Los procedimientos de funcionamiento específicos son los siguientes:

Coloque el documento en la platina de cristal.

| Nota: | • Durante el escaneado, no abra la tapa a fin de evitar cualquier impacto negativo en la calidad de la imagen. • Para obtener información sobre los requisitos de selección de soportes, consulte la Sección 2.4. • Para obtener información sobre los procedimientos de carga de soportes, consulte la Sección 2.5.

Presione el botón Scan (Escanear) situado en el panel de control para activar el modo escanear.

| Nota: | • Cuando la impresora se encuentra en estado Power Saving (Ahorro de energía), solo se puede activar presionando el botón de ahorro de energía o enviando un trabajo de impresión o escaneado.

Presione el botón Start (Iniciar) para iniciar el proceso de escaneado.

6.1.2. Realizar el escaneado a través de la [Aplicación de escáner de Pantum]

A continuación se muestran los procedimientos específicos:

1. Coloque el documento en la platina de cristal.

2. Para abrir la [Aplicación de escáner de Pantum], haga clic en [Inicio] → [Programa] → [Pantum] → [Pantum M5000-M6000 Series].

3. Haga clic en [Escanear] luego de configurar los ajustes pertinentes.

6.1.3. Escaneado con TWAIN

La impresora PANTUM se puede seleccionar en otras aplicaciones para escanear con TWAIN.

Una vez seleccionada la impresora, aparecerá la siguiente interfaz:

6.1.4. Cancelar un trabajo

Cuando se está escaneando un documento, existen dos formas de cancelar el trabajo:

Presionar el botón Cancel (Cancelar) situado en el panel de control.

Hacer clic en el botón Cancel (Cancelar) situado en la interfaz de la barra de progreso de escaneado.

6.2. Función Scan (Escanear)

En esta sección se describe cómo usar el panel de control para escanear una o varias páginas (N-UP).

6.2.1. Escaneado de una única página

El modo para escanear predeterminado es el escaneado de una única página. El panel de control solicitado aparece de la siguiente manera:

| Nota: | • Para obtener información sobre los procedimientos de escaneado, consulte la Sección 6.1.1.

6.2.2. Escanear/Combinar

Si desea combinar varias páginas escaneadas en un único PDF, use la función Escanear/Combinar.

| Nota: | • La función Escanear/Combinar puede escanear documentos y convertirlos a formato PDF de forma predeterminada. • Esta impresora solo puede realizar operaciones de escaneado y combinación en el panel de control del producto.

Los pasos específicos son los siguientes:

1. Presione el botón Scan (Escanear) para activar el estado de escaneado. El panel de control establece el escaneado de una única página como modo predeterminado.

2. Presione el botón ▼ para seleccionar y activar la opción 2. Modo combinar.

3. Presione el botón Start (Iniciar) y aparecerá la interfaz de la barra de progreso de escaneado en la computadora.

4. Luego de completar el proceso de escaneado de la primera página, el contenido aparecerá en el panel de control, tal y como se muestra más abajo:

Presione el botón Start (Iniciar) para escanear la siguiente página y luego presione el botón OK para finalizar el proceso de escaneado.

5. Coloque el documento que desee escanear en la platina de cristal y luego presione el botón Start (Iniciar) para seguir escaneando la segunda página. Para escanear varias páginas, repita la operación tal y como se describe en este paso. Presione el botón OK para finalizar la operación.

6. Una vez completada la operación, la aplicación guardará el documento PDF en la ruta especificada.

6.3. Configuración de escaneado

6.3.1. Configuración básica

La pestaña Basic Settings (Configuración básica) se puede usar para establecer la configuración de escaneado y los valores de las variables.

En la configuración de escaneado, se pueden establecer las opciones Color Mode (Modo de color), Resolution (Resolución) y Scan Area (Área de escaneado).

Para consultar contenidos específicos y descripciones detalladas de la configuración de escaneado, haga clic en el botón Help (Ayuda) situado en la parte inferior izquierda de la interfaz.

6.3.2. Configuración avanzada

Haga clic en la pestaña Advanced Settings (Configuración avanzada) para realizar ajustes en la imagen y en el procesamiento de esta.

Para obtener una descripción detallada de la configuración avanzada, haga clic en el botón Help (Ayuda) para ver el documento de ayuda correspondiente.